IFC building model
Schema: "IFC4"
Description: "ViewDefinition [, SurfaceGeometryAddOnView, SpaceBoundary2ndLevelAddOnView]"
Description: "ExchangeRequirement [Architecture]"
Description: "Option [Drawing Scale: 100.000000]"
Description: "Option [Elements to export: Entire project]"
Description: "Option [Partial Structure Display: Entire Model]"
Description: "Option [IFC Domain: All]"
Description: "Option [Structural Function: All Elements]"
Description: "Option [Convert Grid elements: On]"
Description: "Option [Convert IFC Annotations and ARCHICAD 2D elements: Off]"
Description: "Option [Convert 2D symbols of Doors and Windows: Off]"
Description: "Option [Export geometries that Participates in Collision Detection only: Off]"
Description: "Option [Split complex elements: On]"
Description: "Option [IFC Domain For Space Containment: Custom]"
Description: "Option [IFC Site Location: At Project Origin]"
Description: "Option [Curtain Wall export mode: Single Element]"
Description: "Option [Railing export mode: Single Element]"
File name: "C:\Users\Elisabeth\Desktop\es_inplan\EFH einfach mehrschichtig\projekte\EFHeinfach06.ifc"
Time stamp: "2020-05-05T13:32:52"
Author: "Architect"
Organization: "Building Designer Office"
Preprocessor: "The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.09 : 26 Sep 2013"
Originating system: "IFC file generated by GRAPHISOFT ARCHICAD 23.0.0 AUT FULL Windows version (IFC add-on version: 3003 AUT FULL)."
Authorization: "The authorising person"
Application: "ARCHICAD" version "23.0.0" identifier "IFC add-on version: 3003 AUT FULL" by Organization "GRAPHISOFT" id "GS" description "GRAPHISOFT"

People and organizations
  Person "Nicht definiert" of Organization "Nicht definiert"
  Owner history of Person "Nicht definiert" of Organization "Nicht definiert" | application "ARCHICAD" version "23.0.0" identifier "IFC add-on version: 3003 AUT FULL" by Organization "GRAPHISOFT" id "GS" description "GRAPHISOFT" | change NOCHANGE | created 1588678359 (2020-05-05T11:32:39Z)

Units
  LENGTHUNIT: METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  SOLIDANGLEUNIT: STERADIAN
  CURRENCY: EUR
  TIMEUNIT: Year (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: LUMEN
  ENERGYUNIT: MEGA JOULE
  THERMALCONDUCTANCEUNIT: derived
  SPECIFICHEATCAPACITYUNIT: derived
  MASSDENSITYUNIT: derived

Spatial structure
IFCPROJECT "Projekt"
  IFCSITE "Gelände" | latitude 48° 13′ 0″ | longitude 16° 22′ 0″ | elevation above sea level 156.68
    IFCBUILDING "Gebäude"
      IFCBUILDINGSTOREY "0. Geschoss" | elevation 0.
        contains 18 elements
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Beton, Stahlbeton Decke 250" | FLOOR | names: "Decke-001" | material: "Beton, Stahlbeton Decke" | property sets: Pset_SlabCommon, ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          4 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "AW 49 490" | names: "Wand-003" | parts: 8 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: Pset_WallCommon, ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, ArchiCADQuantities
          4 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "1-Flügelfenster 23" | names: "Fenster-001", "Fenster-002" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_1-Flügelfenster_23, Allgemeine Werte, Türen/Fenster, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_1-Flügelfenster_23
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Eingang 01 1-Fl 23" | names: "Tür-001" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Eingang_01_1-Fl_23, Allgemeine Werte, Türen/Fenster, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_Eingang_01_1-Fl_23
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Beton, Stahlbeton Decke 300" | FLOOR | names: "Decke-001" | material: "Beton, Stahlbeton Decke" | property sets: Pset_SlabCommon, ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Gipskarton 200" | names: "Wand-004" | material: "Gipskarton" | property sets: Pset_WallCommon, ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Blockfutter 23" | names: "Tür-002" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Blockfutter_23, Allgemeine Werte, Türen/Fenster, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_Blockfutter_23
          2 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "ALLGEMEIN - BEKLEIDUNG-Fußbodenaufbau 150" | FLOORING | names: "Decke-004" | material: "ALLGEMEIN - BEKLEIDUNG-Fußbodenaufbau" | property sets: Pset_SlabCommon, Pset_CoveringCommon, ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Component Properties, ArchiCADQuantities
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Dämmung, hart Mineralwolle 150" | INSULATION | names: "Decke-004" | material: "Dämmung, hart Mineralwolle" | property sets: Pset_SlabCommon, Pset_CoveringCommon, ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Component Properties, ArchiCADQuantities
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "ALLGEMEIN - BAUTEIL 10" | CEILING | names: "Decke-003" | material: "ALLGEMEIN - BAUTEIL" | property sets: Pset_SlabCommon, Pset_CoveringCommon, ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Component Properties, ArchiCADQuantities
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "ALLGEMEIN - UMGEBUNG" | names: "Gelände-001" | material: "ALLGEMEIN - UMGEBUNG" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, ArchiCADQuantities
        IFCSPACE "2" | long name "EG" | INTERNAL
        IFCSPACE "1" | long name "EG" | INTERNAL
      IFCBUILDINGSTOREY "1. Geschoss" | elevation 3.6
        contains 16 elements
          4 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "AW 49 490" | names: "Wand-003" | parts: 8 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: Pset_WallCommon, ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, ArchiCADQuantities
          4 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "1-Flügelfenster 23" | names: "Fenster-001", "Fenster-002" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_1-Flügelfenster_23, Allgemeine Werte, Türen/Fenster, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_1-Flügelfenster_23
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Beton, Stahlbeton Decke 250" | FLOOR | names: "Decke-002" | material: "Beton, Stahlbeton Decke" | property sets: Pset_SlabCommon, ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Gipskarton 200" | names: "Wand-009" | material: "Gipskarton" | property sets: Pset_WallCommon, ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Blockfutter 23" | names: "Tür-003" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Blockfutter_23, Allgemeine Werte, Türen/Fenster, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_Blockfutter_23
          2 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "ALLGEMEIN - BEKLEIDUNG-Fußbodenaufbau 150" | FLOORING | names: "Decke-003" | material: "ALLGEMEIN - BEKLEIDUNG-Fußbodenaufbau" | property sets: Pset_SlabCommon, Pset_CoveringCommon, ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Component Properties, ArchiCADQuantities
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "ALLGEMEIN - BEKLEIDUNG-Dachaufbau 150" | ROOFING | names: "Decke-004" | material: "ALLGEMEIN - BEKLEIDUNG-Dachaufbau" | property sets: Pset_SlabCommon, Pset_CoveringCommon, ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Component Properties, ArchiCADQuantities
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "ALLGEMEIN - BEKLEIDUNG-abgehängte Decke 150" | CEILING | names: "Decke-003" | material: "ALLGEMEIN - BEKLEIDUNG-abgehängte Decke" | property sets: Pset_SlabCommon, Pset_CoveringCommon, ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Component Properties, ArchiCADQuantities
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "ALLGEMEIN - BAUTEIL 10" | FLOORING | names: "Decke-005" | material: "ALLGEMEIN - BAUTEIL" | property sets: Pset_SlabCommon, Pset_CoveringCommon, ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Component Properties, ArchiCADQuantities
        IFCSPACE "4" | long name "OG" | INTERNAL
          contains 2 elements
            2 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "ALLGEMEIN - BAUTEIL 10" | CEILING | names: "Decke-003" | material: "ALLGEMEIN - BAUTEIL" | property sets: Pset_SlabCommon, Pset_CoveringCommon, ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Component Properties, ArchiCADQuantities
        IFCSPACE "3" | long name "OG" | INTERNAL

Types
  IFCSLABTYPE "Beton, Stahlbeton Decke 250" | FLOOR | 2 occurrences
  IFCWALLTYPE "AW 49 490" | 8 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "1-Flügelfenster 23" | 8 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Eingang 01 1-Fl 23" | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Beton, Stahlbeton Decke 300" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "Gipskarton 200" | 2 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Blockfutter 23" | 2 occurrences
  IFCCOVERINGTYPE "ALLGEMEIN - BEKLEIDUNG-Fußbodenaufbau 150" | FLOORING | 4 occurrences
  IFCCOVERINGTYPE "Dämmung, hart Mineralwolle 150" | INSULATION | 1 occurrence
  IFCCOVERINGTYPE "ALLGEMEIN - BAUTEIL 10" | CEILING | 3 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "ALLGEMEIN - UMGEBUNG" | 1 occurrence
  IFCCOVERINGTYPE "ALLGEMEIN - BEKLEIDUNG-Dachaufbau 150" | ROOFING | 1 occurrence
  IFCCOVERINGTYPE "ALLGEMEIN - BEKLEIDUNG-abgehängte Decke 150" | CEILING | 1 occurrence
  IFCCOVERINGTYPE "ALLGEMEIN - BAUTEIL 10" | FLOORING | 1 occurrence

Property sets
  Pset_SlabCommon | properties | on 11 objects (11 IFCCOVERING)
    FireRating = "" (IFCLABEL)
  Pset_SlabCommon | properties | on 2 objects (2 IFCSLAB)
    AcousticRating = "0" (IFCLABEL)
    FireRating = "" (IFCLABEL)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    ThermalTransmittance = 0. (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE)
  Pset_SlabCommon | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    AcousticRating = "0" (IFCLABEL)
    FireRating = "" (IFCLABEL)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    ThermalTransmittance = 0. (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    ARCHICAD IFC ID = "33lyLws_L8hOdkAcb60Ih9" (IFCLABEL)
    ARCHICAD Klassifizierung - 22 = "Decke" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Beton, Stahlbeton Decke" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Beton, Stahlbeton Decke" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Beton, Stahlbeton Decke" (IFCLABEL)
    Deckschraffur = "Massiv 25 %" (IFCLABEL)
    Ebene = "00 Decke" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "C3BFC57A-DBE5-48AD-89EE-2A6946012AC9" (IFCLABEL)
    Element ID = "Decke-001" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Decke" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Decke-001" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Innen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzebene = "Oben" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Oberfläche (Alle) = "Beton, Sichtbeton 2" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Beton, Sichtbeton 2" (IFCLABEL)
    Oberfläche oben = "Beton, Sichtbeton 2" (IFCLABEL)
    Oberfläche unten = "Beton, Sichtbeton 2" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "0. Geschoss" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Decke-001" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    ARCHICAD IFC ID = "1X3Upqy1HE3BBdKPCGLrDf" (IFCLABEL)
    ARCHICAD Klassifizierung - 22 = "Wand" (IFCLABEL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Nicht verknüpft" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Farbe, weiß" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "AW 49" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Dämmung, hart EPS; Beton, Stahlbeton Wand" (IFCLABEL)
    Ebene = "00 Wand außen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "610DECF4-F014-4E0C-B2E7-519310575369" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-003" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Nicht verknüpft" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-003" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "Beton, Sichtbeton 2" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Außen" (IFCLABEL)
    Mehrschichtige Bauteile = "AW 49" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Farbe, weiß; Beton, Sichtbeton 2" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Nicht verknüpft" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Mehrschicht" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "0. Geschoss" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "1" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "EG" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-003" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    ARCHICAD IFC ID = "14hSWsCNDF$f_0vAXxP5C0" (IFCLABEL)
    ARCHICAD Klassifizierung - 22 = "Fenster" (IFCLABEL)
    Anschlagsmaße = "1,00×1,50" (IFCLABEL)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Ausrichtung = "L" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Leer" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "" (IFCLABEL)
    Bibliothekselement-Name = "1-Flügelfenster 23" (IFCLABEL)
    Brandschutz = "" (IFCLABEL)
    Ebene = "00 Wand außen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "44ADC836-3173-4FFE-9F80-E4A87B645300" (IFCLABEL)
    Element ID = "Fenster-001" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Fenster" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Größe Wandloch = "1,00×1,50" (IFCLABEL)
    Größe laut Eingabe = "1,00×1,50" (IFCLABEL)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Fenster-001" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Marker-Text = "Frei definierbar" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "Fenster_Eig 23" (IFCLABEL)
    Nominale B x H = "1,00×1,50" (IFCLABEL)
    Nominale B x H x T = "1,00×1,50×0,49" (IFCLABEL)
    Oberfläche (Alle) = "Glas Normalglas; Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Schalldämmwert = "" (IFCLABEL)
    Schraffurtyp = "Leer" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "0. Geschoss" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wandstruktur = "AW 49" (IFCLABEL)
    Zu Raum-Nummer = "1" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "1" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "EG" (IFCLABEL)
    zu Raum = "EG" (IFCLABEL)
    Öffnung Bibliothekselementname = "1-Flügelfenster 23" (IFCLABEL)
    Öffnungsseite Schraffurindex = "Leer" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-003" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    ARCHICAD IFC ID = "2Yl7N1zALCAxHuDl2v1T26" (IFCLABEL)
    ARCHICAD Klassifizierung - 22 = "Fenster" (IFCLABEL)
    Anschlagsmaße = "1,00×1,50" (IFCLABEL)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Ausrichtung = "L" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Leer" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "" (IFCLABEL)
    Bibliothekselement-Name = "1-Flügelfenster 23" (IFCLABEL)
    Brandschutz = "" (IFCLABEL)
    Ebene = "00 Wand außen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "A2BC75C1-F4A5-4C2B-B478-36F0B905D086" (IFCLABEL)
    Element ID = "Fenster-002" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Fenster" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Größe Wandloch = "1,00×1,50" (IFCLABEL)
    Größe laut Eingabe = "1,00×1,50" (IFCLABEL)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Fenster-002" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Marker-Text = "Frei definierbar" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "Fenster_Eig 23" (IFCLABEL)
    Nominale B x H = "1,00×1,50" (IFCLABEL)
    Nominale B x H x T = "1,00×1,50×0,49" (IFCLABEL)
    Oberfläche (Alle) = "Glas Normalglas; Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Schalldämmwert = "" (IFCLABEL)
    Schraffurtyp = "Leer" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "0. Geschoss" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wandstruktur = "AW 49" (IFCLABEL)
    Zu Raum-Nummer = "2" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "2" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "EG" (IFCLABEL)
    zu Raum = "EG" (IFCLABEL)
    Öffnung Bibliothekselementname = "1-Flügelfenster 23" (IFCLABEL)
    Öffnungsseite Schraffurindex = "Leer" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-003" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    ARCHICAD IFC ID = "1h6vnV5J9ACe0$qopPpGHk" (IFCLABEL)
    ARCHICAD Klassifizierung - 22 = "Wand" (IFCLABEL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Nicht verknüpft" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Farbe, weiß" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "AW 49" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Dämmung, hart EPS; Beton, Stahlbeton Wand" (IFCLABEL)
    Ebene = "00 Wand außen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "6B1B9C5F-1532-4A32-803F-D32CD9CD046E" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-003" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Nicht verknüpft" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-003" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "Beton, Sichtbeton 2" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Außen" (IFCLABEL)
    Mehrschichtige Bauteile = "AW 49" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Farbe, weiß; Beton, Sichtbeton 2" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Nicht verknüpft" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Mehrschicht" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "0. Geschoss" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "1" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "EG" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-003" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    ARCHICAD IFC ID = "14klXDp2r3$PntYAOAnRUR" (IFCLABEL)
    ARCHICAD Klassifizierung - 22 = "Tür" (IFCLABEL)
    Anschlagsmaße = "1,10×2,10" (IFCLABEL)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Ausrichtung = "L" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Leer" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "" (IFCLABEL)
    Bibliothekselement-Name = "Eingang 01 1-Fl 23" (IFCLABEL)
    Brandschutz = "" (IFCLABEL)
    Ebene = "00 Wand außen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "44BAF84D-CC2D-43FD-9C77-88A60AC5B79B" (IFCLABEL)
    Element ID = "Tür-001" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Tür" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Größe Ausgang = "0,90×2,00" (IFCLABEL)
    Größe Wandloch = "1,10×2,10" (IFCLABEL)
    Größe laut Eingabe = "1,10×2,10" (IFCLABEL)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Tür-001" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Marker-Text = "Frei definierbar" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "Tür_Eig 23" (IFCLABEL)
    Nominale B x H = "0,90×2,00" (IFCLABEL)
    Nominale B x H x T = "0,90×2,00×0,49" (IFCLABEL)
    Oberfläche (Alle) = "Metall Stahl, matt; Farbe, weiß; Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Schalldämmwert = "" (IFCLABEL)
    Schraffurtyp = "Leer" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Türblatt-Maß = "0,96×2,03" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "0. Geschoss" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wandstruktur = "AW 49" (IFCLABEL)
    Zu Raum-Nummer = "1" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "1" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "EG" (IFCLABEL)
    zu Raum = "EG" (IFCLABEL)
    Öffnung Bibliothekselementname = "Eingang 01 1-Fl 23" (IFCLABEL)
    Öffnungsseite Schraffurindex = "Leer" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-003" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    ARCHICAD IFC ID = "1pfcz3Ijb9e9Pfp3Kvq2FE" (IFCLABEL)
    ARCHICAD Klassifizierung - 22 = "Wand" (IFCLABEL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Nicht verknüpft" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Farbe, weiß" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "AW 49" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Dämmung, hart EPS; Beton, Stahlbeton Wand" (IFCLABEL)
    Ebene = "00 Wand außen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "73A66F43-4AD9-49A0-9669-CC3539D023CE" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-003" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Nicht verknüpft" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-003" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "Beton, Sichtbeton 2" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Außen" (IFCLABEL)
    Mehrschichtige Bauteile = "AW 49" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Farbe, weiß; Beton, Sichtbeton 2" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Nicht verknüpft" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Mehrschicht" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "0. Geschoss" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "1" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "EG" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-003" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    ARCHICAD IFC ID = "26bPcIMb1DPPKzFWRpyKBJ" (IFCLABEL)
    ARCHICAD Klassifizierung - 22 = "Fenster" (IFCLABEL)
    Anschlagsmaße = "1,00×1,50" (IFCLABEL)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Ausrichtung = "L" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Leer" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "" (IFCLABEL)
    Bibliothekselement-Name = "1-Flügelfenster 23" (IFCLABEL)
    Brandschutz = "" (IFCLABEL)
    Ebene = "00 Wand außen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "86959992-5A50-4D65-953D-3E06F3F142D3" (IFCLABEL)
    Element ID = "Fenster-001" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Fenster" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Größe Wandloch = "1,00×1,50" (IFCLABEL)
    Größe laut Eingabe = "1,00×1,50" (IFCLABEL)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Fenster-001" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Marker-Text = "Frei definierbar" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "Fenster_Eig 23" (IFCLABEL)
    Nominale B x H = "1,00×1,50" (IFCLABEL)
    Nominale B x H x T = "1,00×1,50×0,49" (IFCLABEL)
    Oberfläche (Alle) = "Glas Normalglas; Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Schalldämmwert = "" (IFCLABEL)
    Schraffurtyp = "Leer" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "0. Geschoss" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wandstruktur = "AW 49" (IFCLABEL)
    Zu Raum-Nummer = "1" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "1" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "EG" (IFCLABEL)
    zu Raum = "EG" (IFCLABEL)
    Öffnung Bibliothekselementname = "1-Flügelfenster 23" (IFCLABEL)
    Öffnungsseite Schraffurindex = "Leer" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-003" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties: 32 more contents on 32 objects not shown
  Allgemeine Werte | properties | on 31 objects (11 IFCBUILDINGELEMENTPROXY, 10 IFCWALL, 7 IFCCOVERING, 3 IFCSLAB)
    Bauabschnitt = "" (IFCLABEL)
    Schalldämm-Maß = 0 (IFCINTEGER)
    U-Wert = "" (IFCLABEL)
  Allgemeine Werte | properties | on 5 objects (4 IFCSPACE, 1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Bauabschnitt = "" (IFCLABEL)
  Allgemeine Werte | properties | on 4 objects (4 IFCCOVERING)
    Bauabschnitt = "" (IFCLABEL)
    Schalldämm-Maß = 0 (IFCINTEGER)
  Component Properties | properties | on 2 objects (2 IFCCOVERING)
    Component 1: Enthaltenes CO2 = "1032 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 17861.502375 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Komponenten-Typ = "Keine" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 2 objects (2 IFCCOVERING)
    Component 1: Enthaltenes CO2 = "17.7176 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 108.668238 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Komponenten-Typ = "Keine" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Component 1: Enthaltenes CO2 = "7112.06 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 68475.6482249 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Komponenten-Typ = "Keine" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Enthaltene Energie = 33935.1219 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]
    Enthaltenes CO2 = "3524.59 (kgCO₂)" (IFCTEXT)
    Komponenten-Typ = "Kern" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Enthaltene Energie = 8354.5128 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]
    Enthaltenes CO2 = "349.57 (kgCO₂)" (IFCTEXT)
    Komponenten-Typ = "Andere" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Enthaltene Energie = 6241.3632 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]
    Enthaltenes CO2 = "261.152 (kgCO₂)" (IFCTEXT)
    Komponenten-Typ = "Andere" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Enthaltene Energie = 24671.9041114 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]
    Enthaltenes CO2 = "2562.49 (kgCO₂)" (IFCTEXT)
    Komponenten-Typ = "Kern" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Enthaltene Energie = 8095.14 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]
    Enthaltenes CO2 = "338.718 (kgCO₂)" (IFCTEXT)
    Komponenten-Typ = "Andere" (IFCTEXT)
  Component Properties: 22 more contents on 22 objects not shown
  ArchiCADQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 1. [METRE]
    Breite = 1. [METRE]
    Brüstungshöhe = 1. [METRE]
    F/T Brüstungs-/Schwellenhöhe auf der Anschlagseite = 1.35 [METRE]
    F/T Brüstungs-/Schwellenhöhe gegenüber der Anschlagseite = 1.35 [METRE]
    F/T Höhe der Öffnung auf der Anschlagseite = 1.5 [METRE]
    F/T Höhe der Öffnung gegenüber der Anschlagseite = 1.5 [METRE]
    F/T Oberfläche der Öffnung = 4.85792531009 [SQUARE_METRE]
    F/T Oberfläche der Öffnung auf der Anschlagseite = 1.5 [SQUARE_METRE]
    F/T Oberfläche der Öffnung gegenüber der Anschlagseite = 1.5 [SQUARE_METRE]
    F/T Sturzhöhe auf der Anschlagseite = 2.85 [METRE]
    F/T Sturzhöhe gegenüber der Anschlagseite = 2.85 [METRE]
    F/T Volumen der Öffnung = 0.734999989942 [CUBIC_METRE]
    F/T nominale Brüstungs-/Schwellenhöhe = 1. [METRE]
    F/T nominale Sturzhöhe = 2.5 [METRE]
    F/T nominales Volumen der Öffnung = 0.735 [CUBIC_METRE]
    F/T Öffnung Nominaler Oberflächenbereich = 1.5 [SQUARE_METRE]
    F/T Öffnungsbreite auf der Anschlagseite = 1. [METRE]
    F/T Öffnungsbreite gegenüber der Anschlagseite = 1. [METRE]
    Höhe = 1.5 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 1. [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 1. [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 157.68 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 1. [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 1. [METRE]
    Netto-Volumen = 0.055168 [CUBIC_METRE]
    Nominale F/T Höhe der Öffnung auf der Anschlagseite = 1.5 [METRE]
    Nominale F/T Höhe der Öffnung gegenüber der Anschlagseite = 1.5 [METRE]
    Nominale F/T Öffnungsbreite auf der Anschlagseite = 1. [METRE]
    Nominale F/T Öffnungsbreite gegenüber der Anschlagseite = 1. [METRE]
    Nominale F/T Öffnungsoberfläche auf der Anschlagsseite = 1.5 [SQUARE_METRE]
    Nominale F/T Öffnungsoberfläche auf der Seite gegenüber der Anschlagsseite = 1.5 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 4.85792531009 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 159.18 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 2.5 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 2.5 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 2.5 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 2.5 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.07 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 157.68 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 1. [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 1. [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 1. [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 1. [METRE]
    Wanddicke = 0.49 [METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 1. [METRE]
    Breite = 1. [METRE]
    Brüstungshöhe = 1. [METRE]
    F/T Brüstungs-/Schwellenhöhe auf der Anschlagseite = 1. [METRE]
    F/T Brüstungs-/Schwellenhöhe gegenüber der Anschlagseite = 1. [METRE]
    F/T Höhe der Öffnung auf der Anschlagseite = 1.5 [METRE]
    F/T Höhe der Öffnung gegenüber der Anschlagseite = 1.5 [METRE]
    F/T Oberfläche der Öffnung = 4.85792531009 [SQUARE_METRE]
    F/T Oberfläche der Öffnung auf der Anschlagseite = 1.5 [SQUARE_METRE]
    F/T Oberfläche der Öffnung gegenüber der Anschlagseite = 1.5 [SQUARE_METRE]
    F/T Sturzhöhe auf der Anschlagseite = 2.5 [METRE]
    F/T Sturzhöhe gegenüber der Anschlagseite = 2.5 [METRE]
    F/T Volumen der Öffnung = 0.735000016764 [CUBIC_METRE]
    F/T nominale Brüstungs-/Schwellenhöhe = 1. [METRE]
    F/T nominale Sturzhöhe = 2.5 [METRE]
    F/T nominales Volumen der Öffnung = 0.735 [CUBIC_METRE]
    F/T Öffnung Nominaler Oberflächenbereich = 1.5 [SQUARE_METRE]
    F/T Öffnungsbreite auf der Anschlagseite = 1. [METRE]
    F/T Öffnungsbreite gegenüber der Anschlagseite = 1. [METRE]
    Höhe = 1.5 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 4.6 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 4.6 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 161.28 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 1. [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 4.6 [METRE]
    Netto-Volumen = 0.055168 [CUBIC_METRE]
    Nominale F/T Höhe der Öffnung auf der Anschlagseite = 1.5 [METRE]
    Nominale F/T Höhe der Öffnung gegenüber der Anschlagseite = 1.5 [METRE]
    Nominale F/T Öffnungsbreite auf der Anschlagseite = 1. [METRE]
    Nominale F/T Öffnungsbreite gegenüber der Anschlagseite = 1. [METRE]
    Nominale F/T Öffnungsoberfläche auf der Anschlagsseite = 1.5 [SQUARE_METRE]
    Nominale F/T Öffnungsoberfläche auf der Seite gegenüber der Anschlagsseite = 1.5 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 4.85792531009 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 162.78 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 6.1 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 2.5 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 6.1 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 6.1 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.07 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 161.28 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 4.6 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 1. [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 4.6 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 4.6 [METRE]
    Wanddicke = 0.49 [METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCCOVERING)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 2.95 [METRE]
    Brutto-Oberfläche der Deckenoberseite = 5.13555 [SQUARE_METRE]
    Brutto-Oberflächenbereich der Deckenkanten = 0.0913 [SQUARE_METRE]
    Brutto-Oberflächenbereich der Deckenkanten mit Löchern = 0.0913 [SQUARE_METRE]
    Brutto-Oberflächenbereich der Deckenoberseite mit Löchern = 5.13555 [SQUARE_METRE]
    Brutto-Oberflächenbereich der Deckenunterseite = 5.13555 [SQUARE_METRE]
    Brutto-Oberflächenbereich der Deckenunterseite mit Löchern = 5.13555 [SQUARE_METRE]
    Brutto-Volumen = 0.0513555 [CUBIC_METRE]
    Dicke = 0.01 [METRE]
    Fläche = 5.13555 [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Durchbruch Umfang = 0. [METRE]
    Grundriss-Umfang = 9.13 [METRE]
    Höhe = 0.01 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 6.55 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 6.55 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 163.23 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 2.95 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 6.55 [METRE]
    Höhenwert Oberkante = 6.55 [METRE]
    Höhenwert Unterkante = 6.54 [METRE]
    Kante Oberflächenbereich = 0.0913 [SQUARE_METRE]
    Konditionaler Oberflächenbereich der Oberseite = 5.13555 [SQUARE_METRE]
    Konditionaler Oberflächenbereich der Unterseite = 5.13555 [SQUARE_METRE]
    Konditionales Volumen = 0.0513555 [CUBIC_METRE]
    Löcher Oberflächenbereich = 0. [SQUARE_METRE]
    Netto-Volumen = 0.0513555 [CUBIC_METRE]
    Oberflächenbereich = 5.13555 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich Oberseite = 5.13555 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich Unterseite = 5.13555 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 163.23 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 6.55 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 2.95 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 6.55 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 6.55 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 163.22 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 6.54 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 2.94 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 6.54 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 6.54 [METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 3.6 [METRE]
    Brutto-Oberfläche der Deckenoberseite = 48.9811503755 [SQUARE_METRE]
    Brutto-Oberflächenbereich der Deckenkanten = 7.06250002344 [SQUARE_METRE]
    Brutto-Oberflächenbereich der Deckenkanten mit Löchern = 7.06250002344 [SQUARE_METRE]
    Brutto-Oberflächenbereich der Deckenoberseite mit Löchern = 48.9811503755 [SQUARE_METRE]
    Brutto-Oberflächenbereich der Deckenunterseite = 48.9811503755 [SQUARE_METRE]
    Brutto-Oberflächenbereich der Deckenunterseite mit Löchern = 48.9811503755 [SQUARE_METRE]
    Brutto-Volumen = 12.2452875939 [CUBIC_METRE]
    Dicke = 0.25 [METRE]
    Fläche = 48.9811503755 [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Durchbruch Umfang = 0. [METRE]
    Grundriss-Umfang = 28.2500000938 [METRE]
    Höhe = 0.25 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 3.6 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 3.6 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 160.28 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 3.6 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 3.6 [METRE]
    Höhenwert Oberkante = 3.6 [METRE]
    Höhenwert Unterkante = 3.35 [METRE]
    Kante Oberflächenbereich = 7.06250002344 [SQUARE_METRE]
    Konditionaler Oberflächenbereich der Oberseite = 48.9811503755 [SQUARE_METRE]
    Konditionaler Oberflächenbereich der Unterseite = 48.9811503755 [SQUARE_METRE]
    Konditionales Volumen = 12.2452875939 [CUBIC_METRE]
    Löcher Oberflächenbereich = 0. [SQUARE_METRE]
    Netto-Volumen = 12.2452875939 [CUBIC_METRE]
    Oberflächenbereich = 48.9811503755 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich Oberseite = 48.9811503755 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich Unterseite = 48.9811503755 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 160.28 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 3.6 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 3.6 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 3.6 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 3.6 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 160.03 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 3.35 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 3.35 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 3.35 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 3.35 [METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    3D-Länge = 8.49 [METRE]
    Abstand Oberkante = 0. [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = -0.35 [METRE]
    Analytische Oberfläche der Öffnungen an der Außenseite = 3. [SQUARE_METRE]
    Analytische Oberfläche der Öffnungen an der Innenseite = 3. [SQUARE_METRE]
    Analytisches Volumen der Öffnungen = 1.47 [CUBIC_METRE]
    Anzahl der Durchbrüche (Anzahl der leeren Öffnungen) = 0.
    Anzahl der Fenster = 2.
    Anzahl der Stützen = 0.
    Anzahl der Türen = 0.
    Breite = 0.49 [METRE]
    Brutto-Volumen = 16.4323947751 [CUBIC_METRE]
    Brutto-Wandoberflächenbereich an der Außenseite = 33.5355 [SQUARE_METRE]
    Brutto-Wandoberflächenbereich an der Innenseite = 33.5355 [SQUARE_METRE]
    Dicke = 0.49 [METRE]
    Durchschnittliche Länge der Wand = 8. [METRE]
    Dämmungsschichtdicke = 0.24 [METRE]
    Fläche = 4.04010037842 [SQUARE_METRE]
    Fläche der Fenster = 3. [SQUARE_METRE]
    Fläche der Türen = 0. [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Umfang = 17.3859292911 [METRE]
    Höhe = 3.95 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = -0.35 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = -0.35 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 156.33 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = -0.35 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = -0.35 [METRE]
    Kombinierte Breite der Fenster = 2. [METRE]
    Kombinierte Breite der Türen = 0. [METRE]
    Konditionale Länge an der Außenseite = 8.49 [METRE]
    Konditionale Länge an der Innenseite = 7.51 [METRE]
    Konditionaler Oberflächenbereich an der Außenseite = 33.5355 [SQUARE_METRE]
    Konditionaler Oberflächenbereich an der Innenseite = 27.234 [SQUARE_METRE]
    Konditionales Schichtvolumen an der Außenseite = 8.04852 [CUBIC_METRE]
    Konditionales Volumen = 14.8670325 [CUBIC_METRE]
    Konditionales Wand-Schichtvolumen an der Innenseite = 6.8185125 [CUBIC_METRE]
    Luftschichtdicke = 0. [METRE]
    Länge der Referenzlinie = 8.49 [METRE]
    Länge der Wand in der Achse = 8. [METRE]
    Maximale Höhe der Wand = 3.95 [METRE]
    Maximale Höhe der Wandschicht an der Außenseite = 3.95 [METRE]
    Maximale Höhe der Wandschicht an der Innenseite = 3.95 [METRE]
    Minimale Höhe der Wand = 0. [METRE]
    Minimale Höhe der Wandschicht an der Außenseite = 0. [METRE]
    Minimale Höhe der Wandschicht an der Innenseite = 0.3 [METRE]
    Netto-Oberflächenbereich an den Kanten = 4.11525 [SQUARE_METRE]
    Netto-Oberflächenbereich an der Außenseite = 30.5355 [SQUARE_METRE]
    Netto-Oberflächenbereich an der Innenseite = 24.234 [SQUARE_METRE]
    Netto-Volumen = 13.3970325 [CUBIC_METRE]
    Oberflächenbereich = 30.5355 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der leeren Öffnungen in der Wand = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 160.28 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 3.6 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 3.6 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 3.6 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 3.6 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 156.33 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = -0.35 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = -0.35 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = -0.35 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = -0.35 [METRE]
    Volumen der Stützen = 0. [CUBIC_METRE]
    Wand-Schichtdicke an der Außenseite = 0.24 [METRE]
    Wand-Schichtdicke an der Innenseite = 0.25 [METRE]
    Wand-Schichtvolumen an der Außenseite = 7.32852 [CUBIC_METRE]
    Wand-Schichtvolumen an der Innenseite = 6.0685125 [CUBIC_METRE]
    Wandlänge an der Außenseite = 8.49 [METRE]
    Wandlänge an der Innenseite = 7.51 [METRE]
    Wandstärke am Ende = 0.49 [METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    3D-Länge = 6.36 [METRE]
    Abstand Oberkante = 0. [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = -0.35 [METRE]
    Analytische Oberfläche der Öffnungen an der Außenseite = 2.31 [SQUARE_METRE]
    Analytische Oberfläche der Öffnungen an der Innenseite = 2.31 [SQUARE_METRE]
    Analytisches Volumen der Öffnungen = 1.1319 [CUBIC_METRE]
    Anzahl der Durchbrüche (Anzahl der leeren Öffnungen) = 0.
    Anzahl der Fenster = 0.
    Anzahl der Stützen = 0.
    Anzahl der Türen = 1.
    Breite = 0.49 [METRE]
    Brutto-Volumen = 12.7742998252 [CUBIC_METRE]
    Brutto-Wandoberflächenbereich an der Außenseite = 26.07 [SQUARE_METRE]
    Brutto-Wandoberflächenbereich an der Innenseite = 26.07 [SQUARE_METRE]
    Dicke = 0.49 [METRE]
    Durchschnittliche Länge der Wand = 6.11 [METRE]
    Dämmungsschichtdicke = 0.24 [METRE]
    Fläche = 2.99389995714 [SQUARE_METRE]
    Fläche der Fenster = 0. [SQUARE_METRE]
    Fläche der Türen = 2.31 [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Umfang = 13.6059292911 [METRE]
    Höhe = 3.95 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = -0.35 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = -0.35 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 156.33 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = -0.35 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = -0.35 [METRE]
    Kombinierte Breite der Fenster = 0. [METRE]
    Kombinierte Breite der Türen = 0.9 [METRE]
    Konditionale Länge an der Außenseite = 6.6 [METRE]
    Konditionale Länge an der Innenseite = 5.62 [METRE]
    Konditionaler Oberflächenbereich an der Außenseite = 25.122 [SQUARE_METRE]
    Konditionaler Oberflächenbereich an der Innenseite = 19.9580000797 [SQUARE_METRE]
    Konditionales Schichtvolumen an der Außenseite = 6.02928 [CUBIC_METRE]
    Konditionales Volumen = 11.0187800199 [CUBIC_METRE]
    Konditionales Wand-Schichtvolumen an der Innenseite = 4.98950001992 [CUBIC_METRE]
    Luftschichtdicke = 0. [METRE]
    Länge der Referenzlinie = 6.6 [METRE]
    Länge der Wand in der Achse = 6.11 [METRE]
    Maximale Höhe der Wand = 3.95 [METRE]
    Maximale Höhe der Wandschicht an der Außenseite = 3.95 [METRE]
    Maximale Höhe der Wandschicht an der Innenseite = 3.7 [METRE]
    Minimale Höhe der Wand = 0. [METRE]
    Minimale Höhe der Wandschicht an der Außenseite = 0. [METRE]
    Minimale Höhe der Wandschicht an der Innenseite = 0.3 [METRE]
    Netto-Oberflächenbereich an den Kanten = 3.0528 [SQUARE_METRE]
    Netto-Oberflächenbereich an der Außenseite = 22.812 [SQUARE_METRE]
    Netto-Oberflächenbereich an der Innenseite = 17.6480000797 [SQUARE_METRE]
    Netto-Volumen = 9.88688001992 [CUBIC_METRE]
    Oberflächenbereich = 22.812 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der leeren Öffnungen in der Wand = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 160.28 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 3.6 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 3.6 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 3.6 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 3.6 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 156.33 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = -0.35 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = -0.35 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = -0.35 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = -0.35 [METRE]
    Volumen der Stützen = 0. [CUBIC_METRE]
    Wand-Schichtdicke an der Außenseite = 0.24 [METRE]
    Wand-Schichtdicke an der Innenseite = 0.25 [METRE]
    Wand-Schichtvolumen an der Außenseite = 5.47488 [CUBIC_METRE]
    Wand-Schichtvolumen an der Innenseite = 4.41200001992 [CUBIC_METRE]
    Wandlänge an der Außenseite = 6.6 [METRE]
    Wandlänge an der Innenseite = 5.62 [METRE]
    Wandstärke am Ende = 0.49 [METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 0. [METRE]
    Breite = 0.9 [METRE]
    Brüstungshöhe = 0. [METRE]
    F/T Brüstungs-/Schwellenhöhe auf der Anschlagseite = 0.35 [METRE]
    F/T Brüstungs-/Schwellenhöhe gegenüber der Anschlagseite = 0.35 [METRE]
    F/T Höhe der Öffnung auf der Anschlagseite = 2.1 [METRE]
    F/T Höhe der Öffnung gegenüber der Anschlagseite = 2.1 [METRE]
    F/T Oberfläche der Öffnung = 6.62050056753 [SQUARE_METRE]
    F/T Oberfläche der Öffnung auf der Anschlagseite = 2.31 [SQUARE_METRE]
    F/T Oberfläche der Öffnung gegenüber der Anschlagseite = 2.31 [SQUARE_METRE]
    F/T Sturzhöhe auf der Anschlagseite = 2.25 [METRE]
    F/T Sturzhöhe gegenüber der Anschlagseite = 2.25 [METRE]
    F/T Volumen der Öffnung = 1.13189998451 [CUBIC_METRE]
    F/T nominale Brüstungs-/Schwellenhöhe = 0. [METRE]
    F/T nominale Sturzhöhe = 2. [METRE]
    F/T nominales Volumen der Öffnung = 0.882 [CUBIC_METRE]
    F/T Öffnung Nominaler Oberflächenbereich = 1.8 [SQUARE_METRE]
    F/T Öffnungsbreite auf der Anschlagseite = 1.1 [METRE]
    F/T Öffnungsbreite gegenüber der Anschlagseite = 1.1 [METRE]
    Höhe = 2. [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 0. [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 0. [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 156.68 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 0. [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 0. [METRE]
    Netto-Volumen = 0.10030031643 [CUBIC_METRE]
    Nominale F/T Höhe der Öffnung auf der Anschlagseite = 2.1 [METRE]
    Nominale F/T Höhe der Öffnung gegenüber der Anschlagseite = 2.1 [METRE]
    Nominale F/T Öffnungsbreite auf der Anschlagseite = 1.1 [METRE]
    Nominale F/T Öffnungsbreite gegenüber der Anschlagseite = 1.1 [METRE]
    Nominale F/T Öffnungsoberfläche auf der Anschlagsseite = 2.31 [SQUARE_METRE]
    Nominale F/T Öffnungsoberfläche auf der Seite gegenüber der Anschlagsseite = 2.31 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 6.62050056753 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 158.78 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 2.1 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 2.1 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 2.1 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 2.1 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 156.68 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = -3.06161699787E-18 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = -3.06161699787E-18 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = -3.06161699787E-18 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = -3.06161699787E-18 [METRE]
    Wanddicke = 0.49 [METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    3D-Länge = 8.25 [METRE]
    Abstand Oberkante = 0. [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = -0.35 [METRE]
    Analytische Oberfläche der Öffnungen an der Außenseite = 3. [SQUARE_METRE]
    Analytische Oberfläche der Öffnungen an der Innenseite = 3. [SQUARE_METRE]
    Analytisches Volumen der Öffnungen = 1.47 [CUBIC_METRE]
    Anzahl der Durchbrüche (Anzahl der leeren Öffnungen) = 0.
    Anzahl der Fenster = 2.
    Anzahl der Stützen = 0.
    Anzahl der Türen = 0.
    Breite = 0.49 [METRE]
    Brutto-Volumen = 16.4323947751 [CUBIC_METRE]
    Brutto-Wandoberflächenbereich an der Außenseite = 33.5355 [SQUARE_METRE]
    Brutto-Wandoberflächenbereich an der Innenseite = 33.5355 [SQUARE_METRE]
    Dicke = 0.49 [METRE]
    Durchschnittliche Länge der Wand = 8. [METRE]
    Dämmungsschichtdicke = 0.24 [METRE]
    Fläche = 3.92 [SQUARE_METRE]
    Fläche der Fenster = 3. [SQUARE_METRE]
    Fläche der Türen = 0. [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Umfang = 17.3859292911 [METRE]
    Höhe = 3.95 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = -0.35 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = -0.35 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 156.33 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = -0.35 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = -0.35 [METRE]
    Kombinierte Breite der Fenster = 2. [METRE]
    Kombinierte Breite der Türen = 0. [METRE]
    Konditionale Länge an der Außenseite = 8.49 [METRE]
    Konditionale Länge an der Innenseite = 7.51 [METRE]
    Konditionaler Oberflächenbereich an der Außenseite = 32.5875 [SQUARE_METRE]
    Konditionaler Oberflächenbereich an der Innenseite = 26.384 [SQUARE_METRE]
    Konditionales Schichtvolumen an der Außenseite = 7.821 [CUBIC_METRE]
    Konditionales Volumen = 14.4170003896 [CUBIC_METRE]
    Konditionales Wand-Schichtvolumen an der Innenseite = 6.596 [CUBIC_METRE]
    Luftschichtdicke = 0. [METRE]
    Länge der Referenzlinie = 8.49 [METRE]
    Länge der Wand in der Achse = 8. [METRE]
    Maximale Höhe der Wand = 3.95 [METRE]
    Maximale Höhe der Wandschicht an der Außenseite = 3.95 [METRE]
    Maximale Höhe der Wandschicht an der Innenseite = 3.7 [METRE]
    Minimale Höhe der Wand = 0. [METRE]
    Minimale Höhe der Wandschicht an der Außenseite = 0. [METRE]
    Minimale Höhe der Wandschicht an der Innenseite = 0.3 [METRE]
    Netto-Oberflächenbereich an den Kanten = 3.96 [SQUARE_METRE]
    Netto-Oberflächenbereich an der Außenseite = 29.5875 [SQUARE_METRE]
    Netto-Oberflächenbereich an der Innenseite = 23.384 [SQUARE_METRE]
    Netto-Volumen = 12.9470003896 [CUBIC_METRE]
    Oberflächenbereich = 29.5875 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der leeren Öffnungen in der Wand = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 160.28 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 3.6 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 3.6 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 3.6 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 3.6 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 156.33 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = -0.35 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = -0.35 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = -0.35 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = -0.35 [METRE]
    Volumen der Stützen = 0. [CUBIC_METRE]
    Wand-Schichtdicke an der Außenseite = 0.24 [METRE]
    Wand-Schichtdicke an der Innenseite = 0.25 [METRE]
    Wand-Schichtvolumen an der Außenseite = 7.101 [CUBIC_METRE]
    Wand-Schichtvolumen an der Innenseite = 5.84600046509 [CUBIC_METRE]
    Wandlänge an der Außenseite = 8.49 [METRE]
    Wandlänge an der Innenseite = 7.51 [METRE]
    Wandstärke am Ende = 0.49 [METRE]
  ArchiCADQuantities: 25 more contents on 25 objects not shown
  Component Quantities | quantities | on 3 objects (3 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Component 1: Schicht/Komponente Volumen = 0.055168 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Component 1: Schicht/Komponente Volumen = 0.117698270766 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 2 objects (2 IFCCOVERING)
    Component 1: Masse = 2646.1485 [KILO GRAM]; Schicht/Komponente Oberflächenbereich = 19.6011 [SQUARE_METRE]; Schichtdicke = 0.15 [METRE]; Schicht/Komponente Volumen = 2.940165 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 2 objects (2 IFCCOVERING)
    Component 1: Masse = 118.11765 [KILO GRAM]; Schicht/Komponente Oberflächenbereich = 5.13555 [SQUARE_METRE]; Schichtdicke = 0.01 [METRE]; Schicht/Komponente Volumen = 0.0513555 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Component 1: Masse = 29388.6902253 [KILO GRAM]; Schicht/Komponente Oberflächenbereich = 48.9811503755 [SQUARE_METRE]; Schichtdicke = 0.25 [METRE]; Schicht/Komponente Volumen = 12.2452875939 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Masse = 14564.43 [KILO GRAM]
    Schicht/Komponente Breite (rechteckig) = 0.25 [METRE]
    Schicht/Komponente Höhe (rechteckig) = 3.95 [METRE]
    Schicht/Komponente Oberflächenbereich = 26.2365 [SQUARE_METRE]
    Schicht/Komponente Querschnittsbereich = 0.9875 [SQUARE_METRE]
    Schicht/Komponente Volumen = 6.0685125 [CUBIC_METRE]
    Schichtdicke = 0.25 [METRE]
  Component Quantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Masse = 109.9278 [KILO GRAM]
    Schicht/Komponente Breite (rechteckig) = 0.24 [METRE]
    Schicht/Komponente Höhe (rechteckig) = 3.95 [METRE]
    Schicht/Komponente Oberflächenbereich = 30.5355 [SQUARE_METRE]
    Schicht/Komponente Querschnittsbereich = 0.948 [SQUARE_METRE]
    Schicht/Komponente Volumen = 7.32852 [CUBIC_METRE]
    Schichtdicke = 0.24 [METRE]
  Component Quantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Masse = 82.1232 [KILO GRAM]
    Schicht/Komponente Breite (rechteckig) = 0.24 [METRE]
    Schicht/Komponente Höhe (rechteckig) = 3.95 [METRE]
    Schicht/Komponente Oberflächenbereich = 22.812 [SQUARE_METRE]
    Schicht/Komponente Querschnittsbereich = 0.948 [SQUARE_METRE]
    Schicht/Komponente Volumen = 5.47488 [CUBIC_METRE]
    Schichtdicke = 0.24 [METRE]
  Component Quantities: 25 more contents on 25 objects not shown
  Pset_WallCommon | properties | on 8 objects (8 IFCWALL)
    AcousticRating = "0" (IFCLABEL)
    FireRating = "" (IFCLABEL)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    ThermalTransmittance = 0. (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE)
  Pset_WallCommon | properties | on 2 objects (2 IFCWALL)
    AcousticRating = "0" (IFCLABEL)
    FireRating = "" (IFCLABEL)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    ThermalTransmittance = 0. (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE)
  AC_Pset_1-Flügelfenster_23 | properties | on 4 objects (4 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D = 8 (IFCINTEGER)
    3D Kontourstift = "" (IFCLABEL)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Anschlagstyp (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Anschlagstyp (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Anschlagstyp (gs_reveal_type_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Anschlagstyp (gs_reveal_type_new) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Außenkante = "Lotrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaßgröße als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dämmung Schnittlinien-Stift = "" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur = "Sand SN5" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eck-Profil = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eckanschluss Typ 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Eckanschluss Typ 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Ecke 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eckfenster Debugfunktion = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eckfenster Funktion = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eckwinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Editierbare Sprossen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "" (IFCLABEL)
    Faschen Links = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Rechts = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschentiefe >= Anschlagstiefe = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank 3D- und Aufsichtslinientyp = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank 3D- und Aufsichtsstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittkonturstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Leer" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffurhintergrundstift = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Fensterbank Typ = 8 (IFCINTEGER)
    Fensterbank gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank in Polygonwänden (iBoardInPolyWall) = 2 (IFCINTEGER)
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fenstergriff (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl, matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Typ 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "" (IFCLABEL)
    Gehäuse Grifftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Gehäuseunterseite außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 1 (IFCINTEGER)
    Grundrissdarstellungsoption = 3 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Volllinie" (IFCLABEL)
    Loch hat das Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Verputz, rauh, grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe, grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe, grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Verputz, rauh, grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Mörtel Oberflächenmaterial = "Verputz, rauh, grau" (IFCLABEL)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Nische unter d. Schicht = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Verputz, rauh, gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter oberes Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter unteres Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz.Gitter Hauptflügel = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter Hauptflügel = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter oberes Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter unteres Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_o1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_o1) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberfläche Eckstütze = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Oberlicht eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlichte (gs_kamp) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Platzierungstyp (1=EF,0=F) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Putz Oberflächenmaterial = "Verputz, rauh, grau" (IFCLABEL)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmenaußenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    SSchnittschraffur Fensterbank innen = "Leer" (IFCLABEL)
    Schnitt / Ansicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur (gs_faschen_fill) = "Diagonal" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Bogen = "Leer" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrunstift (gs_faschen_bg) = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift (gs_faschen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank innen = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Leer" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Leer" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Schraffurhg.-Stift Schnitt Fensterbank innen = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Schraffurhintergrundstift Bogen Schwelle = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Schwelle/Fenstereinfassung Übergröße = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Stein Oberflächenmaterial = "MW Ziegel, blaurot, DF, Läufer" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "" (IFCLABEL)
    Sturz (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Sturz (gs_masonry_arch_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Sturz über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Teilung Oberlichte = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Typ Faschen = 1 (IFCINTEGER)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "Gleich" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Unterer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_u1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Unterer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_u1) = 1 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld geteilt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Untersch. verb. Wände Stärke 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Untersch. verb. Wände Stärke 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wandstärken = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Voreingestellte Faschen - links = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Voreingestellte Faschen - rechts = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 0 (IFCINTEGER)
    Wandtyp = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Ecke 1 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Ecke 2 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Fensterbank Außen = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Neigung = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungslinie zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Kein" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Hauptflügel = 5 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Sprossenfenster = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Unterlicht = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D rechts = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel2 2D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Sprossenfenster in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Unteres Feld in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_1-Flügelfenster_23 | properties | on 3 objects (3 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D = 8 (IFCINTEGER)
    3D Kontourstift = "" (IFCLABEL)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Anschlagstyp (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Anschlagstyp (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Anschlagstyp (gs_reveal_type_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Anschlagstyp (gs_reveal_type_new) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Außenkante = "Lotrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaßgröße als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dämmung Schnittlinien-Stift = "" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur = "Sand SN5" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eck-Profil = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eckanschluss Typ 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Eckanschluss Typ 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Ecke 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eckfenster Debugfunktion = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eckfenster Funktion = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eckwinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Editierbare Sprossen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "" (IFCLABEL)
    Faschen Links = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Rechts = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschentiefe >= Anschlagstiefe = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank 3D- und Aufsichtslinientyp = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank 3D- und Aufsichtsstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittkonturstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Leer" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffurhintergrundstift = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Fensterbank Typ = 8 (IFCINTEGER)
    Fensterbank gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank in Polygonwänden (iBoardInPolyWall) = 2 (IFCINTEGER)
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fenstergriff (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl, matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Typ 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "" (IFCLABEL)
    Gehäuse Grifftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Gehäuseunterseite außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 1 (IFCINTEGER)
    Grundrissdarstellungsoption = 3 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Volllinie" (IFCLABEL)
    Loch hat das Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Verputz, rauh, grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe, grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe, grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Verputz, rauh, grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Mörtel Oberflächenmaterial = "Verputz, rauh, grau" (IFCLABEL)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Nische unter d. Schicht = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Verputz, rauh, gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter oberes Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter unteres Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz.Gitter Hauptflügel = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter Hauptflügel = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter oberes Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter unteres Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_o1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_o1) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberfläche Eckstütze = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Oberlicht eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlichte (gs_kamp) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Platzierungstyp (1=EF,0=F) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Putz Oberflächenmaterial = "Verputz, rauh, grau" (IFCLABEL)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmenaußenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    SSchnittschraffur Fensterbank innen = "Leer" (IFCLABEL)
    Schnitt / Ansicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur (gs_faschen_fill) = "Diagonal" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Bogen = "Leer" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrunstift (gs_faschen_bg) = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift (gs_faschen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank innen = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Leer" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Leer" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Schraffurhg.-Stift Schnitt Fensterbank innen = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Schraffurhintergrundstift Bogen Schwelle = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Schwelle/Fenstereinfassung Übergröße = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Stein Oberflächenmaterial = "MW Ziegel, blaurot, DF, Läufer" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "" (IFCLABEL)
    Sturz (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Sturz (gs_masonry_arch_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Sturz über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Teilung Oberlichte = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Typ Faschen = 1 (IFCINTEGER)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "Gleich" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Unterer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_u1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Unterer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_u1) = 1 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld geteilt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Untersch. verb. Wände Stärke 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Untersch. verb. Wände Stärke 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wandstärken = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Voreingestellte Faschen - links = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Voreingestellte Faschen - rechts = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandtyp = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Ecke 1 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Ecke 2 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Fensterbank Außen = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Neigung = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungslinie zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Kein" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Hauptflügel = 5 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Sprossenfenster = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Unterlicht = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D rechts = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel2 2D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Sprossenfenster in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Unteres Feld in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_1-Flügelfenster_23 | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D = 8 (IFCINTEGER)
    3D Kontourstift = "" (IFCLABEL)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Anschlagstyp (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Anschlagstyp (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Anschlagstyp (gs_reveal_type_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Anschlagstyp (gs_reveal_type_new) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Außenkante = "Lotrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaßgröße als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dämmung Schnittlinien-Stift = "" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur = "Sand SN5" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eck-Profil = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eckanschluss Typ 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Eckanschluss Typ 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Ecke 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eckfenster Debugfunktion = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eckfenster Funktion = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eckwinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Editierbare Sprossen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "" (IFCLABEL)
    Faschen Links = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Rechts = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschentiefe >= Anschlagstiefe = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank 3D- und Aufsichtslinientyp = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank 3D- und Aufsichtsstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittkonturstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Leer" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffurhintergrundstift = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Fensterbank Typ = 8 (IFCINTEGER)
    Fensterbank gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank in Polygonwänden (iBoardInPolyWall) = 2 (IFCINTEGER)
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fenstergriff (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl, matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Typ 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "" (IFCLABEL)
    Gehäuse Grifftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Gehäuseunterseite außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 1 (IFCINTEGER)
    Grundrissdarstellungsoption = 3 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 1 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Volllinie" (IFCLABEL)
    Loch hat das Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Verputz, rauh, grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe, grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe, grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Verputz, rauh, grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Mörtel Oberflächenmaterial = "Verputz, rauh, grau" (IFCLABEL)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Nische unter d. Schicht = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Verputz, rauh, gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter oberes Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter unteres Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz.Gitter Hauptflügel = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter Hauptflügel = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter oberes Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter unteres Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_o1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_o1) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberfläche Eckstütze = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Oberlicht eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlichte (gs_kamp) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Platzierungstyp (1=EF,0=F) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Putz Oberflächenmaterial = "Verputz, rauh, grau" (IFCLABEL)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmenaußenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    SSchnittschraffur Fensterbank innen = "Leer" (IFCLABEL)
    Schnitt / Ansicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur (gs_faschen_fill) = "Diagonal" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Bogen = "Leer" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrunstift (gs_faschen_bg) = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift (gs_faschen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank innen = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Leer" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Leer" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Schraffurhg.-Stift Schnitt Fensterbank innen = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Schraffurhintergrundstift Bogen Schwelle = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Schwelle/Fenstereinfassung Übergröße = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Stein Oberflächenmaterial = "MW Ziegel, blaurot, DF, Läufer" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "" (IFCLABEL)
    Sturz (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Sturz (gs_masonry_arch_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Sturz über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Teilung Oberlichte = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Typ Faschen = 1 (IFCINTEGER)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "Gleich" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Unterer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_u1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Unterer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_u1) = 1 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld geteilt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Untersch. verb. Wände Stärke 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Untersch. verb. Wände Stärke 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wandstärken = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Voreingestellte Faschen - links = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Voreingestellte Faschen - rechts = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandtyp = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Ecke 1 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Ecke 2 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Fensterbank Außen = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Neigung = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungslinie zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Kein" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Hauptflügel = 5 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Sprossenfenster = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Unterlicht = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D rechts = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel2 2D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Sprossenfenster in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Unteres Feld in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Türen/Fenster | quantities | on 8 objects (8 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Fenster/Türbreite = 1. [METRE]
    Fenster/Türhöhe = 1.5 [METRE]
  Türen/Fenster | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Beschlag = "" (IFCLABEL)
    Bänder = "" (IFCLABEL)
    Dichtungssystem = "" (IFCLABEL)
    Fenster/Türnummer = "0. Geschoss-1-Fenster-001" (IFCLABEL)
    Konstruktion = "" (IFCLABEL)
    Lüftung = "" (IFCLABEL)
    Schloss = "" (IFCLABEL)
    Verglasung = "" (IFCLABEL)
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
    Öffnungsrichtung = "L" (IFCLABEL)
  Türen/Fenster | quantities | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Fenster/Türbreite = 0.99 [METRE]
    Fenster/Türhöhe = 2.045 [METRE]
  Türen/Fenster | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Beschlag = "" (IFCLABEL)
    Bänder = "" (IFCLABEL)
    Dichtungssystem = "" (IFCLABEL)
    Fenster/Türnummer = "0. Geschoss-2-Fenster-002" (IFCLABEL)
    Konstruktion = "" (IFCLABEL)
    Lüftung = "" (IFCLABEL)
    Schloss = "" (IFCLABEL)
    Verglasung = "" (IFCLABEL)
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
    Öffnungsrichtung = "L" (IFCLABEL)
  Türen/Fenster | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Beschlag = "" (IFCLABEL)
    Bänder = "" (IFCLABEL)
    Dichtungssystem = "" (IFCLABEL)
    Fenster/Türnummer = "0. Geschoss-1-Tür-001" (IFCLABEL)
    Konstruktion = "" (IFCLABEL)
    Lüftung = "" (IFCLABEL)
    Schloss = "" (IFCLABEL)
    Verglasung = "" (IFCLABEL)
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
    Öffnungsrichtung = "L" (IFCLABEL)
  Türen/Fenster | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Fenster/Türbreite = 1.1 [METRE]
    Fenster/Türhöhe = 2.1 [METRE]
  Türen/Fenster | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Beschlag = "" (IFCLABEL)
    Bänder = "" (IFCLABEL)
    Dichtungssystem = "" (IFCLABEL)
    Fenster/Türnummer = "0. Geschoss-2-Fenster-002" (IFCLABEL)
    Konstruktion = "" (IFCLABEL)
    Lüftung = "" (IFCLABEL)
    Schloss = "" (IFCLABEL)
    Verglasung = "" (IFCLABEL)
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
    Öffnungsrichtung = "R" (IFCLABEL)
  Türen/Fenster | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Beschlag = "" (IFCLABEL)
    Bänder = "" (IFCLABEL)
    Dichtungssystem = "" (IFCLABEL)
    Fenster/Türnummer = "0. Geschoss-1-Tür-002" (IFCLABEL)
    Konstruktion = "" (IFCLABEL)
    Lüftung = "" (IFCLABEL)
    Schloss = "" (IFCLABEL)
    Verglasung = "" (IFCLABEL)
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
    Öffnungsrichtung = "R" (IFCLABEL)
  Türen/Fenster: 5 more contents on 5 objects not shown
  AC_Equantity_1-Flügelfenster_23 | quantities | on 7 objects (7 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    3D geschlossene Höhe = 0. [METRE]
    3D geschlossene Länge = 0. [METRE]
    3D-Öffnungshöhe = 1.5 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_1) = 0.56 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_2) = 0.14 [METRE]
    3D-Öffnungslänge = 1.5 [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe (AC_wido_sill) = 0.24 [METRE]
    Anschlagstiefe (gs_reveal_right) = 0.08 [METRE]
    Anschlagstiefe (gs_wido_sill) = 0.24 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.08 [METRE]
    Anschließende Wandstärke = 0.3 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1. [METRE]
    Architekturlichte Höhe = 1.5 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen-Überhang = 0. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Breite = 0.07 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1. [METRE]
    Breite Eck-Profil = 0. [METRE]
    Breite Fensterbank Außen = 0.07 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links/Rechts = 0.12 [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.06 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (efsu) = 0.07 [METRE]
    Breite unten (gs_rab_u) = 0.06 [METRE]
    Breite unten (gs_stb_u) = 0.08 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zu aktuelle Geschoss = 1. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz Links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Einheit Breite = 1. [METRE]
    Erweiterung unten (casingOverhangBottomSideOut) = 0.05 [METRE]
    Erweiterung unten (gs_parapet_botelev) = 0. [METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_in) = 0.1 [METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_out) = 0.1 [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.04 [METRE]
    Falztiefe Fensterbank = 0. [METRE]
    Fensterbank Außen Höhenlage = 0. [METRE]
    Fensterbank Innen Ausladung = 0.03 [METRE]
    Fensterbank Laibungstiefe = 0.06 [METRE]
    Fensterbank Tropfnase Vorsprung = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand links = 0. [METRE]
    Fensterbank Überstand rechts = 0. [METRE]
    Fensterbank überhang links = 0.03 [METRE]
    Fensterbank überhang rechts = 0.03 [METRE]
    Fensterbankbreite = 0.18 [METRE]
    Flügelrahmenbreite = 0.07 [METRE]
    Flügelrahmenstärke = 0.06 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_faschen_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gitter Breite = 0.025 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.025 [METRE]
    Glas-Stärke = 0.02 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1.5 [METRE]
    Höhe Faschen links = 1.5 [METRE]
    Höhe Faschen rechts = 1.5 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 0.89 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Höhe Unteres Feld = 0.3 [METRE]
    Höhe oben = 0.25 [METRE]
    Höhe unten = 0.25 [METRE]
    Innere Paneel-Breite = 0.12 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0. [METRE]
    Max. Putzstärke = 0.04 [METRE]
    Nominalbreite = 1. [METRE]
    Nominalhöhe = 1.5 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Paneel-Abstand = 0.006 [METRE]
    Paneelbreite = 0. [METRE]
    Paneelhöhe = 1.5 [METRE]
    Paneelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Paneelstärke = 0.05 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Rahmen Höhe = 1.5 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rahmenbreite = 0.21 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1. [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1.5 [METRE]
    Schichtüberhang zu Rahmentiefe = 0. [METRE]
    Schiene Breite = 0.03 [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_faschen_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Stockbreite = 0.1 [METRE]
    Stockbreite unten = 0.05 [METRE]
    Stockstärke = 0.07 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Eck-Profil = 0.06 [METRE]
    Stärke Fensterbank Außen (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Stärke Fensterbank Außen (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.09 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Tiefe Faschen = 0.165 [METRE]
    Tiefe Heizkörpernische = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.15 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.08 [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.08 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türzapfen Länge = 0.02 [METRE]
    Türzapfen Radius = 0.005 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Verbundene Wand Stärke 1 = 0.49 [METRE]
    Verbundene Wand Stärke 2 = 0.49 [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsstärke = 0.21 [METRE]
    Versatz (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Versatz (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Versatz Eck-Profil = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank = 0.05 [METRE]
    Vorstand v. Fenster = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an unterer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank Außen = 0.03 [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
    Überstand oben (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Überstand oben (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
  AC_Equantity_1-Flügelfenster_23 | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    3D geschlossene Höhe = 0. [METRE]
    3D geschlossene Länge = 0. [METRE]
    3D-Öffnungshöhe = 1.5 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_1) = 0.56 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_2) = 0.14 [METRE]
    3D-Öffnungslänge = 1.5 [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe (AC_wido_sill) = 0.2 [METRE]
    Anschlagstiefe (gs_reveal_right) = 0.08 [METRE]
    Anschlagstiefe (gs_wido_sill) = 0.2 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.08 [METRE]
    Anschließende Wandstärke = 0.3 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1. [METRE]
    Architekturlichte Höhe = 1.5 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen-Überhang = 0. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Breite = 0.07 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1. [METRE]
    Breite Eck-Profil = 0. [METRE]
    Breite Fensterbank Außen = 0.07 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links/Rechts = 0.12 [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.06 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (efsu) = 0.07 [METRE]
    Breite unten (gs_rab_u) = 0.06 [METRE]
    Breite unten (gs_stb_u) = 0.08 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zu aktuelle Geschoss = 1. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz Links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Einheit Breite = 1. [METRE]
    Erweiterung unten (casingOverhangBottomSideOut) = 0.05 [METRE]
    Erweiterung unten (gs_parapet_botelev) = 0. [METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_in) = 0.1 [METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_out) = 0.1 [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.04 [METRE]
    Falztiefe Fensterbank = 0. [METRE]
    Fensterbank Außen Höhenlage = 0. [METRE]
    Fensterbank Innen Ausladung = 0.03 [METRE]
    Fensterbank Laibungstiefe = 0.06 [METRE]
    Fensterbank Tropfnase Vorsprung = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand links = 0. [METRE]
    Fensterbank Überstand rechts = 0. [METRE]
    Fensterbank überhang links = 0.03 [METRE]
    Fensterbank überhang rechts = 0.03 [METRE]
    Fensterbankbreite = 0.18 [METRE]
    Flügelrahmenbreite = 0.07 [METRE]
    Flügelrahmenstärke = 0.06 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_faschen_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gitter Breite = 0.025 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.025 [METRE]
    Glas-Stärke = 0.02 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1.5 [METRE]
    Höhe Faschen links = 1.5 [METRE]
    Höhe Faschen rechts = 1.5 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 0.89 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Höhe Unteres Feld = 0.3 [METRE]
    Höhe oben = 0.25 [METRE]
    Höhe unten = 0.25 [METRE]
    Innere Paneel-Breite = 0.12 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.2 [METRE]
    Max. Putzstärke = 0.04 [METRE]
    Nominalbreite = 1. [METRE]
    Nominalhöhe = 1.5 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Paneel-Abstand = 0.006 [METRE]
    Paneelbreite = 0. [METRE]
    Paneelhöhe = 1.5 [METRE]
    Paneelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Paneelstärke = 0.05 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Rahmen Höhe = 1.5 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rahmenbreite = 0.25 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1. [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1.5 [METRE]
    Schichtüberhang zu Rahmentiefe = 0. [METRE]
    Schiene Breite = 0.03 [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_faschen_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Stockbreite = 0.1 [METRE]
    Stockbreite unten = 0.05 [METRE]
    Stockstärke = 0.07 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Eck-Profil = 0.06 [METRE]
    Stärke Fensterbank Außen (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Stärke Fensterbank Außen (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.09 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Tiefe Faschen = 0.165 [METRE]
    Tiefe Heizkörpernische = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.15 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.08 [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.08 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türzapfen Länge = 0.02 [METRE]
    Türzapfen Radius = 0.005 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Verbundene Wand Stärke 1 = 0.49 [METRE]
    Verbundene Wand Stärke 2 = 0.49 [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsstärke = 0.25 [METRE]
    Versatz (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Versatz (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Versatz Eck-Profil = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank = 0.05 [METRE]
    Vorstand v. Fenster = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an unterer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank Außen = 0.03 [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
    Überstand oben (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Überstand oben (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
  AC_Pset_Eingang_01_1-Fl_23 | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Abdichtungsstreifen Zeige = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Abschlussart automatisch verändert = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anschlagstyp (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Anschlagstyp (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Anschlagstyp (gs_reveal_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Anschlagstyp (gs_reveal_type_new) = "Keine Laibung - Ecke" (IFCLABEL)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ausrichtung Schraffur = 1 (IFCINTEGER)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaßgröße als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bemaßungsfangpunkte in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur = "Diagonal" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Graustufen" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dicke des Schichteinzugs = 1 (IFCINTEGER)
    Durchgangslichte als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung Schnittlinien-Stift = "" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmungsstreifen einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierbare Schwellenhöhe im Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Schichtanzahl = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Griff außen = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff innen = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Leer" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Einheitliche Oberflächen Verkleidung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank 3D- und Aufsichtsstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "MW Ziegel, rotbraun, DF" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittkonturstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Leer" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffurhintergrundstift = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Fensterbank Typ = 2 (IFCINTEGER)
    Fensterbank gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "" (IFCLABEL)
    Gehäuse Grifftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Glas = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Griff (gs_handle_mat) = "Metall Stahl, matt" (IFCLABEL)
    Griff Zubehör = "Metall Stahl, matt" (IFCLABEL)
    Grundrissdarstellungsoption = 3 (IFCINTEGER)
    Heizkörpernische = 2 (IFCINTEGER)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out) = "Knopf 1" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type) = "Klinke 3" (IFCLABEL)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type_m) = 13 (IFCINTEGER)
    Kontur-Linientyp (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Kontur-Linientyp (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Kontur-Stift (gs_penJoint) = "Graustufen" (IFCLABEL)
    Kontur-Stift (gs_penPlug) = "Graustufen" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Letzte ausgewählte Seite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linientyp Schwelle = 1 (IFCINTEGER)
    Loch hat das Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Markertext = "Arial" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Verputz, rauh, grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "MW Ziegel, blaurot, DF, Läufer" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Verputz, glatt, rot" (IFCLABEL)
    Metallteile = "Metall Stahl, matt" (IFCLABEL)
    Namen Eigenes Paneel (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nische unter d. Schicht = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Verputz, rauh, gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberfläche = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlichte (gs_kamp) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Paneel = "Farbe, weiß" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (SIASymbolSide) = "Rechts" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (iSIASymbolSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Putzschicht außen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Putzschicht innen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen (gs_frame_mat) = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Rahmenaußenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmentyp (gs_frame_type) = "Standard" (IFCLABEL)
    Rahmentyp (iFrameType) = 1 (IFCINTEGER)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schnitt Dämmung Schraffur = "Beton, unbewehrt SN47" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Leer" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Leer" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Leer" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Leer" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "Graustufen" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "Graustufen" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 1. (IFCREAL)
    Schwelle (bThreshold) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle (iThresholdType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwelle Metallmaterial = "Metall Stahl, gebürstet" (IFCLABEL)
    Schwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Schwelle in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle/Türeinfassung Übergröße = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwellensymbol nach SIA (iShowSIASymbol) = -1 (IFCINTEGER)
    Schwellensymbol nach SIA (showSIASymbol) = "Maßstababhängig" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (SIASymbolType) = "Typ 1" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (iSIASymbolType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwellentyp (thresholdType) = "Normal" (IFCLABEL)
    Seite Laibung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Spiegeln = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Sprossen - horizontal = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen - vertical = 2 (IFCINTEGER)
    Sprossen = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Standard-Schwelle Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Stift Schwelle = "" (IFCLABEL)
    Stift Text (penSIASymbolText) = "" (IFCLABEL)
    Stift Trennlinie = "" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Rot" (IFCLABEL)
    Sturz (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Sturz (gs_masonry_arch_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Sturz über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Symbol Stift = "" (IFCLABEL)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt = 1 (IFCINTEGER)
    Türblattmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Türfüllung = "Glas Rauchglas" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unterschiedliche Breiten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandbekleidung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 0 (IFCINTEGER)
    Wandtyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandöffnung unter Schwelle (holeUnderThreshold) = "Wandöffnung zum aktuellen Geschoss" (IFCLABEL)
    Wandöffnung unter Schwelle (iHoleUnderThreshold) = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Außen = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Neigung = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    automatischer Schichteinzug Putz außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    automatischer Schichteinzug Putz innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_Eingang_01_1-Fl_23 | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    3D geschlossene Höhe = 0. [METRE]
    3D geschlossene Länge = 0. [METRE]
    3D-Öffnungshöhe = 1.5 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_1) = 0.56 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_2) = 0.14 [METRE]
    3D-Öffnungslänge = 1.5 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links = 0.45 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben = 0.7 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts = 0.65 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten = 1.4 [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Tür = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe (AC_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe (gs_reveal_right) = 0.08 [METRE]
    Anschlagstiefe (gs_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.08 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1.1 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height) = 2.1 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height_original) = 2.1 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen-Überhang = 0. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Blatt Thk - Unten Extra = 0. [METRE]
    Block Breite = 0.04 [METRE]
    Block Stärke = 0.05 [METRE]
    Breite = 0.07 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.1 [METRE]
    Breite Fensterbank Außen = 0.07 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.05 [METRE]
    Breite unten = 0.07 [METRE]
    Brüstungshöhe zu aktuelle Geschoss = 0. [METRE]
    Durchgangslichte Breite = 0.9 [METRE]
    Durchgangslichte Höhe = 2. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Eigene Wandöffnung Übergröße = 0.05 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz Links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.03 [METRE]
    Falztiefe = 0.03 [METRE]
    Falztiefe Fensterbank = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Außen Höhenlage = 0.005 [METRE]
    Fensterbank Einschub von Wand = 0. [METRE]
    Fensterbank Laibungstiefe = 0.06 [METRE]
    Fensterbank Tropfnase Vorsprung = 0.02 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand links = 0. [METRE]
    Fensterbank Überstand rechts = 0. [METRE]
    Fensterbankbreite = 0. [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 2.1 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_am) = 0.5 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innere Paneel-Breite = 0.12 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Klinkenhöhe = 1.05 [METRE]
    Klinkenposition = 0.06 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0. [METRE]
    Max. Putzstärke = 0.04 [METRE]
    Mörtel = 0.01 [METRE]
    Nominalbreite = 0.9 [METRE]
    Nominale Türblatt Breite = 0.96 [METRE]
    Nominale Türblatt Höhe = 2.03 [METRE]
    Nominalhöhe = 2. [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Paneel-Abstand = 0.006 [METRE]
    Paneelhöhe = 1.5 [METRE]
    Paneelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Paneelstärke = 0.05 [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos1) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos2) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos3) = 0. [METRE]
    Profil-Breite Mittel Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Profil-Breite Mittel Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Profil-Breite Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Profil-Breite Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Profil-Breite oben = 0.1 [METRE]
    Profil-Breite unten = 0.1 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Querprofil-Breite = 0.1 [METRE]
    Radius Türfüllung = 0.2 [METRE]
    Rahmen Breite = 1.1 [METRE]
    Rahmen Höhe = 2.1 [METRE]
    Rahmenbreite links = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite oben = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite rechts = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite unten = 0.9 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.1 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height) = 2.1 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height_original) = 2.1 [METRE]
    Schichtüberhang zu Rahmentiefe = 0. [METRE]
    Schiene Breite = 0.03 [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Schwellenhöhe (b) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (c) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight1) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight3D) = 0.02 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Seitenfeld Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Seitenfeld oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Spalt unter Türblatt = 0. [METRE]
    Sprossenbreite = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe = 0.025 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Stockbreite = 0.1 [METRE]
    Stockbreite unten = 0.05 [METRE]
    Stockstärke = 0.05 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbank Außen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank Außen vorne = 0.015 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke Türfüllung = 0.02 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.019 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.019 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.06 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.08 [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.08 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.04 [METRE]
    Türzapfen Länge = 0.02 [METRE]
    Türzapfen Radius = 0.005 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsdicke = 0.47 [METRE]
    Versatz (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Versatz (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank Außen = 0.05 [METRE]
    Vorstand v. Fenster = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an unterer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand 1 = 0.01 [METRE]
    Überstand 2 = 0.01 [METRE]
    Überstand Fensterbank Außen = 0.03 [METRE]
    Überstand oben (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Überstand oben (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
  AC_Pset_Blockfutter_23 | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Ab OK Fensterbank = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Abdichtungsstreifen Zeige = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Abschlussart automatisch verändert = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anschlagstyp (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Anschlagstyp (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Anschlagstyp (gs_reveal_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Anschlagstyp (gs_reveal_type_new) = "Keine Laibung - Ecke" (IFCLABEL)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anschluss Links = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anschluss Rechts = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anschluss oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ausrichtung Schraffur = 1 (IFCINTEGER)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaßgröße als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bemaßungsfangpunkte in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur = "Diagonal" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Graustufen" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dicke des Schichteinzugs = 1 (IFCINTEGER)
    Durchgangslichte als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung Schnittlinien-Stift = "" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur = "Beton, unbewehrt SN47" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmungsstreifen einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierbare Schwellenhöhe im Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Schichtanzahl = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Griff = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einheitliche Oberflächen Verkleidung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank 3D- und Aufsichtsstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "MW Ziegel, rotbraun, DF" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittkonturstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Leer" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffurhintergrundstift = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Fensterbank Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "" (IFCLABEL)
    Gehäuse Grifftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Glas = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Griff (gs_handle_mat) = "Metall Stahl, matt" (IFCLABEL)
    Griff Zubehör = "Metall Stahl, matt" (IFCLABEL)
    Grifftyp (gs_handle_type) = "Klinke 3" (IFCLABEL)
    Grifftyp (gs_handle_type_m) = 13 (IFCINTEGER)
    Grundrissdarstellungsoption = 3 (IFCINTEGER)
    Heizkörpernische = 3 (IFCINTEGER)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Kontur-Linientyp (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Kontur-Linientyp (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Kontur-Stift (gs_penJoint) = "Graustufen" (IFCLABEL)
    Kontur-Stift (gs_penPlug) = "Graustufen" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Letzte ausgewählte Seite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linientyp Schwelle = 1 (IFCINTEGER)
    Loch hat das Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Markertext = "Arial" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Verputz, rauh, grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "MW Ziegel, blaurot, DF, Läufer" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Verputz, glatt, rot" (IFCLABEL)
    Metallteile = "Metall Stahl, matt" (IFCLABEL)
    Namen Eigenes Paneel = "" (IFCLABEL)
    Nische unter d. Schicht = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Verputz, rauh, gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberfläche = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlichte (gs_kamp) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Paneel = "Farbe, weiß" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (SIASymbolSide) = "Rechts" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (iSIASymbolSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Putzschicht außen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Putzschicht innen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen (gs_frame_mat) = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Rahmen Aufsichtslinien-Stift = "" (IFCLABEL)
    Rahmen Schnittschraffur = "Leer" (IFCLABEL)
    Rahmenaußenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmenschneidung Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Rahmenschneidung Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Rahmentyp (gs_frame_type) = "Standard" (IFCLABEL)
    Rahmentyp (iFrameType) = 1 (IFCINTEGER)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Leer" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Leer" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Leer" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Leer" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "Graustufen" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "Graustufen" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 1. (IFCREAL)
    Schwelle (bThreshold) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle (iThresholdType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwelle Metallmaterial = "Metall Stahl, gebürstet" (IFCLABEL)
    Schwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Schwelle in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwellensymbol nach SIA (iShowSIASymbol) = -1 (IFCINTEGER)
    Schwellensymbol nach SIA (showSIASymbol) = "Maßstababhängig" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (SIASymbolType) = "Typ 1" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (iSIASymbolType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwellentyp (thresholdType) = "Normal" (IFCLABEL)
    Seite Laibung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Sprossen = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Sprossen horizontal = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen vertical = 2 (IFCINTEGER)
    Standard-Schwelle Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Stift Schwelle = "" (IFCLABEL)
    Stift Stock = "" (IFCLABEL)
    Stift Text (penSIASymbolText) = "" (IFCLABEL)
    Stift Trennlinie = "" (IFCLABEL)
    Stift Türblatt = "" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Rot" (IFCLABEL)
    Sturz (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Sturz (gs_masonry_arch_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Sturz über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Symbol Stift = "" (IFCLABEL)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt Schnittschraffur = "Sand SN5" (IFCLABEL)
    Türblatt Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Türblattmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Türfutter außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Türfutter außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türfutter innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Türfutter innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türfüllung = "Glas Rauchglas" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unterschiedliche Breiten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandbekleidung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 2 (IFCINTEGER)
    Wandtyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandöffnung unter Schwelle (holeUnderThreshold) = "Wandöffnung zum aktuellen Geschoss" (IFCLABEL)
    Wandöffnung unter Schwelle (iHoleUnderThreshold) = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Außen = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Neigung = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    automatischer Schichteinzug Putz außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    automatischer Schichteinzug Putz innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 0 (IFCINTEGER)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Blockfutter_23 | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Ab OK Fensterbank = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Abdichtungsstreifen Zeige = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Abschlussart automatisch verändert = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anschlagstyp (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Anschlagstyp (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Anschlagstyp (gs_reveal_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Anschlagstyp (gs_reveal_type_new) = "Keine Laibung - Ecke" (IFCLABEL)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anschluss Links = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anschluss Rechts = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anschluss oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ausrichtung Schraffur = 1 (IFCINTEGER)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaßgröße als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bemaßungsfangpunkte in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur = "Diagonal" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Graustufen" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dicke des Schichteinzugs = 1 (IFCINTEGER)
    Durchgangslichte als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung Schnittlinien-Stift = "" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur = "Beton, unbewehrt SN47" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmungsstreifen einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierbare Schwellenhöhe im Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Schichtanzahl = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Griff = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einheitliche Oberflächen Verkleidung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank 3D- und Aufsichtsstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "MW Ziegel, rotbraun, DF" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittkonturstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Leer" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffurhintergrundstift = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Fensterbank Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "" (IFCLABEL)
    Gehäuse Grifftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Glas = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Griff (gs_handle_mat) = "Metall Stahl, matt" (IFCLABEL)
    Griff Zubehör = "Metall Stahl, matt" (IFCLABEL)
    Grifftyp (gs_handle_type) = "Klinke 3" (IFCLABEL)
    Grifftyp (gs_handle_type_m) = 13 (IFCINTEGER)
    Grundrissdarstellungsoption = 3 (IFCINTEGER)
    Heizkörpernische = 2 (IFCINTEGER)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Kontur-Linientyp (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Kontur-Linientyp (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Kontur-Stift (gs_penJoint) = "Graustufen" (IFCLABEL)
    Kontur-Stift (gs_penPlug) = "Graustufen" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Letzte ausgewählte Seite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linientyp Schwelle = 1 (IFCINTEGER)
    Loch hat das Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Markertext = "Arial" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Verputz, rauh, grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "MW Ziegel, blaurot, DF, Läufer" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Verputz, glatt, rot" (IFCLABEL)
    Metallteile = "Metall Stahl, matt" (IFCLABEL)
    Namen Eigenes Paneel = "" (IFCLABEL)
    Nische unter d. Schicht = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Verputz, rauh, gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberfläche = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlichte (gs_kamp) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Paneel = "Farbe, weiß" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (SIASymbolSide) = "Rechts" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (iSIASymbolSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Putzschicht außen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Putzschicht innen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen (gs_frame_mat) = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Rahmen Aufsichtslinien-Stift = "" (IFCLABEL)
    Rahmen Schnittschraffur = "Leer" (IFCLABEL)
    Rahmenaußenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmenschneidung Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Rahmenschneidung Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Rahmentyp (gs_frame_type) = "Standard" (IFCLABEL)
    Rahmentyp (iFrameType) = 1 (IFCINTEGER)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Leer" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Leer" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Leer" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Leer" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "Graustufen" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "Graustufen" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 1. (IFCREAL)
    Schwelle (bThreshold) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle (iThresholdType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwelle Metallmaterial = "Metall Stahl, gebürstet" (IFCLABEL)
    Schwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Schwelle in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwellensymbol nach SIA (iShowSIASymbol) = -1 (IFCINTEGER)
    Schwellensymbol nach SIA (showSIASymbol) = "Maßstababhängig" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (SIASymbolType) = "Typ 1" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (iSIASymbolType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwellentyp (thresholdType) = "Normal" (IFCLABEL)
    Seite Laibung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Sprossen = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Sprossen horizontal = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen vertical = 2 (IFCINTEGER)
    Standard-Schwelle Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Stift Schwelle = "" (IFCLABEL)
    Stift Stock = "" (IFCLABEL)
    Stift Text (penSIASymbolText) = "" (IFCLABEL)
    Stift Trennlinie = "" (IFCLABEL)
    Stift Türblatt = "" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Rot" (IFCLABEL)
    Sturz (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Sturz (gs_masonry_arch_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Sturz über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Symbol Stift = "" (IFCLABEL)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt Schnittschraffur = "Sand SN5" (IFCLABEL)
    Türblatt Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Weiß; Hintergrund Objekte" (IFCLABEL)
    Türblattmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Türfutter außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Türfutter außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türfutter innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Türfutter innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türfüllung = "Glas Rauchglas" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unterschiedliche Breiten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandbekleidung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 0 (IFCINTEGER)
    Wandtyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandöffnung unter Schwelle (holeUnderThreshold) = "Wandöffnung zum aktuellen Geschoss" (IFCLABEL)
    Wandöffnung unter Schwelle (iHoleUnderThreshold) = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Außen = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Neigung = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    automatischer Schichteinzug Putz außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    automatischer Schichteinzug Putz innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_Blockfutter_23 | quantities | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0.045 [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0.045 [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0.045 [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links = 0.5 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben = 0.635 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts = 0.37 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten = 1.4 [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Tür = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe (AC_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe (gs_reveal_right) = 0.08 [METRE]
    Anschlagstiefe (gs_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.08 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 0.99 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height) = 2.045 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height_original) = 2.045 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Block Breite = 0.06 [METRE]
    Block Stärke = 0.08 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 0.99 [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.05 [METRE]
    Brüstungshöhe zu aktuelle Geschoss = 0. [METRE]
    Durchgangslichte Breite = 0.9 [METRE]
    Durchgangslichte Höhe = 2. [METRE]
    Eigene Kote Rohöffnung = 0. [METRE]
    Eigene Kote Schwelle = 0. [METRE]
    Eigene Kote Schwelle fertig (gs_n) = 0. [METRE]
    Eigene Kote Schwelle fertig (gs_q) = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Eigene Wandöffnung Übergröße = 0.05 [METRE]
    Einbautoleranz Links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.01 [METRE]
    Falztiefe = 0.025 [METRE]
    Falztiefe Fensterbank = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Außen Höhenlage = 0.005 [METRE]
    Fensterbank Einschub von Wand = 0. [METRE]
    Fensterbank Laibungstiefe = 0.06 [METRE]
    Fensterbank Tropfnase Vorsprung = 0.02 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand links = 0. [METRE]
    Fensterbank Überstand rechts = 0. [METRE]
    Fensterbankbreite = 0. [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gegenüberliegende Seite Breite 1 = 0.1 [METRE]
    Gegenüberliegende Seite Breite 2 = 0.25 [METRE]
    Gegenüberliegende Seite Tiefe = 1.2 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 2.045 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_am) = 0.5 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_transom_height) = 0. [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Klinkenhöhe = 1.05 [METRE]
    Klinkenposition = 0.06 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0. [METRE]
    Max. Putzstärke = 0.04 [METRE]
    Mörtel = 0.01 [METRE]
    Nominalbreite = 0.9 [METRE]
    Nominale Türblatt Breite = 0.92 [METRE]
    Nominale Türblatt Höhe = 2.01 [METRE]
    Nominalhöhe = 2. [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos1) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos2) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos3) = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profil-Breite Mittel Seite 1 = 0.045 [METRE]
    Profil-Breite Mittel Seite 2 = 0.045 [METRE]
    Profil-Breite Seite 1 = 0.045 [METRE]
    Profil-Breite Seite 2 = 0.045 [METRE]
    Profil-Breite oben = 0.045 [METRE]
    Profil-Breite unten = 0.045 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Querprofil-Breite = 0.045 [METRE]
    Radius Türfüllung = 0.2 [METRE]
    Rahmen Breite = 0.99 [METRE]
    Rahmen Höhe = 2.045 [METRE]
    Rahmenbreite links = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite oben = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite rechts = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite unten = 0.9 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 0.99 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height) = 2.045 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height_original) = 2.045 [METRE]
    Schichtüberhang zu Rahmentiefe = 0. [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schwellenhöhe (b) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (c) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight1) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight3D) = 0.02 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Seitenfeld Querbalkenrahmen Breite = 0.045 [METRE]
    Seitenfeld breite (gs_sidelight_width_left) = 0. [METRE]
    Seitenfeld breite (gs_sidelight_width_right) = 0. [METRE]
    Seitenfeld oberer Rahmen Breite = 0.045 [METRE]
    Spalt unter Türblatt = 0. [METRE]
    Sprossenbreite = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe = 0.025 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Stockbreite = 0.045 [METRE]
    Stockstärke = 0.1 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbank Außen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank Außen vorne = 0.015 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Türfüllung = 0.02 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.019 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.019 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.08 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.08 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.04 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Versatz (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Versatz (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an unterer Seite = -1. [METRE]
    Öffnungsseite Breite 1 = 0.1 [METRE]
    Öffnungsseite Breite 2 = 0.3 [METRE]
    Öffnungsseite Tiefe = 1.8 [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand 1 = 0.01 [METRE]
    Überstand 2 = 0.01 [METRE]
    Überstand Fensterbank Außen = 0.03 [METRE]
    Überstand oben (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Überstand oben (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
  Pset_SpaceCommon | properties | on 4 objects (4 IFCSPACE)
    Category = "Wohnen und Aufenthalt" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Raumstempel_ON_23 | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    1. (iOrder_01_50) = 4 (IFCINTEGER)
    1. (order_01_50) = "Einheitennummer" (IFCLABEL)
    1. Zeile (sIDRow1_50) = "05AA87F0-1D7C-1643-921A-47C7148D67EB" (IFCLABEL)
    1. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow1CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    1. Zeile eigener Name (sRow1CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    10. Zeile (sIDRow10_50) = "" (IFCLABEL)
    10. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow10CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    10. Zeile eigener Name (sRow10CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    11. Zeile (sIDRow11_50) = "" (IFCLABEL)
    11. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow11CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    11. Zeile eigener Name (sRow11CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    12. Zeile (sIDRow12_50) = "" (IFCLABEL)
    12. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow12CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    12. Zeile eigener Name (sRow12CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    13. Zeile (sIDRow13_50) = "" (IFCLABEL)
    13. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow13CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    13. Zeile eigener Name (sRow13CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    14. Zeile (sIDRow14_50) = "" (IFCLABEL)
    14. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow14CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    14. Zeile eigener Name (sRow14CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    15. Zeile (sIDRow15_50) = "" (IFCLABEL)
    15. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow15CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    15. Zeile eigener Name (sRow15CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    16. Zeile (sIDRow16_50) = "" (IFCLABEL)
    16. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow16CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    16. Zeile eigener Name (sRow16CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    17. Zeile (sIDRow17_50) = "" (IFCLABEL)
    17. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow17CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    17. Zeile eigener Name (sRow17CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    18. Zeile (sIDRow18_50) = "" (IFCLABEL)
    18. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow18CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    18. Zeile eigener Name (sRow18CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    19. Zeile (sIDRow19_50) = "" (IFCLABEL)
    19. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow19CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    19. Zeile eigener Name (sRow19CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    2. (iOrder_02_50) = 3 (IFCINTEGER)
    2. (order_02_50) = "Raumnummer" (IFCLABEL)
    2. Raumnamen-Zeile zeigen (bShowZoneNameLine2_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    2. Zeile (sIDRow2_50) = "321BD92A-A5E7-164C-85C6-0E936DFCA3EC" (IFCLABEL)
    2. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow2CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    2. Zeile eigener Name (sRow2CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    20. Zeile (sIDRow20_50) = "" (IFCLABEL)
    20. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow20CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    20. Zeile eigener Name (sRow20CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    3. (iOrder_03_50) = 2 (IFCINTEGER)
    3. (order_03_50) = "Raumname" (IFCLABEL)
    3. Zeile (sIDRow3_50) = "" (IFCLABEL)
    3. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow3CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    3. Zeile eigener Name (sRow3CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    4. (iOrder_04_50) = 14 (IFCINTEGER)
    4. (order_04_50) = "Klassifizierung und Eigenschaften" (IFCLABEL)
    4. Zeile (sIDRow4_50) = "" (IFCLABEL)
    4. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow4CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    4. Zeile eigener Name (sRow4CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    5. (iOrder_05_50) = 6 (IFCINTEGER)
    5. (order_05_50) = "Beläge" (IFCLABEL)
    5. Zeile (sIDRow5_50) = "" (IFCLABEL)
    5. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow5CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    5. Zeile eigener Name (sRow5CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    6. (iOrder_06_50) = 9 (IFCINTEGER)
    6. (order_06_50) = "Raumflächen" (IFCLABEL)
    6. Zeile (sIDRow6_50) = "" (IFCLABEL)
    6. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow6CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    6. Zeile eigener Name (sRow6CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    7. (iOrder_07_50) = 7 (IFCINTEGER)
    7. (order_07_50) = "Höhenwerte" (IFCLABEL)
    7. Zeile (sIDRow7_50) = "" (IFCLABEL)
    7. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow7CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    7. Zeile eigener Name (sRow7CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    8. (iOrder_08_50) = 11 (IFCINTEGER)
    8. (order_08_50) = "Umfang, Höhe, Volumen" (IFCLABEL)
    8. Zeile (sIDRow8_50) = "" (IFCLABEL)
    8. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow8CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    8. Zeile eigener Name (sRow8CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    9. (iOrder_09_50) = 10 (IFCINTEGER)
    9. (order_09_50) = "Fensterfläche" (IFCLABEL)
    9. Zeile (sIDRow9_50) = "" (IFCLABEL)
    9. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow9CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    9. Zeile eigener Name (sRow9CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    Abzugsfläche unter Dach = 0. (IFCREAL)
    Abzugsflächen zeigen (bShowMeasuredArea_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anzahl aller Raumecken = 4 (IFCINTEGER)
    Anzahl der Reihen (nOrder_50) = 12 (IFCINTEGER)
    Anzahl hereinragender Raumecken = 0 (IFCINTEGER)
    Automat. Zeilenabstand (bAutomaticLineSpace_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Begrenzung Oberflächenbereich = 61.2299998737 (IFCREAL)
    Bemaßungseinheiten zeigen (bShowDimensionUnits_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Berechnete Fläche (NRF) = 21.356 (IFCREAL)
    Berechnete Fläche (NRF) zeigen (bShowCalculatedArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bestandsfläche zeigen (bShowExistArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bodenbelag zeigen (bShowFloor_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Breite in mm speichern (fixWidth_50) = 50. (IFCREAL)
    Dach Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Dach Oberflächenbereich an der Unterseite = 0. (IFCREAL)
    Daten Schriftart (fontDataType_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Daten darstellen nach (iTncDisplayData_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Daten-Schrifttyp (iTextStyleData_50) = 0 (IFCINTEGER)
    Daten-Stift (penData_50) = "" (IFCLABEL)
    Daten-Stift (penData_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Decke Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Decke Oberflächenbereich an der Unterseite = 0. (IFCREAL)
    Deckenbelag zeigen (bShowCeiling_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Deckenhöhe zeigen (bShowCeilingHeight_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 1 (bShowCustom1_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 2 (bShowCustom2_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 3 (bShowCustom3_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einheitenname zeigen (bShowApartmentName_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einheitennummer Rahmen (apartmentIdFrame_50) = "Oval" (IFCLABEL)
    Einheitennummer Rahmen (iApartmentIdFrame_50) = 2 (IFCINTEGER)
    Einheitennummer Winkel in 1:50 = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Einheitennummer zeigen (bShowApartmentID_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fassaden- Abzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Fensterflächen zeigen (bShowWindowArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fertigfußbodenhöhe zeigen (bShowHeightFloor_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Feste Breite (bFixWidth_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fester Radius (bFixRadius_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fläche der Fenster = 3. (IFCREAL)
    Fläche der Türen = 1.8 (IFCREAL)
    Funktion zeigen (bShowFunctions_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fußboden Bestand zeigen (bShowExistFloor_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Gemessene Fläche = 21.356 (IFCREAL)
    Gemessene Nettofläche = 21.356 (IFCREAL)
    Gemessene Nettofläche zeigen (bShowMeasuredNetArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Gesamtabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Hausnummer zeigen (bShowHouseNumber_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffur (bBackFill_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Höhenwert ausrichten (iAlignHeightValue_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Höhenwerte und Raumnummer Anzeigetyp (iDisplayType_50) = 1 (IFCINTEGER)
    ID zeigen (bShowID_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Inhalt zum Überschreiben (iContentToOverride_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Klassifizierung und Eigenschaften anzeigen (bShowAdditionalTags_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Kreisrahmen Radius in mm (frameRadius_50) = 3. (IFCREAL)
    Kurzbezeichnung zeigen (bShowShortTitle_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Markertext 1 Ausrichtung (Standard) = 1 (IFCINTEGER)
    Markertext 1 Textzeichenbreite-Faktor (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Markertext 1 Zeichenbreite-Faktor (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Markertext 1 Zeilenabstand (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Maßstab (displayScale) = "1:100" (IFCLABEL)
    Maßstab (iDisplayScale) = 2 (IFCINTEGER)
    Maßstababhängig = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Numerische Werte ausrichten (iAlignNumericalValues_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberer Oberflächenbereich = 21.356 (IFCREAL)
    Oberer Oberflächenbereich der Wandeinsätze = 0. (IFCREAL)
    Oberfläche Umfassungswände = 56.3044498803 (IFCREAL)
    Oberfläche Wandnischen hinten = 0. (IFCREAL)
    Parameter auswählen (iTnCSelectParams_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Position zeigen (bShowPosition_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen Linientyp (frameLineType_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Rahmen Stil (iFrameStyle_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Rahmen Stil (sFrameStyle_50) = "Kein" (IFCLABEL)
    Raumfläche Faktor = 1. (IFCREAL)
    Raumkategorie-Code zeigen (bShowZoneCatCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Raumname = "EG" (IFCLABEL)
    Raumname Font-Stil (iTextStyleTitle_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumname Schriftart (fontTitleType_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Raumname Schriftgröße (mm) (fontTitleSizePaper_50) = 3.5 (IFCREAL)
    Raumname Stift (penTitle_50) = "" (IFCLABEL)
    Raumname Stift (penTitle_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumname zeigen (bShowZoneNameLine1_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumnummer = "2" (IFCLABEL)
    Raumnummer Font Größe (mm) (fontTitle2SizePaper_50) = 3. (IFCREAL)
    Raumnummer Font Typ (fontTitle2Type_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Raumnummer Font-Stil (iTextStyleTitle2_50) = 0 (IFCINTEGER)
    Raumnummer Stift (penTitle2_50) = "" (IFCLABEL)
    Raumnummer Stift (penTitle2_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumnummer ausrichten (iAlignZoneNr_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumnummer zeigen (bShowZoneNum_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumumfang zeigen (bShowPerimeter_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumunterkante zeigen (bShowHeightZone_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Raumvolumen zeigen (bShowVolume_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reduzierte Fläche (ROOM_REDUCED_AREA) = 21.356 (IFCREAL)
    Reduzierte Fläche zeigen (bShowReducedArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schraffur (fillType_50) = "Leer" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (fillBackPen_50) = "Fenster Hintergrund" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (fillPen_50) = "" (IFCLABEL)
    Schraffurabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Schriftart 1 = "Arial Westlich" (IFCLABEL)
    Schriftgröße (fontScaleType_50) = "Papiergröße" (IFCLABEL)
    Schriftgröße (iFontScaleType_50) = 2 (IFCINTEGER)
    Schriftgröße 1 (Grundeinstell.) = 3. (IFCREAL)
    Schriftgröße Daten (mm) (fontDataSizePaper_50) = 3. (IFCREAL)
    Seite Oberflächenbereich der Wandeinsätze = 0. (IFCREAL)
    Stift Rahmen (framePen_50) = "" (IFCLABEL)
    Stift Text (Grundeinstellung) = "" (IFCLABEL)
    Stützenabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Superskript (bShowSuperScript_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Textstil 1 (Grundeinstellung) = 0 (IFCINTEGER)
    Textwerte ausrichten (iAlignStringValues_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Unterer Oberflächenbereich = 21.356 (IFCREAL)
    Unterzug Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Unterzugoberfläche unten = 0. (IFCREAL)
    Volumen = 69.4069998568 (IFCREAL)
    Wandabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Wandbelag zeigen (bShowWallFinish_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeige Apartment Identifikation (bShowApartmentCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeige Treppenhaus Identifikatoren (bShowStaircaseCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeilenabstand in mm (lineSpacing_50) = 4. (IFCREAL)
    Überschreiben Daten-Textformat (bOverrideDataTextFormat_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Überschreiben Titel 2 Textformat (bOverrideTitle2TextFormat_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Überschreiben Titel-Textformat (bOverrideTitleTextFormat_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Raumstempel_ON_23 | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    1. (iOrder_01_50) = 4 (IFCINTEGER)
    1. (order_01_50) = "Einheitennummer" (IFCLABEL)
    1. Zeile (sIDRow1_50) = "05AA87F0-1D7C-1643-921A-47C7148D67EB" (IFCLABEL)
    1. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow1CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    1. Zeile eigener Name (sRow1CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    10. Zeile (sIDRow10_50) = "" (IFCLABEL)
    10. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow10CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    10. Zeile eigener Name (sRow10CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    11. Zeile (sIDRow11_50) = "" (IFCLABEL)
    11. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow11CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    11. Zeile eigener Name (sRow11CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    12. Zeile (sIDRow12_50) = "" (IFCLABEL)
    12. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow12CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    12. Zeile eigener Name (sRow12CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    13. Zeile (sIDRow13_50) = "" (IFCLABEL)
    13. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow13CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    13. Zeile eigener Name (sRow13CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    14. Zeile (sIDRow14_50) = "" (IFCLABEL)
    14. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow14CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    14. Zeile eigener Name (sRow14CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    15. Zeile (sIDRow15_50) = "" (IFCLABEL)
    15. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow15CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    15. Zeile eigener Name (sRow15CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    16. Zeile (sIDRow16_50) = "" (IFCLABEL)
    16. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow16CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    16. Zeile eigener Name (sRow16CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    17. Zeile (sIDRow17_50) = "" (IFCLABEL)
    17. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow17CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    17. Zeile eigener Name (sRow17CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    18. Zeile (sIDRow18_50) = "" (IFCLABEL)
    18. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow18CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    18. Zeile eigener Name (sRow18CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    19. Zeile (sIDRow19_50) = "" (IFCLABEL)
    19. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow19CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    19. Zeile eigener Name (sRow19CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    2. (iOrder_02_50) = 3 (IFCINTEGER)
    2. (order_02_50) = "Raumnummer" (IFCLABEL)
    2. Raumnamen-Zeile zeigen (bShowZoneNameLine2_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    2. Zeile (sIDRow2_50) = "321BD92A-A5E7-164C-85C6-0E936DFCA3EC" (IFCLABEL)
    2. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow2CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    2. Zeile eigener Name (sRow2CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    20. Zeile (sIDRow20_50) = "" (IFCLABEL)
    20. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow20CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    20. Zeile eigener Name (sRow20CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    3. (iOrder_03_50) = 2 (IFCINTEGER)
    3. (order_03_50) = "Raumname" (IFCLABEL)
    3. Zeile (sIDRow3_50) = "" (IFCLABEL)
    3. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow3CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    3. Zeile eigener Name (sRow3CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    4. (iOrder_04_50) = 14 (IFCINTEGER)
    4. (order_04_50) = "Klassifizierung und Eigenschaften" (IFCLABEL)
    4. Zeile (sIDRow4_50) = "" (IFCLABEL)
    4. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow4CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    4. Zeile eigener Name (sRow4CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    5. (iOrder_05_50) = 6 (IFCINTEGER)
    5. (order_05_50) = "Beläge" (IFCLABEL)
    5. Zeile (sIDRow5_50) = "" (IFCLABEL)
    5. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow5CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    5. Zeile eigener Name (sRow5CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    6. (iOrder_06_50) = 9 (IFCINTEGER)
    6. (order_06_50) = "Raumflächen" (IFCLABEL)
    6. Zeile (sIDRow6_50) = "" (IFCLABEL)
    6. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow6CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    6. Zeile eigener Name (sRow6CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    7. (iOrder_07_50) = 7 (IFCINTEGER)
    7. (order_07_50) = "Höhenwerte" (IFCLABEL)
    7. Zeile (sIDRow7_50) = "" (IFCLABEL)
    7. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow7CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    7. Zeile eigener Name (sRow7CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    8. (iOrder_08_50) = 11 (IFCINTEGER)
    8. (order_08_50) = "Umfang, Höhe, Volumen" (IFCLABEL)
    8. Zeile (sIDRow8_50) = "" (IFCLABEL)
    8. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow8CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    8. Zeile eigener Name (sRow8CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    9. (iOrder_09_50) = 10 (IFCINTEGER)
    9. (order_09_50) = "Fensterfläche" (IFCLABEL)
    9. Zeile (sIDRow9_50) = "" (IFCLABEL)
    9. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow9CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    9. Zeile eigener Name (sRow9CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    Abzugsfläche unter Dach = 0. (IFCREAL)
    Abzugsflächen zeigen (bShowMeasuredArea_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anzahl aller Raumecken = 4 (IFCINTEGER)
    Anzahl der Reihen (nOrder_50) = 12 (IFCINTEGER)
    Anzahl hereinragender Raumecken = 0 (IFCINTEGER)
    Automat. Zeilenabstand (bAutomaticLineSpace_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Begrenzung Oberflächenbereich = 59.3449998776 (IFCREAL)
    Bemaßungseinheiten zeigen (bShowDimensionUnits_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Berechnete Fläche (NRF) = 19.7262 (IFCREAL)
    Berechnete Fläche (NRF) zeigen (bShowCalculatedArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bestandsfläche zeigen (bShowExistArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bodenbelag zeigen (bShowFloor_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Breite in mm speichern (fixWidth_50) = 50. (IFCREAL)
    Dach Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Dach Oberflächenbereich an der Unterseite = 0. (IFCREAL)
    Daten Schriftart (fontDataType_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Daten darstellen nach (iTncDisplayData_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Daten-Schrifttyp (iTextStyleData_50) = 0 (IFCINTEGER)
    Daten-Stift (penData_50) = "" (IFCLABEL)
    Daten-Stift (penData_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Decke Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Decke Oberflächenbereich an der Unterseite = 0. (IFCREAL)
    Deckenbelag zeigen (bShowCeiling_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Deckenhöhe zeigen (bShowCeilingHeight_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 1 (bShowCustom1_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 2 (bShowCustom2_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 3 (bShowCustom3_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einheitenname zeigen (bShowApartmentName_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einheitennummer Rahmen (apartmentIdFrame_50) = "Oval" (IFCLABEL)
    Einheitennummer Rahmen (iApartmentIdFrame_50) = 2 (IFCINTEGER)
    Einheitennummer Winkel in 1:50 = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Einheitennummer zeigen (bShowApartmentID_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fassaden- Abzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Fensterflächen zeigen (bShowWindowArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fertigfußbodenhöhe zeigen (bShowHeightFloor_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Feste Breite (bFixWidth_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fester Radius (bFixRadius_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fläche der Fenster = 3. (IFCREAL)
    Fläche der Türen = 3.6 (IFCREAL)
    Funktion zeigen (bShowFunctions_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fußboden Bestand zeigen (bShowExistFloor_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Gemessene Fläche = 19.7262 (IFCREAL)
    Gemessene Nettofläche = 19.7262 (IFCREAL)
    Gemessene Nettofläche zeigen (bShowMeasuredNetArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Gesamtabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Hausnummer zeigen (bShowHouseNumber_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffur (bBackFill_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Höhenwert ausrichten (iAlignHeightValue_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Höhenwerte und Raumnummer Anzeigetyp (iDisplayType_50) = 1 (IFCINTEGER)
    ID zeigen (bShowID_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Inhalt zum Überschreiben (iContentToOverride_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Klassifizierung und Eigenschaften anzeigen (bShowAdditionalTags_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Kreisrahmen Radius in mm (frameRadius_50) = 3. (IFCREAL)
    Kurzbezeichnung zeigen (bShowShortTitle_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Markertext 1 Ausrichtung (Standard) = 1 (IFCINTEGER)
    Markertext 1 Textzeichenbreite-Faktor (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Markertext 1 Zeichenbreite-Faktor (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Markertext 1 Zeilenabstand (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Maßstab (displayScale) = "1:100" (IFCLABEL)
    Maßstab (iDisplayScale) = 2 (IFCINTEGER)
    Maßstababhängig = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Numerische Werte ausrichten (iAlignNumericalValues_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberer Oberflächenbereich = 19.7262 (IFCREAL)
    Oberer Oberflächenbereich der Wandeinsätze = 0. (IFCREAL)
    Oberfläche Umfassungswände = 52.2194498916 (IFCREAL)
    Oberfläche Wandnischen hinten = 0. (IFCREAL)
    Parameter auswählen (iTnCSelectParams_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Position zeigen (bShowPosition_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen Linientyp (frameLineType_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Rahmen Stil (iFrameStyle_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Rahmen Stil (sFrameStyle_50) = "Kein" (IFCLABEL)
    Raumfläche Faktor = 1. (IFCREAL)
    Raumkategorie-Code zeigen (bShowZoneCatCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Raumname = "EG" (IFCLABEL)
    Raumname Font-Stil (iTextStyleTitle_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumname Schriftart (fontTitleType_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Raumname Schriftgröße (mm) (fontTitleSizePaper_50) = 3.5 (IFCREAL)
    Raumname Stift (penTitle_50) = "" (IFCLABEL)
    Raumname Stift (penTitle_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumname zeigen (bShowZoneNameLine1_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumnummer = "1" (IFCLABEL)
    Raumnummer Font Größe (mm) (fontTitle2SizePaper_50) = 3. (IFCREAL)
    Raumnummer Font Typ (fontTitle2Type_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Raumnummer Font-Stil (iTextStyleTitle2_50) = 0 (IFCINTEGER)
    Raumnummer Stift (penTitle2_50) = "" (IFCLABEL)
    Raumnummer Stift (penTitle2_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumnummer ausrichten (iAlignZoneNr_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumnummer zeigen (bShowZoneNum_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumumfang zeigen (bShowPerimeter_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumunterkante zeigen (bShowHeightZone_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Raumvolumen zeigen (bShowVolume_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reduzierte Fläche (ROOM_REDUCED_AREA) = 19.7262 (IFCREAL)
    Reduzierte Fläche zeigen (bShowReducedArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schraffur (fillType_50) = "Leer" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (fillBackPen_50) = "Fenster Hintergrund" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (fillPen_50) = "" (IFCLABEL)
    Schraffurabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Schriftart 1 = "Arial Westlich" (IFCLABEL)
    Schriftgröße (fontScaleType_50) = "Papiergröße" (IFCLABEL)
    Schriftgröße (iFontScaleType_50) = 2 (IFCINTEGER)
    Schriftgröße 1 (Grundeinstell.) = 3. (IFCREAL)
    Schriftgröße Daten (mm) (fontDataSizePaper_50) = 3. (IFCREAL)
    Seite Oberflächenbereich der Wandeinsätze = 0. (IFCREAL)
    Stift Rahmen (framePen_50) = "" (IFCLABEL)
    Stift Text (Grundeinstellung) = "" (IFCLABEL)
    Stützenabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Superskript (bShowSuperScript_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Textstil 1 (Grundeinstellung) = 0 (IFCINTEGER)
    Textwerte ausrichten (iAlignStringValues_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Unterer Oberflächenbereich = 19.7262 (IFCREAL)
    Unterzug Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Unterzugoberfläche unten = 0. (IFCREAL)
    Volumen = 64.1101498677 (IFCREAL)
    Wandabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Wandbelag zeigen (bShowWallFinish_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeige Apartment Identifikation (bShowApartmentCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeige Treppenhaus Identifikatoren (bShowStaircaseCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeilenabstand in mm (lineSpacing_50) = 4. (IFCREAL)
    Überschreiben Daten-Textformat (bOverrideDataTextFormat_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Überschreiben Titel 2 Textformat (bOverrideTitle2TextFormat_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Überschreiben Titel-Textformat (bOverrideTitleTextFormat_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Raumstempel_ON_23 | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    1. (iOrder_01_50) = 4 (IFCINTEGER)
    1. (order_01_50) = "Einheitennummer" (IFCLABEL)
    1. Zeile (sIDRow1_50) = "05AA87F0-1D7C-1643-921A-47C7148D67EB" (IFCLABEL)
    1. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow1CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    1. Zeile eigener Name (sRow1CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    10. Zeile (sIDRow10_50) = "" (IFCLABEL)
    10. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow10CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    10. Zeile eigener Name (sRow10CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    11. Zeile (sIDRow11_50) = "" (IFCLABEL)
    11. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow11CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    11. Zeile eigener Name (sRow11CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    12. Zeile (sIDRow12_50) = "" (IFCLABEL)
    12. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow12CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    12. Zeile eigener Name (sRow12CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    13. Zeile (sIDRow13_50) = "" (IFCLABEL)
    13. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow13CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    13. Zeile eigener Name (sRow13CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    14. Zeile (sIDRow14_50) = "" (IFCLABEL)
    14. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow14CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    14. Zeile eigener Name (sRow14CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    15. Zeile (sIDRow15_50) = "" (IFCLABEL)
    15. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow15CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    15. Zeile eigener Name (sRow15CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    16. Zeile (sIDRow16_50) = "" (IFCLABEL)
    16. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow16CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    16. Zeile eigener Name (sRow16CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    17. Zeile (sIDRow17_50) = "" (IFCLABEL)
    17. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow17CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    17. Zeile eigener Name (sRow17CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    18. Zeile (sIDRow18_50) = "" (IFCLABEL)
    18. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow18CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    18. Zeile eigener Name (sRow18CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    19. Zeile (sIDRow19_50) = "" (IFCLABEL)
    19. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow19CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    19. Zeile eigener Name (sRow19CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    2. (iOrder_02_50) = 3 (IFCINTEGER)
    2. (order_02_50) = "Raumnummer" (IFCLABEL)
    2. Raumnamen-Zeile zeigen (bShowZoneNameLine2_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    2. Zeile (sIDRow2_50) = "321BD92A-A5E7-164C-85C6-0E936DFCA3EC" (IFCLABEL)
    2. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow2CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    2. Zeile eigener Name (sRow2CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    20. Zeile (sIDRow20_50) = "" (IFCLABEL)
    20. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow20CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    20. Zeile eigener Name (sRow20CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    3. (iOrder_03_50) = 2 (IFCINTEGER)
    3. (order_03_50) = "Raumname" (IFCLABEL)
    3. Zeile (sIDRow3_50) = "" (IFCLABEL)
    3. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow3CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    3. Zeile eigener Name (sRow3CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    4. (iOrder_04_50) = 14 (IFCINTEGER)
    4. (order_04_50) = "Klassifizierung und Eigenschaften" (IFCLABEL)
    4. Zeile (sIDRow4_50) = "" (IFCLABEL)
    4. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow4CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    4. Zeile eigener Name (sRow4CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    5. (iOrder_05_50) = 6 (IFCINTEGER)
    5. (order_05_50) = "Beläge" (IFCLABEL)
    5. Zeile (sIDRow5_50) = "" (IFCLABEL)
    5. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow5CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    5. Zeile eigener Name (sRow5CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    6. (iOrder_06_50) = 9 (IFCINTEGER)
    6. (order_06_50) = "Raumflächen" (IFCLABEL)
    6. Zeile (sIDRow6_50) = "" (IFCLABEL)
    6. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow6CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    6. Zeile eigener Name (sRow6CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    7. (iOrder_07_50) = 7 (IFCINTEGER)
    7. (order_07_50) = "Höhenwerte" (IFCLABEL)
    7. Zeile (sIDRow7_50) = "" (IFCLABEL)
    7. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow7CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    7. Zeile eigener Name (sRow7CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    8. (iOrder_08_50) = 11 (IFCINTEGER)
    8. (order_08_50) = "Umfang, Höhe, Volumen" (IFCLABEL)
    8. Zeile (sIDRow8_50) = "" (IFCLABEL)
    8. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow8CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    8. Zeile eigener Name (sRow8CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    9. (iOrder_09_50) = 10 (IFCINTEGER)
    9. (order_09_50) = "Fensterfläche" (IFCLABEL)
    9. Zeile (sIDRow9_50) = "" (IFCLABEL)
    9. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow9CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    9. Zeile eigener Name (sRow9CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    Abzugsfläche unter Dach = 0. (IFCREAL)
    Abzugsflächen zeigen (bShowMeasuredArea_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anzahl aller Raumecken = 4 (IFCINTEGER)
    Anzahl der Reihen (nOrder_50) = 12 (IFCINTEGER)
    Anzahl hereinragender Raumecken = 0 (IFCINTEGER)
    Automat. Zeilenabstand (bAutomaticLineSpace_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Begrenzung Oberflächenbereich = 59.856 (IFCREAL)
    Bemaßungseinheiten zeigen (bShowDimensionUnits_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Berechnete Fläche (NRF) = 21.1031 (IFCREAL)
    Berechnete Fläche (NRF) zeigen (bShowCalculatedArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bestandsfläche zeigen (bShowExistArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bodenbelag zeigen (bShowFloor_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Breite in mm speichern (fixWidth_50) = 50. (IFCREAL)
    Dach Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Dach Oberflächenbereich an der Unterseite = 0. (IFCREAL)
    Daten Schriftart (fontDataType_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Daten darstellen nach (iTncDisplayData_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Daten-Schrifttyp (iTextStyleData_50) = 0 (IFCINTEGER)
    Daten-Stift (penData_50) = "" (IFCLABEL)
    Daten-Stift (penData_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Decke Oberflächenbereich an der Oberseite = 21.1031 (IFCREAL)
    Decke Oberflächenbereich an der Unterseite = 0. (IFCREAL)
    Deckenbelag zeigen (bShowCeiling_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Deckenhöhe zeigen (bShowCeilingHeight_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 1 (bShowCustom1_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 2 (bShowCustom2_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 3 (bShowCustom3_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einheitenname zeigen (bShowApartmentName_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einheitennummer Rahmen (apartmentIdFrame_50) = "Oval" (IFCLABEL)
    Einheitennummer Rahmen (iApartmentIdFrame_50) = 2 (IFCINTEGER)
    Einheitennummer Winkel in 1:50 = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Einheitennummer zeigen (bShowApartmentID_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fassaden- Abzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Fensterflächen zeigen (bShowWindowArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fertigfußbodenhöhe zeigen (bShowHeightFloor_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Feste Breite (bFixWidth_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fester Radius (bFixRadius_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fläche der Fenster = 3. (IFCREAL)
    Fläche der Türen = 1.8 (IFCREAL)
    Funktion zeigen (bShowFunctions_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fußboden Bestand zeigen (bShowExistFloor_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Gemessene Fläche = 21.1031 (IFCREAL)
    Gemessene Nettofläche = 21.1031 (IFCREAL)
    Gemessene Nettofläche zeigen (bShowMeasuredNetArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Gesamtabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Hausnummer zeigen (bShowHouseNumber_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffur (bBackFill_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Höhenwert ausrichten (iAlignHeightValue_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Höhenwerte und Raumnummer Anzeigetyp (iDisplayType_50) = 1 (IFCINTEGER)
    ID zeigen (bShowID_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Inhalt zum Überschreiben (iContentToOverride_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Klassifizierung und Eigenschaften anzeigen (bShowAdditionalTags_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Kreisrahmen Radius in mm (frameRadius_50) = 3. (IFCREAL)
    Kurzbezeichnung zeigen (bShowShortTitle_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Markertext 1 Ausrichtung (Standard) = 1 (IFCINTEGER)
    Markertext 1 Textzeichenbreite-Faktor (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Markertext 1 Zeichenbreite-Faktor (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Markertext 1 Zeilenabstand (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Maßstab (displayScale) = "1:100" (IFCLABEL)
    Maßstab (iDisplayScale) = 2 (IFCINTEGER)
    Maßstababhängig = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Numerische Werte ausrichten (iAlignNumericalValues_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberer Oberflächenbereich = 0. (IFCREAL)
    Oberer Oberflächenbereich der Wandeinsätze = 0. (IFCREAL)
    Oberfläche Umfassungswände = 58.07595 (IFCREAL)
    Oberfläche Wandnischen hinten = 0. (IFCREAL)
    Parameter auswählen (iTnCSelectParams_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Position zeigen (bShowPosition_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen Linientyp (frameLineType_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Rahmen Stil (iFrameStyle_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Rahmen Stil (sFrameStyle_50) = "Kein" (IFCLABEL)
    Raumfläche Faktor = 1. (IFCREAL)
    Raumkategorie-Code zeigen (bShowZoneCatCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Raumname = "OG" (IFCLABEL)
    Raumname Font-Stil (iTextStyleTitle_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumname Schriftart (fontTitleType_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Raumname Schriftgröße (mm) (fontTitleSizePaper_50) = 3.5 (IFCREAL)
    Raumname Stift (penTitle_50) = "" (IFCLABEL)
    Raumname Stift (penTitle_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumname zeigen (bShowZoneNameLine1_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumnummer = "4" (IFCLABEL)
    Raumnummer Font Größe (mm) (fontTitle2SizePaper_50) = 3. (IFCREAL)
    Raumnummer Font Typ (fontTitle2Type_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Raumnummer Font-Stil (iTextStyleTitle2_50) = 0 (IFCINTEGER)
    Raumnummer Stift (penTitle2_50) = "" (IFCLABEL)
    Raumnummer Stift (penTitle2_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumnummer ausrichten (iAlignZoneNr_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumnummer zeigen (bShowZoneNum_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumumfang zeigen (bShowPerimeter_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumunterkante zeigen (bShowHeightZone_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Raumvolumen zeigen (bShowVolume_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reduzierte Fläche (ROOM_REDUCED_AREA) = 21.1031 (IFCREAL)
    Reduzierte Fläche zeigen (bShowReducedArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schraffur (fillType_50) = "Leer" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (fillBackPen_50) = "Fenster Hintergrund" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (fillPen_50) = "" (IFCLABEL)
    Schraffurabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Schriftart 1 = "Arial Westlich" (IFCLABEL)
    Schriftgröße (fontScaleType_50) = "Papiergröße" (IFCLABEL)
    Schriftgröße (iFontScaleType_50) = 2 (IFCINTEGER)
    Schriftgröße 1 (Grundeinstell.) = 3. (IFCREAL)
    Schriftgröße Daten (mm) (fontDataSizePaper_50) = 3. (IFCREAL)
    Seite Oberflächenbereich der Wandeinsätze = 0. (IFCREAL)
    Stift Rahmen (framePen_50) = "" (IFCLABEL)
    Stift Text (Grundeinstellung) = "" (IFCLABEL)
    Stützenabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Superskript (bShowSuperScript_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Textstil 1 (Grundeinstellung) = 0 (IFCINTEGER)
    Textwerte ausrichten (iAlignStringValues_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Unterer Oberflächenbereich = 21.1031 (IFCREAL)
    Unterzug Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Unterzugoberfläche unten = 0. (IFCREAL)
    Volumen = 61.19899 (IFCREAL)
    Wandabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Wandbelag zeigen (bShowWallFinish_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeige Apartment Identifikation (bShowApartmentCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeige Treppenhaus Identifikatoren (bShowStaircaseCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeilenabstand in mm (lineSpacing_50) = 4. (IFCREAL)
    Überschreiben Daten-Textformat (bOverrideDataTextFormat_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Überschreiben Titel 2 Textformat (bOverrideTitle2TextFormat_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Überschreiben Titel-Textformat (bOverrideTitleTextFormat_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Raumstempel_ON_23 | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    1. (iOrder_01_50) = 4 (IFCINTEGER)
    1. (order_01_50) = "Einheitennummer" (IFCLABEL)
    1. Zeile (sIDRow1_50) = "05AA87F0-1D7C-1643-921A-47C7148D67EB" (IFCLABEL)
    1. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow1CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    1. Zeile eigener Name (sRow1CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    10. Zeile (sIDRow10_50) = "" (IFCLABEL)
    10. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow10CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    10. Zeile eigener Name (sRow10CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    11. Zeile (sIDRow11_50) = "" (IFCLABEL)
    11. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow11CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    11. Zeile eigener Name (sRow11CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    12. Zeile (sIDRow12_50) = "" (IFCLABEL)
    12. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow12CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    12. Zeile eigener Name (sRow12CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    13. Zeile (sIDRow13_50) = "" (IFCLABEL)
    13. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow13CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    13. Zeile eigener Name (sRow13CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    14. Zeile (sIDRow14_50) = "" (IFCLABEL)
    14. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow14CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    14. Zeile eigener Name (sRow14CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    15. Zeile (sIDRow15_50) = "" (IFCLABEL)
    15. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow15CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    15. Zeile eigener Name (sRow15CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    16. Zeile (sIDRow16_50) = "" (IFCLABEL)
    16. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow16CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    16. Zeile eigener Name (sRow16CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    17. Zeile (sIDRow17_50) = "" (IFCLABEL)
    17. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow17CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    17. Zeile eigener Name (sRow17CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    18. Zeile (sIDRow18_50) = "" (IFCLABEL)
    18. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow18CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    18. Zeile eigener Name (sRow18CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    19. Zeile (sIDRow19_50) = "" (IFCLABEL)
    19. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow19CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    19. Zeile eigener Name (sRow19CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    2. (iOrder_02_50) = 3 (IFCINTEGER)
    2. (order_02_50) = "Raumnummer" (IFCLABEL)
    2. Raumnamen-Zeile zeigen (bShowZoneNameLine2_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    2. Zeile (sIDRow2_50) = "321BD92A-A5E7-164C-85C6-0E936DFCA3EC" (IFCLABEL)
    2. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow2CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    2. Zeile eigener Name (sRow2CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    20. Zeile (sIDRow20_50) = "" (IFCLABEL)
    20. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow20CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    20. Zeile eigener Name (sRow20CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    3. (iOrder_03_50) = 2 (IFCINTEGER)
    3. (order_03_50) = "Raumname" (IFCLABEL)
    3. Zeile (sIDRow3_50) = "" (IFCLABEL)
    3. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow3CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    3. Zeile eigener Name (sRow3CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    4. (iOrder_04_50) = 14 (IFCINTEGER)
    4. (order_04_50) = "Klassifizierung und Eigenschaften" (IFCLABEL)
    4. Zeile (sIDRow4_50) = "" (IFCLABEL)
    4. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow4CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    4. Zeile eigener Name (sRow4CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    5. (iOrder_05_50) = 6 (IFCINTEGER)
    5. (order_05_50) = "Beläge" (IFCLABEL)
    5. Zeile (sIDRow5_50) = "" (IFCLABEL)
    5. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow5CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    5. Zeile eigener Name (sRow5CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    6. (iOrder_06_50) = 9 (IFCINTEGER)
    6. (order_06_50) = "Raumflächen" (IFCLABEL)
    6. Zeile (sIDRow6_50) = "" (IFCLABEL)
    6. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow6CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    6. Zeile eigener Name (sRow6CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    7. (iOrder_07_50) = 7 (IFCINTEGER)
    7. (order_07_50) = "Höhenwerte" (IFCLABEL)
    7. Zeile (sIDRow7_50) = "" (IFCLABEL)
    7. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow7CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    7. Zeile eigener Name (sRow7CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    8. (iOrder_08_50) = 11 (IFCINTEGER)
    8. (order_08_50) = "Umfang, Höhe, Volumen" (IFCLABEL)
    8. Zeile (sIDRow8_50) = "" (IFCLABEL)
    8. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow8CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    8. Zeile eigener Name (sRow8CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    9. (iOrder_09_50) = 10 (IFCINTEGER)
    9. (order_09_50) = "Fensterfläche" (IFCLABEL)
    9. Zeile (sIDRow9_50) = "" (IFCLABEL)
    9. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow9CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    9. Zeile eigener Name (sRow9CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    Abzugsfläche unter Dach = 0. (IFCREAL)
    Abzugsflächen zeigen (bShowMeasuredArea_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anzahl aller Raumecken = 4 (IFCINTEGER)
    Anzahl der Reihen (nOrder_50) = 12 (IFCINTEGER)
    Anzahl hereinragender Raumecken = 0 (IFCINTEGER)
    Automat. Zeilenabstand (bAutomaticLineSpace_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Begrenzung Oberflächenbereich = 58.696 (IFCREAL)
    Bemaßungseinheiten zeigen (bShowDimensionUnits_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Berechnete Fläche (NRF) = 19.6011 (IFCREAL)
    Berechnete Fläche (NRF) zeigen (bShowCalculatedArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bestandsfläche zeigen (bShowExistArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bodenbelag zeigen (bShowFloor_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Breite in mm speichern (fixWidth_50) = 50. (IFCREAL)
    Dach Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Dach Oberflächenbereich an der Unterseite = 0. (IFCREAL)
    Daten Schriftart (fontDataType_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Daten darstellen nach (iTncDisplayData_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Daten-Schrifttyp (iTextStyleData_50) = 0 (IFCINTEGER)
    Daten-Stift (penData_50) = "" (IFCLABEL)
    Daten-Stift (penData_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Decke Oberflächenbereich an der Oberseite = 19.6011 (IFCREAL)
    Decke Oberflächenbereich an der Unterseite = 0. (IFCREAL)
    Deckenbelag zeigen (bShowCeiling_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Deckenhöhe zeigen (bShowCeilingHeight_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 1 (bShowCustom1_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 2 (bShowCustom2_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 3 (bShowCustom3_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einheitenname zeigen (bShowApartmentName_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einheitennummer Rahmen (apartmentIdFrame_50) = "Oval" (IFCLABEL)
    Einheitennummer Rahmen (iApartmentIdFrame_50) = 2 (IFCINTEGER)
    Einheitennummer Winkel in 1:50 = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Einheitennummer zeigen (bShowApartmentID_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fassaden- Abzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Fensterflächen zeigen (bShowWindowArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fertigfußbodenhöhe zeigen (bShowHeightFloor_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Feste Breite (bFixWidth_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fester Radius (bFixRadius_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fläche der Fenster = 3. (IFCREAL)
    Fläche der Türen = 1.8 (IFCREAL)
    Funktion zeigen (bShowFunctions_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fußboden Bestand zeigen (bShowExistFloor_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Gemessene Fläche = 19.6011 (IFCREAL)
    Gemessene Nettofläche = 19.6011 (IFCREAL)
    Gemessene Nettofläche zeigen (bShowMeasuredNetArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Gesamtabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Hausnummer zeigen (bShowHouseNumber_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffur (bBackFill_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Höhenwert ausrichten (iAlignHeightValue_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Höhenwerte und Raumnummer Anzeigetyp (iDisplayType_50) = 1 (IFCINTEGER)
    ID zeigen (bShowID_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Inhalt zum Überschreiben (iContentToOverride_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Klassifizierung und Eigenschaften anzeigen (bShowAdditionalTags_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Kreisrahmen Radius in mm (frameRadius_50) = 3. (IFCREAL)
    Kurzbezeichnung zeigen (bShowShortTitle_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Markertext 1 Ausrichtung (Standard) = 1 (IFCINTEGER)
    Markertext 1 Textzeichenbreite-Faktor (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Markertext 1 Zeichenbreite-Faktor (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Markertext 1 Zeilenabstand (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Maßstab (displayScale) = "1:100" (IFCLABEL)
    Maßstab (iDisplayScale) = 2 (IFCINTEGER)
    Maßstababhängig = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Numerische Werte ausrichten (iAlignNumericalValues_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberer Oberflächenbereich = 0. (IFCREAL)
    Oberer Oberflächenbereich der Wandeinsätze = 0. (IFCREAL)
    Oberfläche Umfassungswände = 56.85595 (IFCREAL)
    Oberfläche Wandnischen hinten = 0. (IFCREAL)
    Parameter auswählen (iTnCSelectParams_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Position zeigen (bShowPosition_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen Linientyp (frameLineType_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Rahmen Stil (iFrameStyle_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Rahmen Stil (sFrameStyle_50) = "Kein" (IFCLABEL)
    Raumfläche Faktor = 1. (IFCREAL)
    Raumkategorie-Code zeigen (bShowZoneCatCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Raumname = "OG" (IFCLABEL)
    Raumname Font-Stil (iTextStyleTitle_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumname Schriftart (fontTitleType_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Raumname Schriftgröße (mm) (fontTitleSizePaper_50) = 3.5 (IFCREAL)
    Raumname Stift (penTitle_50) = "" (IFCLABEL)
    Raumname Stift (penTitle_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumname zeigen (bShowZoneNameLine1_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumnummer = "3" (IFCLABEL)
    Raumnummer Font Größe (mm) (fontTitle2SizePaper_50) = 3. (IFCREAL)
    Raumnummer Font Typ (fontTitle2Type_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Raumnummer Font-Stil (iTextStyleTitle2_50) = 0 (IFCINTEGER)
    Raumnummer Stift (penTitle2_50) = "" (IFCLABEL)
    Raumnummer Stift (penTitle2_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumnummer ausrichten (iAlignZoneNr_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumnummer zeigen (bShowZoneNum_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumumfang zeigen (bShowPerimeter_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumunterkante zeigen (bShowHeightZone_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Raumvolumen zeigen (bShowVolume_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reduzierte Fläche (ROOM_REDUCED_AREA) = 19.6011 (IFCREAL)
    Reduzierte Fläche zeigen (bShowReducedArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schraffur (fillType_50) = "Leer" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (fillBackPen_50) = "Fenster Hintergrund" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (fillPen_50) = "" (IFCLABEL)
    Schraffurabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Schriftart 1 = "Arial Westlich" (IFCLABEL)
    Schriftgröße (fontScaleType_50) = "Papiergröße" (IFCLABEL)
    Schriftgröße (iFontScaleType_50) = 2 (IFCINTEGER)
    Schriftgröße 1 (Grundeinstell.) = 3. (IFCREAL)
    Schriftgröße Daten (mm) (fontDataSizePaper_50) = 3. (IFCREAL)
    Seite Oberflächenbereich der Wandeinsätze = 0. (IFCREAL)
    Stift Rahmen (framePen_50) = "" (IFCLABEL)
    Stift Text (Grundeinstellung) = "" (IFCLABEL)
    Stützenabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Superskript (bShowSuperScript_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Textstil 1 (Grundeinstellung) = 0 (IFCINTEGER)
    Textwerte ausrichten (iAlignStringValues_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Unterer Oberflächenbereich = 19.6011 (IFCREAL)
    Unterzug Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Unterzugoberfläche unten = 0. (IFCREAL)
    Volumen = 56.84319 (IFCREAL)
    Wandabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Wandbelag zeigen (bShowWallFinish_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeige Apartment Identifikation (bShowApartmentCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeige Treppenhaus Identifikatoren (bShowStaircaseCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeilenabstand in mm (lineSpacing_50) = 4. (IFCREAL)
    Überschreiben Daten-Textformat (bOverrideDataTextFormat_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Überschreiben Titel 2 Textformat (bOverrideTitle2TextFormat_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Überschreiben Titel-Textformat (bOverrideTitleTextFormat_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Räume | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Bodenbelag = "" (IFCLABEL)
    Deckenbelag = "" (IFCLABEL)
    Fenster/Raum (%) = 14.0475744521 (IFCREAL)
    Wandbelag = "" (IFCLABEL)
    max. Personenanzahl = 3 (IFCINTEGER)
  Räume | quantities | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Abgehängte Decke = 0.2 [METRE]
    Raum zu 0,00 = 0.100000006706 [METRE]
    UK Abgehängte Decke = 3.04999999329 [METRE]
  Räume | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Bodenbelag = "" (IFCLABEL)
    Deckenbelag = "" (IFCLABEL)
    Fenster/Raum (%) = 15.2082002616 (IFCREAL)
    Wandbelag = "" (IFCLABEL)
    max. Personenanzahl = 3 (IFCINTEGER)
  Räume | quantities | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Raum zu 0,00 = 0.100000006706 [METRE]
  Räume | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Bodenbelag = "" (IFCLABEL)
    Deckenbelag = "" (IFCLABEL)
    Fenster/Raum (%) = 14.2159208837 (IFCREAL)
    Wandbelag = "" (IFCLABEL)
    max. Personenanzahl = 3 (IFCINTEGER)
  Räume | quantities | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Raum zu 0,00 = 3.75 [METRE]
  Räume | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Bodenbelag = "" (IFCLABEL)
    Deckenbelag = "" (IFCLABEL)
    Fenster/Raum (%) = 15.3052634801 (IFCREAL)
    Wandbelag = "" (IFCLABEL)
    max. Personenanzahl = 3 (IFCINTEGER)
  Räume | quantities | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Abgehängte Decke = 0.2 [METRE]
    Raum zu 0,00 = 3.75 [METRE]
    UK Abgehängte Decke = 2.85 [METRE]
  AC_Equantity_Raumstempel_ON_23 | quantities | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_0) = 0.2 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_100) = 0.2 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_200) = 0.2 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_50) = 0.2 [METRE]
    Einheitennummer Position (X) = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:100 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:200 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:50 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:100 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:200 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:50 = 0. [METRE]
    Gesamtlänge Raumumfassung = 18.84 [METRE]
    Gesamtlänge aller Bodenkanten = 0. [METRE]
    Höhe = 3.24999999329 [METRE]
    Höhenkote OK Rohdecke = 0.100000006706 [METRE]
    Kreis Temp Radius = 0.15 [METRE]
    Nettoumfang = 18.84 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_0) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_100) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_200) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_50) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_0) = 0.2 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_100) = 0.2 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_200) = 0.2 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_50) = 0.2 [METRE]
    Raumumfang = 18.84 [METRE]
    Stärke Bodenaufbau = 0. [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Fenster = 2. [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Türen = 0.9 [METRE]
    X Abstand = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:100 = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:200 = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:50 = 0. [METRE]
    Y Abstand = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:100 = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:200 = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:50 = 0. [METRE]
  AC_Equantity_Raumstempel_ON_23 | quantities | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_0) = 0.2 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_100) = 0.2 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_200) = 0.2 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_50) = 0.2 [METRE]
    Einheitennummer Position (X) = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:100 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:200 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:50 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:100 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:200 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:50 = 0. [METRE]
    Gesamtlänge Raumumfassung = 18.26 [METRE]
    Gesamtlänge aller Bodenkanten = 0. [METRE]
    Höhe = 3.24999999329 [METRE]
    Höhenkote OK Rohdecke = 0.100000006706 [METRE]
    Kreis Temp Radius = 0.15 [METRE]
    Nettoumfang = 18.26 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_0) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_100) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_200) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_50) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_0) = 0.2 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_100) = 0.2 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_200) = 0.2 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_50) = 0.2 [METRE]
    Raumumfang = 18.26 [METRE]
    Stärke Bodenaufbau = 0. [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Fenster = 2. [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Türen = 1.8 [METRE]
    X Abstand = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:100 = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:200 = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:50 = 0. [METRE]
    Y Abstand = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:100 = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:200 = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:50 = 0. [METRE]
  AC_Equantity_Raumstempel_ON_23 | quantities | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_0) = 0.2 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_100) = 0.2 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_200) = 0.2 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_50) = 0.2 [METRE]
    Einheitennummer Position (X) = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:100 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:200 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:50 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:100 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:200 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:50 = 0. [METRE]
    Gesamtlänge Raumumfassung = 20.64 [METRE]
    Gesamtlänge aller Bodenkanten = 0. [METRE]
    Höhe = 3.05 [METRE]
    Höhenkote OK Rohdecke = 0.15 [METRE]
    Kreis Temp Radius = 0.15 [METRE]
    Nettoumfang = 20.64 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_0) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_100) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_200) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_50) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_0) = 0.2 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_100) = 0.2 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_200) = 0.2 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_50) = 0.2 [METRE]
    Raumumfang = 20.64 [METRE]
    Stärke Bodenaufbau = 0. [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Fenster = 2. [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Türen = 0.9 [METRE]
    X Abstand = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:100 = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:200 = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:50 = 0. [METRE]
    Y Abstand = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:100 = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:200 = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:50 = 0. [METRE]
  AC_Equantity_Raumstempel_ON_23 | quantities | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_0) = 0.2 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_100) = 0.2 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_200) = 0.2 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_50) = 0.2 [METRE]
    Einheitennummer Position (X) = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:100 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:200 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:50 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:100 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:200 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:50 = 0. [METRE]
    Gesamtlänge Raumumfassung = 20.24 [METRE]
    Gesamtlänge aller Bodenkanten = 0. [METRE]
    Höhe = 3.05 [METRE]
    Höhenkote OK Rohdecke = 0.15 [METRE]
    Kreis Temp Radius = 0.15 [METRE]
    Nettoumfang = 20.24 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_0) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_100) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_200) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_50) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_0) = 0.2 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_100) = 0.2 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_200) = 0.2 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_50) = 0.2 [METRE]
    Raumumfang = 20.24 [METRE]
    Stärke Bodenaufbau = 0. [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Fenster = 2. [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Türen = 0.9 [METRE]
    X Abstand = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:100 = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:200 = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:50 = 0. [METRE]
    Y Abstand = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:100 = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:200 = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:50 = 0. [METRE]
  Pset_CoveringCommon | properties | on 4 objects (4 IFCCOVERING)
    AcousticRating = "0" (IFCLABEL)
    Material = "ALLGEMEIN - BEKLEIDUNG-Fußbodenaufbau" (IFCLABEL)
  Pset_CoveringCommon | properties | on 4 objects (4 IFCCOVERING)
    AcousticRating = "0" (IFCLABEL)
    Material = "ALLGEMEIN - BAUTEIL" (IFCLABEL)
  Pset_CoveringCommon | properties | on 1 object (1 IFCCOVERING)
    AcousticRating = "0" (IFCLABEL)
    Material = "Dämmung, hart Mineralwolle" (IFCLABEL)
  Pset_CoveringCommon | properties | on 1 object (1 IFCCOVERING)
    AcousticRating = "0" (IFCLABEL)
    Material = "ALLGEMEIN - BEKLEIDUNG-Dachaufbau" (IFCLABEL)
  Pset_CoveringCommon | properties | on 1 object (1 IFCCOVERING)
    AcousticRating = "0" (IFCLABEL)
    Material = "ALLGEMEIN - BEKLEIDUNG-abgehängte Decke" (IFCLABEL)