IFC building model
Schema: "IFC4"
Description: "ViewDefinition [ReferenceView_V1.2]"
Description: "ExchangeRequirement [Architecture]"
Description: "Option [Drawing Scale: 50.000000]"
Description: "Option [Elements to export: Entire project]"
Description: "Option [Partial Structure Display: Entire Model]"
Description: "Option [IFC Domain: All]"
Description: "Option [Structural Function: All Elements]"
Description: "Option [Convert Grid elements: On]"
Description: "Option [Convert IFC Annotations and ARCHICAD 2D elements: Off]"
Description: "Option [Convert 2D symbols of Doors and Windows: Off]"
Description: "Option [Export geometries that Participates in Collision Detection only: On]"
Description: "Option [Split complex elements: Off]"
Description: "Option [Material Preservation: Explode where necessary]"
Description: "Option [IFC Site Location: At Project Origin]"
Description: "Option [Curtain Wall export mode: Single Element]"
Description: "Option [Railing export mode: Single Element]"
File name: "P:\2 ENG\BG\BG19-00 SHARC-InPlan\5 SW ENG\4 weitere Modelle\8 Archicad Beisp\ARCHICAD-Demoprojekt-Buero-23\AC-Buro IFC4 RV kompl.ifc"
Time stamp: "2020-06-12T18:03:15"
Author: "Architekt Anton"
Organization: "Anton Architekten GmbH"
Preprocessor: "The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.09 : 26 Sep 2013"
Originating system: "IFC file generated by GRAPHISOFT ARCHICAD 23.0.0 AUT FULL Windows version (IFC add-on version: 3003 AUT FULL)."
Authorization: "Architekt Anton"
Application: "ARCHICAD" version "23.0.0" identifier "IFC add-on version: 3003 AUT FULL" by Organization "GRAPHISOFT" id "GS" description "GRAPHISOFT"

People and organizations
  Person "Anton" "Architekt" (postal address "Architekt Post Adresse": "Antonstraße 23", "Architektenstadt", "12345"; telecom address "Architekt Telefon": telephone "0123 12345678"; fax "0123 12345670"; e-mail "anton@architekt.de"; web page "www.graphisoft.de") of Organization "Anton Architekten GmbH" (postal address "Architekt Post Adresse": "Antonstraße 23", "Architektenstadt", "12345"; telecom address "Architekt Telefon": telephone "0123 12345678"; fax "0123 12345670"; e-mail "anton@architekt.de"; web page "www.graphisoft.de")
  Owner history of Person "Anton" "Architekt" (postal address "Architekt Post Adresse": "Antonstraße 23", "Architektenstadt", "12345"; telecom address "Architekt Telefon": telephone "0123 12345678"; fax "0123 12345670"; e-mail "anton@architekt.de"; web page "www.graphisoft.de") of Organization "Anton Architekten GmbH" (postal address "Architekt Post Adresse": "Antonstraße 23", "Architektenstadt", "12345"; telecom address "Architekt Telefon": telephone "0123 12345678"; fax "0123 12345670"; e-mail "anton@architekt.de"; web page "www.graphisoft.de") | application "ARCHICAD" version "23.0.0" identifier "IFC add-on version: 3003 AUT FULL" by Organization "GRAPHISOFT" id "GS" description "GRAPHISOFT" | change NOCHANGE | created 1591977772 (2020-06-12T16:02:52Z)

Units
  LENGTHUNIT: METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  SOLIDANGLEUNIT: STERADIAN
  CURRENCY: EUR
  TIMEUNIT: Year (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: LUMEN
  ENERGYUNIT: MEGA JOULE
  THERMALCONDUCTANCEUNIT: derived
  SPECIFICHEATCAPACITYUNIT: derived
  MASSDENSITYUNIT: derived

Spatial structure
IFCPROJECT "ARCHICAD Demoprojekt Büro 23" | description "Demodatei eines Bürogebäudes mit Verkaufsfläche"
  IFCSITE "23erGrundstück" | latitude 50° 14′ 50.604″ | longitude 10° 57′ 47.556″ | elevation above sea level 290. | postal address: "Dreundzwanziger Str. 23", "Dreundzwanzighausen", "12345", "Deutschland" | description "Freifläche für Demoprojekt"
    IFCBUILDING "ARCHICAD 23 DEMO Bürobau" | postal address: "Dreundzwanziger Str. 23", "Dreundzwanzighausen", "12345", "Deutschland" | description "Geschäfts- und Bürohaus mit Verkaufsfläche im Erdgeschoss"
      IFCBUILDINGSTOREY "Fundament" | elevation -5.3
        contains 32 elements
          19 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "XPS 100" | INSULATION | names: "Dämmung -2-001", "Dämmung -2-002", "Dämmung -2-010" (+16 more) | material: "XPS" | property sets: Pset_CoveringCommon
          7 x IFCFOOTING | type IFCFOOTINGTYPE "Fundament - Punktfundament mit Dämmung 1000 x 1000" | PAD_FOOTING | names: "Punktfundament -2-007", "Punktfundament -2-006", "Punktfundament -2-005" (+4 more) | material: constituents "Fundament - Punktfundament mit Dämmung" ("Component 2": "XPS", "Component 1": "Stahlbeton") | property sets: Pset_FootingCommon
          4 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Fundament Aufzugsunterfahrt | STB + Dämmung 500" | names: "Streifenfundament 027", "Streifenfundament 026", "Streifenfundament 025" (+1 more) | material: constituents "Fundament Aufzugsunterfahrt | STB + Dämmung" ("Component 1": "XPS", "Component 2": "Stahlbeton") | property sets: Pset_WallCommon
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Stahlbeton 200" | BASESLAB | names: "Fundament -2-001" | material: "Stahlbeton" | property sets: Pset_SlabCommon
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "BAUTEIL" | names: "Flächenberechnung FD" | material: "BAUTEIL" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon
        IFCSPACE "-2KG-01" | long name "Aufzug"
      IFCBUILDINGSTOREY "Kellergeschoss" | elevation -3.5
        contains 87 elements
          2 x IFCRAILING | type IFCRAILINGTYPE "Geländerart" | names: "Geländer -1-001", "Geländer -1-002" | material: constituents ("Component 1 in Geländer-Pfosten-001 Pfosten 2, 1": "Edelstahl", "Component 1 in Geländer-Enden-001 1. Handlauf-Abschluss 2, 1": "Geländer", "Component 2 in Geländer-Enden-001 1. Handlauf-Abschluss 2, 1": "Edelstahl", "Component 1 in Geländer-Pfosten-001 Pfosten 3, 2": "Edelstahl", "Component 1 in Geländer-Pfosten-001 Pfosten 4, 3": "Edelstahl", "Component 1 in Geländer-Pfosten-001 Pfosten 6, 4": "Edelstahl", "Component 1 in Geländer-Pfosten-001 Pfosten 7, 5": "Edelstahl", "Component 1 in Geländer-Pfosten-001 Pfosten 8, 6": "Edelstahl", "Component 1 in Geländer-Enden-001 1. Handlauf-Abschluss 8, 2": "Geländer", "Component 2 in Geländer-Enden-001 1. Handlauf-Abschluss 8, 2": "Edelstahl", "Component 1 in Geländer-Handlauf-001 1. Handlauf 2, 1": "Geländer", "Component 2 in Geländer-Handlauf-001 1. Handlauf 2, 1": "Edelstahl", "Component 1 in Geländer-Gurt-001 Gurt 2, 1": "Edelstahl", "Component 1 in Geländerstäbe 2, 1": "Edelstahl", "Component 1 in Geländerstäbe 2, 2": "Edelstahl", "Component 1 in Geländerstäbe 2, 3": "Edelstahl", "Component 1 in Geländerstäbe 2, 4": "Edelstahl", "Component 1 in Geländerstäbe 2, 5": "Edelstahl", "Component 1 in Geländerstäbe 2, 6": "Edelstahl", "Component 1 in Innenpfosten 2, 1": "Edelstahl"); constituents ("Component 1 in Geländer-Handlauf2-001 2. Handlauf 2, 1": "Geländer", "Component 2 in Geländer-Handlauf2-001 2. Handlauf 2, 1": "Stahl lackiert", "Component 1 in Geländer-Handlauf2-001 2. Handlauf 3, 2": "Geländer", "Component 2 in Geländer-Handlauf2-001 2. Handlauf 3, 2": "Stahl lackiert", "Component 1 in Geländer-Handlauf2-001 2. Handlauf 4, 3": "Geländer", "Component 2 in Geländer-Handlauf2-001 2. Handlauf 4, 3": "Stahl lackiert", "Component 1 in Geländer-Handlauf2-001 2. Handlauf 6, 4": "Geländer", "Component 2 in Geländer-Handlauf2-001 2. Handlauf 6, 4": "Stahl lackiert", "Component 1 in Geländer-Handlauf2-001 2. Handlauf 7, 5": "Geländer", "Component 2 in Geländer-Handlauf2-001 2. Handlauf 7, 5": "Stahl lackiert") | property sets: Pset_RailingCommon
          8 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "WA Keller | STB + WD 400" | names: "Wand -1-001", "Wand -1-002", "Wand -1-003" (+5 more) | material: constituents "WA Keller | STB + WD" ("Component 1": "XPS", "Component 2": "Stahlbeton"); constituents "WA Keller | STB + WD" ("Component 2": "Stahlbeton", "Component 1": "XPS") | property sets: Pset_WallCommon
          7 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Stahlbeton 300 x 300" | COLUMN | names: "Stütze -1-001", "Stütze -1-002", "Stütze -1-003" (+4 more) | material: "Stahlbeton" | property sets: Pset_ColumnCommon
          7 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Stahlbeton 200" | names: "Wand -1-005", "Wand -1-006", "Wand -1-007" (+4 more) | material: "Stahlbeton" | property sets: Pset_WallCommon
          14 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "WA | KS 17,5 175" | names: "Wand -1-011", "Wand -1-012", "Wand -1-013" (+5 more) | material: constituents "WA | KS 17,5" ("Component 1": "Kalksandstein") | property sets: Pset_WallCommon
          7 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "Blockrahmentür 2-Fl 23" | DOOR | names: "Tür -1-006", "Tür -1-003", "Tür -1-008" (+4 more) | property sets: Pset_DoorCommon
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "Blockrahmentür 1-Fl 23" | DOOR | names: "Tür -1-004" | property sets: Pset_DoorCommon
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "Blockrahmentür 1-Fl 23" | DOOR | names: "Tür -1-011", "Tür -1-005" | property sets: Pset_DoorCommon
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "WA | KS 11,5 115" | names: "Wand -1-018", "Wand -1-019" | material: constituents "WA | KS 11,5" ("Component 1": "Kalksandstein") | property sets: Pset_WallCommon
          13 x IFCFOOTING | type IFCFOOTINGTYPE "Fundament | STB + Dämmung 700" | STRIP_FOOTING | names: "Streifenfundament -1-004", "Streifenfundament -1-005", "Streifenfundament -1-006" (+10 more) | material: constituents "Fundament | STB + Dämmung" ("Component 3": "XPS", "Component 2": "Stahlbeton", "Component 1": "XPS"); constituents "Fundament | STB + Dämmung" ("Component 1": "XPS", "Component 2": "Stahlbeton", "Component 3": "XPS") | property sets: Pset_FootingCommon
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Stahlbeton 400" | BASESLAB | names: "Fundament -1-001" | material: "Stahlbeton" | property sets: Pset_SlabCommon
          8 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "XPS 100" | names: "Dämmung -1-010", "Dämmung -1-011", "Dämmung -1-012" (+5 more) | material: "XPS" | property sets: Pset_CoveringCommon
          9 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "XPS 100" | INSULATION | names: "Dämmung -1-001", "Dämmung -1-002", "Dämmung -1-003" (+6 more) | material: "XPS" | property sets: Pset_CoveringCommon
          3 x IFCFOOTING | type IFCFOOTINGTYPE "Fundament - Punktfundament mit Dämmung 1000 x 1000" | PAD_FOOTING | names: "Punktfundament -1-001", "Punktfundament -1-002", "Punktfundament -1-003" | material: constituents "Fundament - Punktfundament mit Dämmung" ("Component 2": "XPS", "Component 1": "Stahlbeton") | property sets: Pset_FootingCommon
          1 x IFCSTAIR | type IFCSTAIRTYPE "Treppentyp" | names: "Treppe -1-001" | material: constituents ("Component 1 in Struktur-Lauf-021 Treppenkörper F1": "Stahlbeton", "Component 1 in Struktur-Podest-012 Treppenkörper L1": "Stahlbeton", "Component 1 in Struktur-Lauf-022 Treppenkörper F2": "Stahlbeton", "Component 1 in Setzstufe-Lauf-211 Setzstufe F1, 1": "Parkett", "Component 1 in Setzstufe-Lauf-212 Setzstufe F1, 2": "Parkett", "Component 1 in Setzstufe-Lauf-213 Setzstufe F1, 3": "Parkett", "Component 1 in Setzstufe-Lauf-214 Setzstufe F1, 4": "Parkett", "Component 1 in Setzstufe-Podest-013 Setzstufe L1, 5": "Parkett", "Component 1 in Setzstufe-Lauf-215 Setzstufe F2, 6": "Parkett", "Component 1 in Setzstufe-Lauf-216 Setzstufe F2, 7": "Parkett", "Component 1 in Setzstufe-Lauf-217 Setzstufe F2, 8": "Parkett", "Component 1 in Setzstufe-Lauf-218 Setzstufe F2, 9": "Parkett", "Component 1 in Setzstufe-Lauf-219 Setzstufe F2, 10": "Parkett", "Component 1 in Setzstufe-Lauf-220 Setzstufe F2, 11": "Parkett", "Component 1 in Setzstufe-Lauf-221 Setzstufe F2, 12": "Parkett", "Component 1 in Setzstufe-Lauf-222 Setzstufe F2, 13": "Parkett", "Component 1 in Setzstufe-Lauf-223 Setzstufe F2, 14": "Parkett", "Component 1 in Setzstufe-Lauf-224 Setzstufe F2, 15": "Parkett", "Component 1 in Setzstufe-Lauf-225 Setzstufe F2, 16": "Parkett", "Component 1 in Setzstufe-Lauf-226 Setzstufe F2, 17": "Parkett") | property sets: Pset_StairCommon
          2 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "BAUTEIL" | names: "Flächenberechnung KG" | material: "BAUTEIL" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon
        IFCSPACE "-1KG-06" | long name "Haustechnik"
        IFCSPACE "-1KG-10" | long name "Treppenhaus"
        IFCSPACE "-1KG-04" | long name "Lager"
        IFCSPACE "-1KG-01" | long name "Lager"
        IFCSPACE "-1KG-03" | long name "Lager"
        IFCSPACE "-1KG-05" | long name "Lager"
        IFCSPACE "-1KG-11" | long name "Aufzug"
        IFCSPACE "-1KG-02" | long name "Lager"
        IFCSPACE "-1KG-07" | long name "Flur"
        IFCSPACE "-1KG-09" | long name "Flur"
        IFCSPACE "-1KG-08" | long name "Flur"
      IFCBUILDINGSTOREY "Erdgeschoss" | elevation 0.
        contains 521 elements
          12 x IFCFURNITURE | type IFCFURNITURETYPE "Kleiderschrank variabel 23" | names: "Möblierung 0-001", "Möblierung 0-002", "Möblierung 0-003" (+9 more)
          2 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "WA | WDVS vor UZ 170" | INSULATION | names: "Dämmung 0-001", "Dämmung 0-002" | material: constituents "WA | WDVS vor UZ" ("Component 2": "Mineralwolle 3", "Component 1": "Kunstharzputz"); constituents "WA | WDVS vor UZ" ("Component 1": "Kunstharzputz", "Component 2": "Mineralwolle 3") | property sets: Pset_CoveringCommon
          10 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "WI | GK 10 2-lagig 100" | names: "Wand 0-001", "Wand 0-003", "Wand 0-006" (+7 more) | material: constituents "WI | GK 10 2-lagig" ("Component 5": "Ausbauplatte GKB", "Component 4": "Ausbauplatte GKB", "Component 3": "Glaswolle", "Component 2": "Ausbauplatte GKB", "Component 1": "Ausbauplatte GKB"); constituents "WI | GK 10 2-lagig" ("Component 1": "Ausbauplatte GKB", "Component 2": "Ausbauplatte GKB", "Component 3": "Glaswolle", "Component 4": "Ausbauplatte GKB", "Component 5": "Ausbauplatte GKB") | property sets: Pset_WallCommon
          5 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "Blockrahmentür 1-Fl 23" | DOOR | names: "Tür 0-011", "Tür 0-003", "Tür 0-007" (+2 more) | property sets: Pset_DoorCommon
          8 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Stahlbeton 200" | names: "Wand 0-002", "Wand 0-004", "Wand 0-005" (+5 more) | material: "Stahlbeton" | property sets: Pset_WallCommon
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "BO | Parkett 100" | FLOORING | names: "Fußbodenaufbau 0-003" | material: constituents "BO | Parkett" ("Component 1": "Parkett", "Component 2": "Estrich", "Component 3": "Trittschalldämmung") | property sets: Pset_CoveringCommon
          26 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Stahlbeton 300 x 300" | COLUMN | names: "Stütze 0-001", "Stütze 0-002", "Stütze 0-003" (+23 more) | material: "Stahlbeton" | property sets: Pset_ColumnCommon
          5 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "BO | Fliesen 100" | FLOORING | names: "Fußbodenaufbau 0-001", "Fußbodenaufbau 0-002" | material: constituents "BO | Fliesen" ("Component 1": "Fliesen weiß", "Component 2": "Estrich", "Component 3": "Trittschalldämmung") | property sets: Pset_CoveringCommon
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Stahlbeton 400" | BASESLAB | names: "Fundament 0-001" | material: "Stahlbeton" | property sets: Pset_SlabCommon
          3 x IFCFURNITURE | type IFCFURNITURETYPE "Tisch-Stuhlgruppe eckig 23" | names: "Möblierung 0-004", "Möblierung 0-015", "Möblierung 0-118"
          191 x IFCFURNITURE | type IFCFURNITURETYPE "Regal 1 23" | names: "Möblierung 0-005", "Möblierung 0-009", "Möblierung 0-010" (+188 more)
          5 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollkernplatte 30" | PARTITIONING | names: "Wand 0-005", "Wand 0-009", "Wand 0-010" (+2 more) | material: "Vollkernplatte" | property sets: Pset_WallCommon
          9 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "Blockrahmentür 1-Fl 23" | DOOR | names: "Tür 0-004", "Tür 0-005", "Tür 0-006" (+6 more) | property sets: Pset_DoorCommon
          4 x IFCFURNITURE | type IFCFURNITURETYPE "Sitzgarnitur Gruppe 23" | names: "Möblierung 0-006", "Möblierung 0-007", "Möblierung 0-086" (+1 more)
          12 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Wand - EG - Unterzug über Fassade 420 x 800" | JOIST | names: "Unterzug 0-009", "Unterzug 0-006", "Unterzug 0-011" (+9 more) | material: constituents "Wand - EG - Unterzug über Fassade" ("Component 4": "Gipsputz", "Component 1": "Kunstharzputz", "Component 2": "Stahlbeton", "Component 3": "Mineralwolle 3") | property sets: Pset_BeamCommon
          5 x IFCSANITARYTERMINAL | type IFCSANITARYTERMINALTYPE "Wand WC 23" | TOILETPAN | names: "WC 0-001", "WC 0-002", "WC 0-003" (+2 more)
          18 x IFCCURTAINWALL | type IFCCURTAINWALLTYPE "Fassadentyp" | names: "Fassade 0-002", "Fassade 0-010", "Fassade 0-008" (+15 more) | material: constituents ("Component 1 in H-Paneel-848 Paneel 1": "Normalglas", "Component 1 in H-Paneel-849 Paneel 2": "Normalglas", "Component 1 in H-Paneel-764 Paneel 3": "Normalglas", "Component 1 in H-Paneel-765 Paneel 4": "Normalglas", "Component 1 in H-Paneel-766 Paneel 5": "Normalglas", "Component 1 in Paneel-Blindpanee-003 Paneel 6": "Aluminium", "Component 2 in Paneel-Blindpanee-003 Paneel 6": "EPS", "Component 1 in H-Paneel-768 Paneel 7": "Normalglas", "Component 1 in H-Paneel-769 Paneel 8": "Normalglas", "Component 1 in H-Paneel-770 Paneel 9": "Normalglas", "Component 1 in H-Paneel-771 Paneel 10": "Normalglas", "Component 1 in H-Paneel-772 Paneel 11": "Normalglas", "Component 1 in H-Paneel-773 Paneel 12": "Normalglas", "Component 1 in H-Paneel-774 Paneel 13": "Normalglas", "Component 1 in H-Paneel-775 Paneel 14": "Normalglas", "Component 1 in H-Paneel-776 Paneel 15": "Normalglas", "Component 1 in Paneel-Blindpanee-004 Paneel 16": "Aluminium", "Component 2 in Paneel-Blindpanee-004 Paneel 16": "EPS", "Component 1 in H-Paneel-778 Paneel 17": "Normalglas", "Component 1 in H-Paneel-779 Paneel 18": "Normalglas"); constituents ("Component 1 in H-Paneel-906 Paneel 1": "Normalglas", "Component 1 in H-Paneel-906 Paneel 2": "Normalglas", "Component 1 in H-Paneel-906 Paneel 3": "Normalglas", "Component 1 in H-Paneel-906 Paneel 4": "Normalglas", "Component 1 in H-Paneel-906 Paneel 5": "Normalglas", "Component 1 in H-Paneel-906 Paneel 6": "Normalglas", "Component 1 in H-Paneel-906 Paneel 7": "Normalglas", "Component 1 in Paneel-Tür-03 Paneel 8": "Aluminium", "Component 2 in Paneel-Tür-03 Paneel 8": "Edelstahl", "Component 3 in Paneel-Tür-03 Paneel 8": "Normalglas", "Component 1 in H-Paneel-906 Paneel 9": "Normalglas", "Component 1 in H-Paneel-906 Paneel 10": "Normalglas", "Component 1 in Rand-Profil-668 Profil 1": "Aluminium", "Component 1 in Rand-Profil-436 Profil 2": "Aluminium", "Component 1 in Rand-Profil-738 Profil 3": "Aluminium", "Component 1 in Rand-Profil-829 Profil 4": "Aluminium", "Component 1 in Rand-Profil-830 Profil 5": "Aluminium", "Component 1 in Rand-Profil-667 Profil 6": "Aluminium", "Component 1 in Rand-Profil-732 Profil 7": "Aluminium", "Component 1 in Rand-Profil-665 Profil 8": "Aluminium"); constituents ("Component 1 in H-Paneel-901 Paneel 1": "Normalglas", "Component 1 in H-Paneel-905 Paneel 2": "Normalglas", "Component 1 in H-Paneel-903 Paneel 3": "Normalglas", "Component 1 in H-Paneel-899 Paneel 4": "Normalglas", "Component 1 in H-Paneel-902 Paneel 5": "Normalglas", "Component 1 in H-Paneel-898 Paneel 6": "Normalglas", "Component 1 in Paneel-Tür-01 Paneel 7": "Aluminium", "Component 2 in Paneel-Tür-01 Paneel 7": "Edelstahl", "Component 3 in Paneel-Tür-01 Paneel 7": "Normalglas", "Component 1 in H-Paneel-904 Paneel 8": "Normalglas", "Component 1 in Rand-Profil-603 Profil 1": "Aluminium", "Component 1 in Rand-Profil-592 Profil 2": "Aluminium", "Component 1 in Rand-Profil-639 Profil 3": "Aluminium", "Component 1 in Rand-Profil-637 Profil 4": "Aluminium", "Component 1 in Rand-Profil-377 Profil 5": "Aluminium", "Component 1 in Rand-Profil-596 Profil 6": "Aluminium", "Component 1 in Rand-Profil-379 Profil 7": "Aluminium", "Component 1 in Rand-Profil-378 Profil 8": "Aluminium", "Component 1 in Rand-Profil-380 Profil 9": "Aluminium", "Component 1 in Rand-Profil-593 Profil 10": "Aluminium"); constituents ("Component 1 in H-Paneel-906 Paneel 1": "Normalglas", "Component 1 in H-Paneel-906 Paneel 2": "Normalglas", "Component 1 in H-Paneel-906 Paneel 3": "Normalglas", "Component 1 in H-Paneel-906 Paneel 4": "Normalglas", "Component 1 in H-Paneel-906 Paneel 5": "Normalglas", "Component 1 in Paneel-Tür-12 Paneel 6": "Aluminium", "Component 2 in Paneel-Tür-12 Paneel 6": "Edelstahl", "Component 3 in Paneel-Tür-12 Paneel 6": "Normalglas", "Component 1 in H-Paneel-906 Paneel 7": "Normalglas", "Component 1 in H-Paneel-906 Paneel 8": "Normalglas", "Component 1 in Rand-Profil-692 Profil 1": "Aluminium", "Component 1 in Rand-Profil-692 Profil 2": "Aluminium", "Component 1 in Rand-Profil-878 Profil 3": "Aluminium", "Component 1 in Rand-Profil-878 Profil 4": "Aluminium", "Component 1 in Rand-Profil-519 Profil 5": "Aluminium", "Component 1 in Rand-Profil-519 Profil 6": "Aluminium", "Component 1 in Rand-Profil-519 Profil 7": "Aluminium", "Component 1 in Rand-Profil-519 Profil 8": "Aluminium", "Component 1 in Rand-Profil-878 Profil 9": "Aluminium", "Component 1 in Rand-Profil-878 Profil 10": "Aluminium"); constituents ("Component 1 in H-Paneel-901 Paneel 1": "Normalglas", "Component 1 in H-Paneel-902 Paneel 2": "Normalglas", "Component 1 in H-Paneel-904 Paneel 3": "Normalglas", "Component 1 in H-Paneel-899 Paneel 4": "Normalglas", "Component 1 in H-Paneel-905 Paneel 5": "Normalglas", "Component 1 in H-Paneel-898 Paneel 6": "Normalglas", "Component 1 in Paneel-Tür-11 Paneel 7": "Aluminium", "Component 2 in Paneel-Tür-11 Paneel 7": "Edelstahl", "Component 3 in Paneel-Tür-11 Paneel 7": "Normalglas", "Component 1 in H-Paneel-903 Paneel 8": "Normalglas", "Component 1 in Rand-Profil-625 Profil 1": "Aluminium", "Component 1 in Rand-Profil-639 Profil 2": "Aluminium", "Component 1 in Rand-Profil-637 Profil 3": "Aluminium", "Component 1 in Rand-Profil-377 Profil 4": "Aluminium", "Component 1 in Rand-Profil-706 Profil 5": "Aluminium", "Component 1 in Rand-Profil-629 Profil 6": "Aluminium", "Component 1 in Rand-Profil-379 Profil 7": "Aluminium", "Component 1 in Rand-Profil-378 Profil 8": "Aluminium", "Component 1 in Rand-Profil-380 Profil 9": "Aluminium", "Component 1 in Rand-Profil-626 Profil 10": "Aluminium"); constituents ("Component 1 in H-Paneel-906 Paneel 1": "Normalglas", "Component 1 in H-Paneel-906 Paneel 2": "Normalglas", "Component 1 in H-Paneel-906 Paneel 3": "Normalglas", "Component 1 in H-Paneel-906 Paneel 4": "Normalglas", "Component 1 in H-Paneel-906 Paneel 5": "Normalglas", "Component 1 in H-Paneel-906 Paneel 6": "Normalglas", "Component 1 in H-Paneel-906 Paneel 7": "Normalglas", "Component 1 in Paneel-Tür-09 Paneel 8": "Aluminium", "Component 2 in Paneel-Tür-09 Paneel 8": "Edelstahl", "Component 3 in Paneel-Tür-09 Paneel 8": "Normalglas", "Component 1 in H-Paneel-906 Paneel 9": "Normalglas", "Component 1 in H-Paneel-906 Paneel 10": "Normalglas", "Component 1 in Rand-Profil-706 Profil 1": "Aluminium", "Component 1 in Rand-Profil-436 Profil 2": "Aluminium", "Component 1 in Rand-Profil-738 Profil 3": "Aluminium", "Component 1 in Rand-Profil-871 Profil 4": "Aluminium", "Component 1 in Rand-Profil-873 Profil 5": "Aluminium", "Component 1 in Rand-Profil-705 Profil 6": "Aluminium", "Component 1 in Rand-Profil-732 Profil 7": "Aluminium", "Component 1 in Rand-Profil-716 Profil 8": "Aluminium") | property sets: Pset_CurtainWallCommon
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "WI | GK 10 2-lagig Nassraum 100" | names: "Wand 0-009", "Wand 0-036" | material: constituents "WI | GK 10 2-lagig Nassraum" ("Component 1": "Ausbauplatte GKBI", "Component 2": "Ausbauplatte GKBI", "Component 3": "Glaswolle", "Component 4": "Ausbauplatte GKBI", "Component 5": "Ausbauplatte GKBI") | property sets: Pset_WallCommon
          4 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Stahlbeton 300 x 600" | JOIST | names: "Unterzug 0-001", "Unterzug 0-002", "Unterzug 0-003" (+1 more) | material: "Stahlbeton" | property sets: Pset_BeamCommon
          1 x IFCTRANSPORTELEMENT | type IFCTRANSPORTELEMENTTYPE "Aufzug 23" | ELEVATOR | names: "Aufzug 0-001" | property sets: Pset_TransportElementCommon
          14 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Laubbäume 23" | names: "Baum 0-012", "Baum 0-002", "Baum 0-003" (+11 more) | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon
          4 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "WI | GK 10 2-lagig Nassraum einseitig 100" | names: "Wand 0-022", "Wand 0-025", "Wand 0-028" (+1 more) | material: constituents "WI | GK 10 2-lagig Nassraum einseitig" ("Component 5": "Ausbauplatte GKBI", "Component 4": "Ausbauplatte GKBI", "Component 3": "Glaswolle", "Component 2": "Ausbauplatte GKB", "Component 1": "Ausbauplatte GKB") | property sets: Pset_WallCommon
          4 x IFCFURNITURE | type IFCFURNITURETYPE "Bürostuhl 6 23" | names: "Möblierung 0-032", "Möblierung 0-037", "Möblierung 0-197" (+1 more)
          9 x IFCFURNITURE | type IFCFURNITURETYPE "Barpult 23" | names: "Möblierung 0-033"
          2 x IFCFURNITURE | type IFCFURNITURETYPE "Bürotisch Rechteck 23" | names: "Möblierung 0-038", "Möblierung 0-196"
          2 x IFCSTAIR | type IFCSTAIRTYPE "Treppentyp" | names: "Treppe 0-002", "Treppe 0-001" | material: constituents ("Component 1 in Struktur-Lauf-016 Treppenkörper F1": "Stahlbeton", "Component 1 in Struktur-Podest-009 Treppenkörper L1": "Stahlbeton", "Component 1 in Struktur-Lauf-017 Treppenkörper F2": "Stahlbeton", "Component 1 in Setzstufe-Lauf-159 Setzstufe F1, 2": "Parkett", "Component 1 in Setzstufe-Lauf-160 Setzstufe F1, 3": "Parkett", "Component 1 in Setzstufe-Lauf-161 Setzstufe F1, 4": "Parkett", "Component 1 in Setzstufe-Lauf-162 Setzstufe F1, 5": "Parkett", "Component 1 in Setzstufe-Podest-039 Setzstufe F1, 6": "Parkett", "Component 1 in Setzstufe-Podest-038 Setzstufe L1, 7": "Parkett", "Component 1 in Setzstufe-Lauf-164 Setzstufe F2, 8": "Parkett", "Component 1 in Setzstufe-Lauf-165 Setzstufe F2, 9": "Parkett", "Component 1 in Setzstufe-Lauf-166 Setzstufe F2, 10": "Parkett", "Component 1 in Setzstufe-Lauf-167 Setzstufe F2, 11": "Parkett", "Component 1 in Setzstufe-Lauf-168 Setzstufe F2, 12": "Parkett", "Component 1 in Setzstufe-Lauf-169 Setzstufe F2, 13": "Parkett", "Component 1 in Setzstufe-Lauf-170 Setzstufe F2, 14": "Parkett", "Component 1 in Setzstufe-Lauf-171 Setzstufe F2, 15": "Parkett", "Component 1 in Setzstufe-Lauf-172 Setzstufe F2, 16": "Parkett", "Component 1 in Setzstufe-Lauf-173 Setzstufe F2, 17": "Parkett", "Component 1 in Setzstufe-Lauf-174 Setzstufe F2, 18": "Parkett"); constituents ("Component 1 in Struktur-Lauf-016 Treppenkörper F1": "Stahlbeton", "Component 1 in Struktur-Podest-009 Treppenkörper L1": "Stahlbeton", "Component 1 in Struktur-Lauf-017 Treppenkörper F2": "Stahlbeton", "Component 1 in Setzstufe-Lauf-159 Setzstufe F1, 1": "Parkett", "Component 1 in Setzstufe-Lauf-160 Setzstufe F1, 2": "Parkett", "Component 1 in Setzstufe-Lauf-161 Setzstufe F1, 3": "Parkett", "Component 1 in Setzstufe-Lauf-162 Setzstufe F1, 4": "Parkett", "Component 1 in Setzstufe-Podest-020 Setzstufe F1, 5": "Parkett", "Component 1 in Setzstufe-Lauf-164 Setzstufe F1, 6": "Parkett", "Component 1 in Setzstufe-Podest-019 Setzstufe L1, 7": "Parkett", "Component 1 in Setzstufe-Lauf-165 Setzstufe F2, 8": "Parkett", "Component 1 in Setzstufe-Lauf-166 Setzstufe F2, 9": "Parkett", "Component 1 in Setzstufe-Lauf-167 Setzstufe F2, 10": "Parkett", "Component 1 in Setzstufe-Lauf-168 Setzstufe F2, 11": "Parkett", "Component 1 in Setzstufe-Lauf-169 Setzstufe F2, 12": "Parkett", "Component 1 in Setzstufe-Lauf-170 Setzstufe F2, 13": "Parkett", "Component 1 in Setzstufe-Lauf-171 Setzstufe F2, 14": "Parkett", "Component 1 in Setzstufe-Lauf-172 Setzstufe F2, 15": "Parkett", "Component 1 in Setzstufe-Lauf-173 Setzstufe F2, 16": "Parkett", "Component 1 in Setzstufe-Lauf-174 Setzstufe F2, 17": "Parkett") | property sets: Pset_StairCommon
          4 x IFCFURNITURE | type IFCFURNITURETYPE "Tisch-Stuhlgruppe rund 23" | names: "Möblierung 0-081", "Möblierung 0-082", "Möblierung 0-083" (+1 more)
          1 x IFCFURNITURE | type IFCFURNITURETYPE "Unterschrank Mehrfach-Schublade 23" | names: "Möblierung 0-101"
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Wand - GK Vorwand 20cm 200 x 1200" | PLUMBINGWALL | names: "Installationswand 0-001", "Installationswand 0-005" | material: constituents "Wand - GK Vorwand 20cm" ("Component 3": "Ausbauplatte GKBI", "Component 4": "Ausbauplatte GKBI", "Component 2": "Ausbauplatte GKBI", "Component 1": "Ausbauplatte GKBI") | property sets: Pset_WallCommon
          18 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "WI | GK 7,5 2-lagig, Einkofferung 75" | names: "Wand 0-031", "Wand 0-040", "Wand 0-041" (+15 more) | material: constituents "WI | GK 7,5 2-lagig, Einkofferung" ("Component 1": "Ausbauplatte GKB", "Component 2": "Ausbauplatte GKB", "Component 3": "Glaswolle", "Component 4": "Ausbauplatte GKB"); constituents "WI | GK 7,5 2-lagig, Einkofferung" ("Component 4": "Ausbauplatte GKB", "Component 3": "Glaswolle", "Component 2": "Ausbauplatte GKB", "Component 1": "Ausbauplatte GKB") | property sets: Pset_WallCommon
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "WI | Vorwand GK 22,5 Nassraum 225" | PLUMBINGWALL | names: "Installationswand 0-002", "Installationswand 0-006" | material: constituents "WI | Vorwand GK 22,5 Nassraum" ("Component 1": "Ausbauplatte GKBI", "Component 2": "Ausbauplatte GKBI"); constituents "WI | Vorwand GK 22,5 Nassraum" ("Component 2": "Ausbauplatte GKBI", "Component 1": "Ausbauplatte GKBI") | property sets: Pset_WallCommon
          2 x IFCFURNITURE | type IFCFURNITURETYPE "Bücherregal 23" | names: "Möblierung 0-155", "Möblierung 0-213"
          8 x IFCRAILING | type IFCRAILINGTYPE "Geländerart" | names: "Geländer 0-005", "Geländer 0-004", "Geländer 0-008" (+5 more) | material: constituents ("Component 1": "Normalglas", "Component 2": "Edelstahl"); constituents ("Component 1 in Geländer-Handlauf2-001 2. Handlauf 2, 1": "Geländer", "Component 2 in Geländer-Handlauf2-001 2. Handlauf 2, 1": "Stahl lackiert", "Component 1 in Geländer-Handlauf2-001 2. Handlauf 4, 2": "Geländer", "Component 2 in Geländer-Handlauf2-001 2. Handlauf 4, 2": "Stahl lackiert", "Component 1 in Geländer-Handlauf2-001 2. Handlauf 5, 3": "Geländer", "Component 2 in Geländer-Handlauf2-001 2. Handlauf 5, 3": "Stahl lackiert"); constituents ("Component 1 in Geländer-Pfosten-001 Pfosten 2, 1": "Edelstahl", "Component 1 in Geländer-Enden-001 1. Handlauf-Abschluss 2, 1": "Geländer", "Component 2 in Geländer-Enden-001 1. Handlauf-Abschluss 2, 1": "Edelstahl", "Component 1 in Geländer-Pfosten-001 Pfosten 3, 2": "Edelstahl", "Component 1 in Geländer-Pfosten-001 Pfosten 6, 3": "Edelstahl", "Component 1 in Geländer-Pfosten-001 Pfosten 7, 4": "Edelstahl", "Component 1 in Geländer-Pfosten-001 Pfosten 8, 5": "Edelstahl", "Component 1 in Geländer-Enden-001 1. Handlauf-Abschluss 8, 2": "Geländer", "Component 2 in Geländer-Enden-001 1. Handlauf-Abschluss 8, 2": "Edelstahl", "Component 1 in Geländer-Handlauf-001 1. Handlauf 2, 1": "Geländer", "Component 2 in Geländer-Handlauf-001 1. Handlauf 2, 1": "Edelstahl", "Component 1 in Geländer-Gurt-001 Gurt 2, 1": "Edelstahl", "Component 1 in Geländerstäbe 2, 1": "Edelstahl", "Component 1 in Geländerstäbe 2, 2": "Edelstahl", "Component 1 in Geländerstäbe 2, 3": "Edelstahl", "Component 1 in Geländerstäbe 2, 4": "Edelstahl", "Component 1 in Geländerstäbe 2, 5": "Edelstahl", "Component 1 in Geländerstäbe 2, 6": "Edelstahl", "Component 1 in Innenpfosten 2, 1": "Edelstahl", "Component 1 in Innenpfosten 2, 2": "Edelstahl"); constituents ("Component 1 in Geländer-Pfosten-001 Pfosten 2, 1": "Edelstahl", "Component 1 in Geländer-Enden-001 1. Handlauf-Abschluss 2, 1": "Geländer", "Component 2 in Geländer-Enden-001 1. Handlauf-Abschluss 2, 1": "Edelstahl", "Component 1 in Geländer-Pfosten-001 Pfosten 3, 2": "Edelstahl", "Component 1 in Geländer-Pfosten-001 Pfosten 4, 3": "Edelstahl", "Component 1 in Geländer-Enden-001 1. Handlauf-Abschluss 4, 2": "Geländer", "Component 2 in Geländer-Enden-001 1. Handlauf-Abschluss 4, 2": "Edelstahl", "Component 1 in Geländer-Handlauf-001 1. Handlauf 2, 1": "Geländer", "Component 2 in Geländer-Handlauf-001 1. Handlauf 2, 1": "Edelstahl", "Component 1 in Geländer-Gurt-001 Gurt 2, 1": "Edelstahl", "Component 1 in Geländerstäbe 2, 1": "Edelstahl", "Component 1 in Geländerstäbe 2, 2": "Edelstahl", "Component 1 in Geländerstäbe 2, 3": "Edelstahl", "Component 1 in Geländerstäbe 2, 4": "Edelstahl", "Component 1 in Geländerstäbe 2, 5": "Edelstahl", "Component 1 in Geländerstäbe 2, 6": "Edelstahl", "Component 1 in Innenpfosten 2, 1": "Edelstahl", "Component 1 in Innenpfosten 2, 2": "Edelstahl", "Component 1 in Geländerstäbe 2, 7": "Edelstahl", "Component 1 in Geländerstäbe 2, 8": "Edelstahl"); constituents ("Component 1 in Geländer-Pfosten-001 Pfosten 1, 1": "Edelstahl", "Component 1 in Geländer-Enden-001 1. Handlauf-Abschluss 1, 1": "Geländer", "Component 2 in Geländer-Enden-001 1. Handlauf-Abschluss 1, 1": "Edelstahl", "Component 1 in Geländer-Pfosten-001 Pfosten 2, 2": "Edelstahl", "Component 1 in Geländer-Pfosten-001 Pfosten 3, 3": "Edelstahl", "Component 1 in Geländer-Pfosten-001 Pfosten 5, 4": "Edelstahl", "Component 1 in Geländer-Pfosten-001 Pfosten 6, 5": "Edelstahl", "Component 1 in Geländer-Pfosten-001 Pfosten 7, 6": "Edelstahl", "Component 1 in Geländer-Enden-001 1. Handlauf-Abschluss 7, 2": "Geländer", "Component 2 in Geländer-Enden-001 1. Handlauf-Abschluss 7, 2": "Edelstahl", "Component 1 in Geländer-Handlauf-001 1. Handlauf 1, 1": "Geländer", "Component 2 in Geländer-Handlauf-001 1. Handlauf 1, 1": "Edelstahl", "Component 1 in Geländer-Gurt-001 Gurt 1, 1": "Edelstahl", "Component 1 in Geländerstäbe 1, 1": "Edelstahl", "Component 1 in Geländerstäbe 1, 2": "Edelstahl", "Component 1 in Geländerstäbe 1, 3": "Edelstahl", "Component 1 in Geländerstäbe 1, 4": "Edelstahl", "Component 1 in Innenpfosten 1, 1": "Edelstahl", "Component 1 in Innenpfosten 1, 2": "Edelstahl", "Component 1 in Geländerstäbe 1, 5": "Edelstahl"); constituents ("Component 1 in Geländer-Pfosten-001 Pfosten 1, 1": "Edelstahl", "Component 1 in Geländer-Enden-001 1. Handlauf-Abschluss 1, 1": "Geländer", "Component 2 in Geländer-Enden-001 1. Handlauf-Abschluss 1, 1": "Edelstahl", "Component 1 in Geländer-Pfosten-001 Pfosten 2, 2": "Edelstahl", "Component 1 in Geländer-Pfosten-001 Pfosten 3, 3": "Edelstahl", "Component 1 in Geländer-Enden-001 1. Handlauf-Abschluss 3, 2": "Geländer", "Component 2 in Geländer-Enden-001 1. Handlauf-Abschluss 3, 2": "Edelstahl", "Component 1 in Geländer-Handlauf-001 1. Handlauf 1, 1": "Geländer", "Component 2 in Geländer-Handlauf-001 1. Handlauf 1, 1": "Edelstahl", "Component 1 in Geländer-Gurt-001 Gurt 1, 1": "Edelstahl", "Component 1 in Geländerstäbe 1, 1": "Edelstahl", "Component 1 in Geländerstäbe 1, 2": "Edelstahl", "Component 1 in Geländerstäbe 1, 3": "Edelstahl", "Component 1 in Geländerstäbe 1, 4": "Edelstahl", "Component 1 in Geländerstäbe 1, 5": "Edelstahl", "Component 1 in Geländerstäbe 1, 6": "Edelstahl", "Component 1 in Innenpfosten 1, 1": "Edelstahl", "Component 1 in Innenpfosten 1, 2": "Edelstahl", "Component 1 in Geländerstäbe 1, 7": "Edelstahl", "Component 1 in Geländerstäbe 1, 8": "Edelstahl") | property sets: Pset_RailingCommon
          12 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "WI | GK 10 2-lagig 100" | CEILING | names: "Abhangdecke 0-022", "Abhangdecke 0-025", "Abhangdecke 0-026" (+9 more) | material: constituents "WI | GK 10 2-lagig" ("Component 5": "Ausbauplatte GKB", "Component 4": "Ausbauplatte GKB", "Component 3": "Glaswolle", "Component 2": "Ausbauplatte GKB", "Component 1": "Ausbauplatte GKB"); constituents "WI | GK 10 2-lagig" ("Component 1": "Ausbauplatte GKB", "Component 2": "Ausbauplatte GKB", "Component 3": "Glaswolle", "Component 4": "Ausbauplatte GKB", "Component 5": "Ausbauplatte GKB") | property sets: Pset_CoveringCommon
          6 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "BAUTEIL" | names: "Gebäude 006", "Gebäude 005", "Gebäude 002" (+3 more) | material: "BAUTEIL" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Wand - GK Vorwand 10cm 100 x 1200" | PLUMBINGWALL | names: "Installationswand 0-003" | material: constituents "Wand - GK Vorwand 10cm" ("Component 3": "Ausbauplatte GKBI", "Component 4": "Ausbauplatte GKBI", "Component 1": "Ausbauplatte GKBI", "Component 2": "Ausbauplatte GKBI") | property sets: Pset_WallCommon
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "WI | Vorwand GK 30 Nassraum einseitig 300" | PLUMBINGWALL | names: "Installationswand 0-004" | material: constituents "WI | Vorwand GK 30 Nassraum einseitig" ("Component 7": "Ausbauplatte GKBI", "Component 6": "Ausbauplatte GKBI", "Component 2": "Ausbauplatte GKB", "Component 1": "Ausbauplatte GKB") | property sets: Pset_WallCommon
          3 x IFCSANITARYTERMINAL | type IFCSANITARYTERMINALTYPE "Urinal 2 23" | URINAL | names: "Urinal 0-001", "Urinal 0-002", "Urinal 0-003"
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Oberklassewagen 23" | names: "Objekt-023" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "BO | PVC 100" | FLOORING | names: "Fußbodenaufbau 0-002" | material: constituents "BO | PVC" ("Component 1": "PVC-Belag", "Component 2": "Estrich", "Component 3": "Trittschalldämmung") | property sets: Pset_CoveringCommon
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Stahlbeton 350" | names: "Staffage 0-005" | material: "Stahlbeton" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon
          6 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Text 3D 23" | names: "Objekt-022" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "PKW 2 23" | names: "Objekt-023" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "PKW 4 23" | names: "Objekt-023" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon
          2 x IFCSANITARYTERMINAL | type IFCSANITARYTERMINALTYPE "Mehrfach Waschbecken 23" | SINK | names: "Waschbecken 0-002", "Waschbecken 0-001"
          1 x IFCFURNITURE | type IFCFURNITURETYPE "Konzeptküche 23" | names: "Möblierung 0-195"
          14 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Sonstiges - Spritzschutzstreifen mit Drainage 1135 x 1510" | names: "Spritzschutz 0-008", "Spritzschutz 0-007", "Spritzschutz 0-006" (+11 more) | material: constituents "Sonstiges - Spritzschutzstreifen mit Drainage" ("Component 1": "Kies fein", "Component 2": "Schüttung", "Component 5": "Kies", "Component 4": "Beton, unbewehrt", "Component 3": "Stahlbeton", "Component 7": "PVC") | property sets: Pset_BeamCommon, Pset_BuildingElementProxyCommon
          4 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Wand - EG - Unterzug über Fassade 420 x 600" | JOIST | names: "Unterzug 0-013", "Unterzug 0-012", "Unterzug 0-015" (+1 more) | material: constituents "Wand - EG - Unterzug über Fassade" ("Component 4": "Gipsputz", "Component 1": "Kunstharzputz", "Component 2": "Stahlbeton", "Component 3": "Mineralwolle 3") | property sets: Pset_BeamCommon
          21 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "AD | GK 6,25 1-lagig 63" | CEILING | names: "Abhangdecke 0-017", "Abhangdecke 0-001", "Abhangdecke 0-002" (+18 more) | material: constituents "AD | GK 6,25 1-lagig" ("Component 1": "GK-Abhängung", "Component 2": "Ausbauplatte GKB") | property sets: Pset_CoveringCommon
          6 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "WI AD | GK 6,25 1-lagig 63" | CEILING | names: "Abhangdecke 0-023", "Abhangdecke 0-024", "Abhangdecke 0-036" (+3 more) | material: constituents "WI AD | GK 6,25 1-lagig" ("Component 1": "Ausbauplatte GKB", "Component 2": "GK-Abhängung"); constituents "WI AD | GK 6,25 1-lagig" ("Component 2": "GK-Abhängung", "Component 1": "Ausbauplatte GKB") | property sets: Pset_CoveringCommon
          6 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Wand - Außenwand EG 420 x 4400" | names: "Wand 0-046", "Wand 0-045", "Wand 0-048" (+3 more) | material: constituents "Wand - Außenwand EG" ("Component 3": "Gipsputz", "Component 6": "Stahlbeton", "Component 2": "XPS", "Component 4": "Mineralwolle 3", "Component 1": "Kunstharzputz", "Component 5": "Kunstharzputz"); constituents "Wand - Außenwand EG" ("Component 5": "Kunstharzputz", "Component 1": "Kunstharzputz", "Component 4": "Mineralwolle 3", "Component 2": "XPS", "Component 6": "Stahlbeton", "Component 3": "Gipsputz") | property sets: Pset_WallCommon
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Stahlbeton 200" | FLOOR | names: "Rohdecke 0-001" | material: "Stahlbeton" | property sets: Pset_SlabCommon
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Parkplätze Linienzug 23" | names: "Staffage 0-004" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "WI | Vorwand GK 30 Nassraum 300" | PLUMBINGWALL | names: "Installationswand 0-007" | material: constituents "WI | Vorwand GK 30 Nassraum" ("Component 7": "Ausbauplatte GKBI", "Component 6": "Ausbauplatte GKBI", "Component 2": "Ausbauplatte GKBI", "Component 1": "Ausbauplatte GKBI") | property sets: Pset_WallCommon
          1 x IFCSANITARYTERMINAL | type IFCSANITARYTERMINALTYPE "Waschbecken 1 23" | SINK | names: "Waschbecken 0-003"
          1 x IFCSANITARYTERMINAL | type IFCSANITARYTERMINALTYPE "WC barrierefrei 23" | TOILETPAN | names: "WC 0-006"
          2 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Sonstiges - Spritzschutzstreifen mit Drainage und Rinne 1135 x 1500" | names: "Spritzschutz 0-009", "Spritzschutz 0-001" | material: constituents "Sonstiges - Spritzschutzstreifen mit Drainage und Rinne" ("Component 1": "Schüttung", "Component 2": "Kies", "Component 8": "Beton, unbewehrt", "Component 4": "PVC", "Component 7": "PVC", "Component 5": "Edelstahl") | property sets: Pset_BeamCommon, Pset_BuildingElementProxyCommon
          6 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Fassadentyp" | CLADDING | names: "Fliesenspiegel 0-004", "Fliesenspiegel 0-002", "Fliesenspiegel 0-003" (+3 more) | material: constituents ("Component 1 in Fliese-800 Paneel 1": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-801 Paneel 2": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-802 Paneel 3": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-803 Paneel 4": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-804 Paneel 5": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-805 Paneel 6": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-806 Paneel 7": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-807 Paneel 8": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-808 Paneel 9": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-809 Paneel 10": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-810 Paneel 11": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-812 Paneel 12": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-813 Paneel 13": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-814 Paneel 14": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-815 Paneel 15": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-816 Paneel 16": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-817 Paneel 17": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-818 Paneel 18": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-819 Paneel 19": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-820 Paneel 20": "Fliesen weiß"); constituents ("Component 1 in Fliese-228 Paneel 1": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-229 Paneel 2": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-230 Paneel 3": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-231 Paneel 4": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-232 Paneel 5": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-233 Paneel 6": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-234 Paneel 7": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-235 Paneel 8": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-236 Paneel 9": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-237 Paneel 10": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-238 Paneel 11": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-239 Paneel 12": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-240 Paneel 13": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-241 Paneel 14": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-243 Paneel 15": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-244 Paneel 16": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-245 Paneel 17": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-246 Paneel 18": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-247 Paneel 19": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-248 Paneel 20": "Fliesen weiß"); constituents ("Component 1 in Fliese-477 Paneel 1": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-478 Paneel 2": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-479 Paneel 3": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-480 Paneel 4": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-481 Paneel 5": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-482 Paneel 6": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-483 Paneel 7": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-484 Paneel 8": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-486 Paneel 9": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-487 Paneel 10": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-488 Paneel 11": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-489 Paneel 12": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-490 Paneel 13": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-491 Paneel 14": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-492 Paneel 15": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-493 Paneel 16": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-495 Paneel 17": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-496 Paneel 18": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-497 Paneel 19": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-498 Paneel 20": "Fliesen weiß"); constituents ("Component 1 in Fliese-851 Paneel 1": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-789 Paneel 2": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-790 Paneel 3": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-791 Paneel 4": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-792 Paneel 5": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-793 Paneel 6": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-794 Paneel 7": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-795 Paneel 8": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-796 Paneel 9": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-797 Paneel 10": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-798 Paneel 11": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-800 Paneel 12": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-801 Paneel 13": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-802 Paneel 14": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-803 Paneel 15": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-804 Paneel 16": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-805 Paneel 17": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-806 Paneel 18": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-807 Paneel 19": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-808 Paneel 20": "Fliesen weiß"); constituents ("Component 1 in Fliese-516 Paneel 1": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-517 Paneel 2": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-518 Paneel 3": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-519 Paneel 4": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-520 Paneel 5": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-521 Paneel 6": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-522 Paneel 7": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-523 Paneel 8": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-524 Paneel 9": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-525 Paneel 10": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-526 Paneel 11": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-529 Paneel 12": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-530 Paneel 13": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-531 Paneel 14": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-532 Paneel 15": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-533 Paneel 16": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-534 Paneel 17": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-535 Paneel 18": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-536 Paneel 19": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-537 Paneel 20": "Fliesen weiß"); constituents ("Component 1 in Fliese-111 Paneel 1": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-101 Paneel 2": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-110 Paneel 3": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-119 Paneel 4": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-128 Paneel 5": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-069 Paneel 6": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-047 Paneel 7": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-137 Paneel 8": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-046 Paneel 9": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-092 Paneel 10": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-028 Paneel 11": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fliese-075 Paneel 12": "Fliesen weiß", "Component 1 in Fuge-463 Profil 1": "Mörtel", "Component 1 in Fuge-084 Profil 2": "Mörtel", "Component 1 in Fuge-086 Profil 3": "Mörtel", "Component 1 in Fuge-088 Profil 4": "Mörtel", "Component 1 in Fuge-090 Profil 5": "Mörtel", "Component 1 in Fuge-092 Profil 6": "Mörtel", "Component 1 in Fuge-094 Profil 7": "Mörtel", "Component 1 in Fuge-096 Profil 8": "Mörtel") | property sets: Pset_CurtainWallCommon, Pset_CoveringCommon
          10 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Sträucher 23" | names: "Objekt-031", "Objekt-032" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Mann sitzend 1 23" | names: "Objekt-031" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Frau sitzend 23" | names: "Objekt-032" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon
          3 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Frau stehend 23" | names: "Objekt-033" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon
          5 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bücher 23" | names: "Objekt-035" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Mann stehend 2 23" | names: "Objekt-031" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Mann stehend 1 23" | names: "Objekt-037" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Frau gehend 2 23" | names: "Objekt-037" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon
          1 x IFCGRID | names: "Raster 001"
        IFCSPACE "0EG-05" | long name "Shop"
        IFCSPACE "0EG-03" | long name "Shop"
        IFCSPACE "0EG-01" | long name "Shop"
        IFCSPACE "0EG-07" | long name "Shop"
        IFCSPACE "0EG-17" | long name "Lobby 2"
        IFCSPACE "0EG-11" | long name "WC Damen"
        IFCSPACE "0EG-13" | long name "WC Beh"
        IFCSPACE "0EG-12" | long name "WC Herren"
        IFCSPACE "0EG-15" | long name "Haustechnik"
        IFCSPACE "0EG-14" | long name "Haustechnik"
        IFCSPACE "0EG-02" | long name "Shop"
        IFCSPACE "0EG-20" | long name "Flur"
        IFCSPACE "0EG-04" | long name "Salon"
        IFCSPACE "0EG-06" | long name "Shop"
        IFCSPACE "0EG-10" | long name "Mitarbeiter"
        IFCSPACE "0EG-09" | long name "Küche"
        IFCSPACE "0EG-21" | long name "Aufzug"
        IFCSPACE "0EG-16" | long name "Lobby"
        IFCSPACE "0EG-19" | long name "Treppenraum"
        IFCSPACE "0EG-18" | long name "Flur"
        IFCSPACE "0EG-19" | long name "Flur"
        IFCSPACE "0EG-08" | long name "Cafeteria"
      IFCBUILDINGSTOREY "1. Obergeschoss" | elevation 4.4
        contains 370 elements
          83 x IFCFURNITURE | type IFCFURNITURETYPE "Bücherregal 23" | names: "Möblierung 1-001", "Möblierung 1-002", "Möblierung 1-003" (+80 more)
          18 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "WI | GK 7,5 2-lagig, Einkofferung 75" | names: "Wand 1-001", "Wand 1-033", "Wand 1-034" (+15 more) | material: constituents "WI | GK 7,5 2-lagig, Einkofferung" ("Component 1": "Ausbauplatte GKB", "Component 2": "Ausbauplatte GKB", "Component 3": "Glaswolle", "Component 4": "Ausbauplatte GKB"); constituents "WI | GK 7,5 2-lagig, Einkofferung" ("Component 4": "Ausbauplatte GKB", "Component 3": "Glaswolle", "Component 2": "Ausbauplatte GKB", "Component 1": "Ausbauplatte GKB") | property sets: Pset_WallCommon
          8 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Stahlbeton 200" | names: "Wand 1-002", "Wand 1-006", "Wand 1-007" (+5 more) | material: "Stahlbeton" | property sets: Pset_WallCommon
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Stahlbeton 200" | FLOOR | names: "Rohdecke 1-001" | material: "Stahlbeton" | property sets: Pset_SlabCommon
          26 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "WI | GK 10 2-lagig 100" | names: "Wand 1-003", "Wand 1-005", "Wand 1-022" (+23 more) | material: constituents "WI | GK 10 2-lagig" ("Component 5": "Ausbauplatte GKB", "Component 4": "Ausbauplatte GKB", "Component 3": "Glaswolle", "Component 2": "Ausbauplatte GKB", "Component 1": "Ausbauplatte GKB"); constituents "WI | GK 10 2-lagig" ("Component 1": "Ausbauplatte GKB", "Component 2": "Ausbauplatte GKB", "Component 3": "Glaswolle", "Component 4": "Ausbauplatte GKB", "Component 5": "Ausbauplatte GKB") | property sets: Pset_WallCommon
          4 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "WI | GK 10 2-lagig Nassraum einseitig 100" | names: "Wand 1-004", "Wand 1-008", "Wand 1-017" (+1 more) | material: constituents "WI | GK 10 2-lagig Nassraum einseitig" ("Component 5": "Ausbauplatte GKBI", "Component 4": "Ausbauplatte GKBI", "Component 3": "Glaswolle", "Component 2": "Ausbauplatte GKB", "Component 1": "Ausbauplatte GKB"); constituents "WI | GK 10 2-lagig Nassraum einseitig" ("Component 1": "Ausbauplatte GKB", "Component 2": "Ausbauplatte GKB", "Component 3": "Glaswolle", "Component 4": "Ausbauplatte GKBI", "Component 5": "Ausbauplatte GKBI") | property sets: Pset_WallCommon
          10 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "Blockrahmentür 1-Fl 23" | DOOR | names: "Tür 1-001", "Tür 1-011", "Tür 1-019" (+7 more) | property sets: Pset_DoorCommon
          14 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "Blockrahmentür 1-Fl 23" | DOOR | names: "Tür 1-012", "Tür 1-009", "Tür 1-024" (+11 more) | property sets: Pset_DoorCommon
          4 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "BO | Fliesen 100" | FLOORING | names: "Fußbodenbelag 1-001" | material: constituents "BO | Fliesen" ("Component 1": "Fliesen weiß", "Component 2": "Estrich", "Component 3": "Trittschalldämmung") | property sets: Pset_CoveringCommon
          4 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "WA | STB + WDVS 420" | names: "Wand 1-012", "Wand 1-036", "Wand 1-041" (+1 more) | material: constituents "WA | STB + WDVS" ("Component 4": "Gipsputz", "Component 3": "Stahlbeton", "Component 2": "Mineralwolle 3", "Component 1": "Kunstharzputz"); constituents "WA | STB + WDVS" ("Component 1": "Kunstharzputz", "Component 2": "Mineralwolle 3", "Component 3": "Stahlbeton", "Component 4": "Gipsputz") | property sets: Pset_WallCommon
          15 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "3-Flügelfenster 1+1+1 23" | WINDOW | names: "Fenster 1-020", "Fenster 1-019", "Fenster 1-018" (+12 more) | property sets: Pset_WindowCommon
          5 x IFCSANITARYTERMINAL | type IFCSANITARYTERMINALTYPE "Wand WC 23" | TOILETPAN | names: "WC 1-003", "WC 1-004", "WC 1-005" (+2 more)
          1 x IFCSANITARYTERMINAL | type IFCSANITARYTERMINALTYPE "Waschbecken 1 23" | SINK | names: "Waschbecken 1-003"
          1 x IFCSANITARYTERMINAL | type IFCSANITARYTERMINALTYPE "WC barrierefrei 23" | TOILETPAN | names: "WC 1-006"
          12 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Stahlbeton 300 x 300" | COLUMN | names: "Stütze 1-001", "Stütze 1-002", "Stütze 1-003" (+8 more) | material: "Stahlbeton" | property sets: Pset_ColumnCommon
          38 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "1-Flügelfenster 23" | WINDOW | names: "Innenfenster 1-006", "Innenfenster 1-011", "Fenster 1-005" (+31 more) | property sets: Pset_WindowCommon
          42 x IFCFURNITURE | type IFCFURNITURETYPE "Büroarbeitsplatz 23" | names: "Möblierung 1-005", "Möblierung 1-010", "Möblierung 1-011" (+39 more)
          7 x IFCFURNITURE | type IFCFURNITURETYPE "Büroplanung Linie 23" | names: "Möblierung 1-009", "Möblierung 1-016", "Möblierung 1-017" (+4 more)
          10 x IFCRAILING | type IFCRAILINGTYPE "Geländerart" | names: "Geländer 1-010", "Geländer 1-005", "Geländer 1-009" (+7 more) | material: constituents ("Component 1": "Normalglas", "Component 2": "Edelstahl"); constituents ("Component 1 in Geländer-Handlauf2-001 2. Handlauf 2, 1": "Geländer", "Component 2 in Geländer-Handlauf2-001 2. Handlauf 2, 1": "Stahl lackiert", "Component 1 in Geländer-Handlauf2-001 2. Handlauf 4, 2": "Geländer", "Component 2 in Geländer-Handlauf2-001 2. Handlauf 4, 2": "Stahl lackiert", "Component 1 in Geländer-Handlauf2-001 2. Handlauf 5, 3": "Geländer", "Component 2 in Geländer-Handlauf2-001 2. Handlauf 5, 3": "Stahl lackiert"); constituents ("Component 1 in Geländer-Pfosten-001 Pfosten 1, 1": "Edelstahl", "Component 1 in Geländer-Enden-001 1. Handlauf-Abschluss 1, 1": "Geländer", "Component 2 in Geländer-Enden-001 1. Handlauf-Abschluss 1, 1": "Edelstahl", "Component 1 in Geländer-Pfosten-001 Pfosten 2, 2": "Edelstahl", "Component 1 in Geländer-Pfosten-001 Pfosten 3, 3": "Edelstahl", "Component 1 in Geländer-Pfosten-001 Pfosten 5, 4": "Edelstahl", "Component 1 in Geländer-Pfosten-001 Pfosten 6, 5": "Edelstahl", "Component 1 in Geländer-Pfosten-001 Pfosten 7, 6": "Edelstahl", "Component 1 in Geländer-Enden-001 1. Handlauf-Abschluss 7, 2": "Geländer", "Component 2 in Geländer-Enden-001 1. Handlauf-Abschluss 7, 2": "Edelstahl", "Component 1 in Geländer-Handlauf-001 1. Handlauf 1, 1": "Geländer", "Component 2 in Geländer-Handlauf-001 1. Handlauf 1, 1": "Edelstahl", "Component 1 in Geländer-Gurt-001 Gurt 1, 1": "Edelstahl", "Component 1 in Geländerstäbe 1, 1": "Edelstahl", "Component 1 in Geländerstäbe 1, 2": "Edelstahl", "Component 1 in Geländerstäbe 1, 3": "Edelstahl", "Component 1 in Geländerstäbe 1, 4": "Edelstahl", "Component 1 in Geländerstäbe 1, 5": "Edelstahl", "Component 1 in Geländerstäbe 1, 6": "Edelstahl", "Component 1 in Innenpfosten 1, 1": "Edelstahl"); constituents ("Component 1 in Geländer-Pfosten-001 Pfosten 1, 1": "Edelstahl", "Component 1 in Geländer-Enden-001 1. Handlauf-Abschluss 1, 1": "Geländer", "Component 2 in Geländer-Enden-001 1. Handlauf-Abschluss 1, 1": "Edelstahl", "Component 1 in Geländer-Pfosten-001 Pfosten 2, 2": "Edelstahl", "Component 1 in Geländer-Pfosten-001 Pfosten 3, 3": "Edelstahl", "Component 1 in Geländer-Enden-001 1. Handlauf-Abschluss 3, 2": "Geländer", "Component 2 in Geländer-Enden-001 1. Handlauf-Abschluss 3, 2": "Edelstahl", "Component 1 in Geländer-Handlauf-001 1. Handlauf 1, 1": "Geländer", "Component 2 in Geländer-Handlauf-001 1. Handlauf 1, 1": "Edelstahl", "Component 1 in Geländer-Gurt-001 Gurt 1, 1": "Edelstahl", "Component 1 in Geländerstäbe 1, 1": "Edelstahl", "Component 1 in Geländerstäbe 1, 2": "Edelstahl", "Component 1 in Geländerstäbe 1, 3": "Edelstahl", "Component 1 in Geländerstäbe 1, 4": "Edelstahl", "Component 1 in Geländerstäbe 1, 5": "Edelstahl", "Component 1 in Geländerstäbe 1, 6": "Edelstahl", "Component 1 in Innenpfosten 1, 1": "Edelstahl", "Component 1 in Innenpfosten 1, 2": "Edelstahl", "Component 1 in Geländerstäbe 1, 7": "Edelstahl", "Component 1 in Geländerstäbe 1, 8": "Edelstahl"); constituents ("Component 1 in Geländer-Pfosten-001 Pfosten 2, 1": "Edelstahl", "Component 1 in Geländer-Pfosten-001 Pfosten 3, 2": "Edelstahl", "Component 1 in Geländer-Pfosten-001 Pfosten 4, 3": "Edelstahl", "Component 1 in Geländer-Pfosten-001 Pfosten 5, 4": "Edelstahl", "Component 1 in Geländer-Gurt-001 Gurt 1, 1": "Edelstahl", "Component 1 in Geländer-Handlauf-001 1. Handlauf 2, 1": "Geländer", "Component 2 in Geländer-Handlauf-001 1. Handlauf 2, 1": "Edelstahl", "Component 1 in Geländer-Gurt-001 Gurt 2, 2": "Edelstahl", "Component 1 in Geländerstäbe 2, 1": "Edelstahl", "Component 1 in Geländerstäbe 2, 2": "Edelstahl", "Component 1 in Geländerstäbe 2, 3": "Edelstahl", "Component 1 in Geländerstäbe 2, 4": "Edelstahl", "Component 1 in Innenpfosten 2, 1": "Edelstahl", "Component 1 in Innenpfosten 2, 2": "Edelstahl", "Component 1 in Geländerstäbe 2, 5": "Edelstahl", "Component 1 in Geländerstäbe 2, 6": "Edelstahl", "Component 1 in Geländerstäbe 2, 7": "Edelstahl", "Component 1 in Geländerstäbe 2, 8": "Edelstahl", "Component 1 in Innenpfosten 2, 3": "Edelstahl", "Component 1 in Innenpfosten 2, 4": "Edelstahl") | property sets: Pset_RailingCommon
          1 x IFCFURNITURE | type IFCFURNITURETYPE "Büroplanung Insel 23" | names: "Möblierung 1-020"
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "BAUTEIL" | names: "Flächenberechnung 1.OG" | material: "BAUTEIL" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon
          1 x IFCFURNITURE | type IFCFURNITURETYPE "Konzeptküche 23" | names: "Möblierung 1-051"
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "BO | PVC 100" | FLOORING | names: "Fußbodenbelag 1-001" | material: constituents "BO | PVC" ("Component 1": "PVC-Belag", "Component 2": "Estrich", "Component 3": "Trittschalldämmung") | property sets: Pset_CoveringCommon
          2 x IFCSTAIR | type IFCSTAIRTYPE "Treppentyp" | names: "Treppe 1-001", "Treppe 1-002" | material: constituents ("Component 1 in Struktur-Lauf-018 Treppenkörper F1": "Stahlbeton", "Component 1 in Struktur-Podest-010 Treppenkörper L1": "Stahlbeton", "Component 1 in Struktur-Lauf-018 Treppenkörper F2": "Stahlbeton", "Component 1 in Setzstufe-Lauf-183 Setzstufe F1, 2": "Parkett", "Component 1 in Setzstufe-Lauf-183 Setzstufe F1, 3": "Parkett", "Component 1 in Setzstufe-Lauf-183 Setzstufe F1, 4": "Parkett", "Component 1 in Setzstufe-Lauf-183 Setzstufe F1, 5": "Parkett", "Component 1 in Setzstufe-Podest-043 Setzstufe F1, 6": "Parkett", "Component 1 in Setzstufe-Podest-042 Setzstufe L1, 7": "Parkett", "Component 1 in Setzstufe-Lauf-183 Setzstufe F2, 8": "Parkett", "Component 1 in Setzstufe-Lauf-183 Setzstufe F2, 9": "Parkett", "Component 1 in Setzstufe-Lauf-183 Setzstufe F2, 10": "Parkett", "Component 1 in Setzstufe-Lauf-183 Setzstufe F2, 11": "Parkett", "Component 1 in Setzstufe-Lauf-183 Setzstufe F2, 12": "Parkett", "Component 1 in Setzstufe-Lauf-183 Setzstufe F2, 13": "Parkett", "Component 1 in Setzstufe-Lauf-183 Setzstufe F2, 14": "Parkett", "Component 1 in Setzstufe-Lauf-183 Setzstufe F2, 15": "Parkett", "Component 1 in Setzstufe-Lauf-183 Setzstufe F2, 16": "Parkett", "Component 1 in Setzstufe-Lauf-183 Setzstufe F2, 17": "Parkett", "Component 1 in Setzstufe-Lauf-183 Setzstufe F2, 18": "Parkett"); constituents ("Component 1 in Struktur-Lauf-018 Treppenkörper F1": "Stahlbeton", "Component 1 in Struktur-Podest-010 Treppenkörper L1": "Stahlbeton", "Component 1 in Struktur-Lauf-018 Treppenkörper F2": "Stahlbeton", "Component 1 in Setzstufe-Lauf-183 Setzstufe F1, 2": "Parkett", "Component 1 in Setzstufe-Lauf-183 Setzstufe F1, 3": "Parkett", "Component 1 in Setzstufe-Lauf-183 Setzstufe F1, 4": "Parkett", "Component 1 in Setzstufe-Lauf-183 Setzstufe F1, 5": "Parkett", "Component 1 in Setzstufe-Podest-042 Setzstufe F1, 6": "Parkett", "Component 1 in Setzstufe-Podest-041 Setzstufe L1, 7": "Parkett", "Component 1 in Setzstufe-Lauf-183 Setzstufe F2, 8": "Parkett", "Component 1 in Setzstufe-Lauf-183 Setzstufe F2, 9": "Parkett", "Component 1 in Setzstufe-Lauf-183 Setzstufe F2, 10": "Parkett", "Component 1 in Setzstufe-Lauf-183 Setzstufe F2, 11": "Parkett", "Component 1 in Setzstufe-Lauf-183 Setzstufe F2, 12": "Parkett", "Component 1 in Setzstufe-Lauf-183 Setzstufe F2, 13": "Parkett", "Component 1 in Setzstufe-Lauf-183 Setzstufe F2, 14": "Parkett", "Component 1 in Setzstufe-Lauf-183 Setzstufe F2, 15": "Parkett", "Component 1 in Setzstufe-Lauf-183 Setzstufe F2, 16": "Parkett", "Component 1 in Setzstufe-Lauf-183 Setzstufe F2, 17": "Parkett", "Component 1 in Setzstufe-Lauf-183 Setzstufe F2, 18": "Parkett") | property sets: Pset_StairCommon
          4 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Brandriegel 170" | INSULATION | names: "Brandriegel 1-002", "Brandriegel 1-003", "Brandriegel 1-004" (+1 more) | material: constituents "Brandriegel" ("Component 2": "Kunstharzputz", "Component 1": "Brandriegel") | property sets: Pset_CoveringCommon
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "BO | Teppich 100" | FLOORING | names: "Fußbodenbelag 1-003" | material: constituents "BO | Teppich" ("Component 1": "Teppich", "Component 2": "Estrich", "Component 3": "Trittschalldämmung") | property sets: Pset_CoveringCommon
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "BO | Parkett 100" | FLOORING | names: "Fußbodenbelag 1-002" | material: constituents "BO | Parkett" ("Component 1": "Parkett", "Component 2": "Estrich", "Component 3": "Trittschalldämmung") | property sets: Pset_CoveringCommon
          2 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "DE | WDVS unter Decke 170" | INSULATION | names: "Dämmung 1-001", "Dämmung 1-002" | material: constituents "DE | WDVS unter Decke" ("Component 1": "Mineralwolle 3", "Component 2": "Kunstharzputz") | property sets: Pset_CoveringCommon
          2 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "WA | WDVS vor Decke 170" | INSULATION | names: "Dämmung 1-004", "Dämmung 1-003" | material: constituents "WA | WDVS vor Decke" ("Component 1": "Kunstharzputz", "Component 2": "Mineralwolle 3"); constituents "WA | WDVS vor Decke" ("Component 2": "Mineralwolle 3", "Component 1": "Kunstharzputz") | property sets: Pset_CoveringCommon
          21 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "AD | GK 6,25 1-lagig 63" | CEILING | names: "Abhangdecke 1-001", "Abhangdecke 1-002", "Abhangdecke 1-003" (+18 more) | material: constituents "AD | GK 6,25 1-lagig" ("Component 1": "GK-Abhängung", "Component 2": "Ausbauplatte GKB") | property sets: Pset_CoveringCommon
          6 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "WI AD | GK 6,25 1-lagig 63" | CEILING | names: "Abhangdecke 1-009" | material: constituents "WI AD | GK 6,25 1-lagig" ("Component 2": "GK-Abhängung", "Component 1": "Ausbauplatte GKB") | property sets: Pset_CoveringCommon
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "WI | GK 10 2-lagig Nassraum 100" | names: "Wand 1-048", "Wand 1-049" | material: constituents "WI | GK 10 2-lagig Nassraum" ("Component 5": "Ausbauplatte GKBI", "Component 4": "Ausbauplatte GKBI", "Component 3": "Glaswolle", "Component 2": "Ausbauplatte GKBI", "Component 1": "Ausbauplatte GKBI") | property sets: Pset_WallCommon
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Wand - GK Vorwand 20cm 200 x 1200" | PLUMBINGWALL | names: "Installationswand 1-002", "Installationswand 1-004" | material: constituents "Wand - GK Vorwand 20cm" ("Component 3": "Ausbauplatte GKBI", "Component 4": "Ausbauplatte GKBI", "Component 2": "Ausbauplatte GKBI", "Component 1": "Ausbauplatte GKBI") | property sets: Pset_WallCommon
          3 x IFCSANITARYTERMINAL | type IFCSANITARYTERMINALTYPE "Urinal 2 23" | URINAL | names: "Urinal 1-001", "Urinal 1-002", "Urinal 1-003"
          2 x IFCSANITARYTERMINAL | type IFCSANITARYTERMINALTYPE "Mehrfach Waschbecken 23" | SINK | names: "Waschbecken 1-001", "Waschbecken 1-002"
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "WI | Vorwand GK 30 Nassraum 300" | PLUMBINGWALL | names: "Installationswand 1-003" | material: constituents "WI | Vorwand GK 30 Nassraum" ("Component 7": "Ausbauplatte GKBI", "Component 6": "Ausbauplatte GKBI", "Component 2": "Ausbauplatte GKBI", "Component 1": "Ausbauplatte GKBI") | property sets: Pset_WallCommon
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "WI | Vorwand GK 22,5 Nassraum 225" | PLUMBINGWALL | names: "Installationswand 1-005", "Installationswand 1-001" | material: constituents "WI | Vorwand GK 22,5 Nassraum" ("Component 2": "Ausbauplatte GKBI", "Component 1": "Ausbauplatte GKBI"); constituents "WI | Vorwand GK 22,5 Nassraum" ("Component 1": "Ausbauplatte GKBI", "Component 2": "Ausbauplatte GKBI") | property sets: Pset_WallCommon
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "WI | Vorwand GK 30 Nassraum einseitig 300" | PLUMBINGWALL | names: "Installationswand 1-006" | material: constituents "WI | Vorwand GK 30 Nassraum einseitig" ("Component 7": "Ausbauplatte GKBI", "Component 6": "Ausbauplatte GKBI", "Component 2": "Ausbauplatte GKB", "Component 1": "Ausbauplatte GKB") | property sets: Pset_WallCommon
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Wand - GK Vorwand 10cm 100 x 1200" | PLUMBINGWALL | names: "Installationswand 1-007" | material: constituents "Wand - GK Vorwand 10cm" ("Component 3": "Ausbauplatte GKBI", "Component 4": "Ausbauplatte GKBI", "Component 1": "Ausbauplatte GKBI", "Component 2": "Ausbauplatte GKBI") | property sets: Pset_WallCommon
          5 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollkernplatte 30" | PARTITIONING | names: "Wand 1-060", "Wand 1-061", "Wand 1-062" (+2 more) | material: "Vollkernplatte" | property sets: Pset_WallCommon
          4 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Frau sitzend 23" | names: "Objekt-032" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Mann sitzend 2 23" | names: "Objekt-032" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon
        IFCSPACE "1OG-21" | long name "Flur"
        IFCSPACE "1OG-13" | long name "WC Damen"
        IFCSPACE "1OG-19" | long name "Treppenraum"
        IFCSPACE "1OG-20" | long name "Treppenraum"
        IFCSPACE "1OG-15" | long name "WC Beh"
        IFCSPACE "1OG-14" | long name "WC Herren"
        IFCSPACE "1OG-16" | long name "Lager"
        IFCSPACE "1OG-17" | long name "Teeküche"
        IFCSPACE "1OG-01" | long name "Büro"
        IFCSPACE "1OG-02" | long name "Büro"
        IFCSPACE "1OG-03" | long name "Büro"
        IFCSPACE "1OG-04" | long name "Büro"
        IFCSPACE "1OG-05" | long name "Büro"
        IFCSPACE "1OG-06" | long name "Büro"
        IFCSPACE "1OG-10" | long name "Büro"
        IFCSPACE "1OG-09" | long name "Büro"
        IFCSPACE "1OG-08" | long name "Meeting"
        IFCSPACE "1OG-07" | long name "Büro"
        IFCSPACE "1OG-12" | long name "Büro"
        IFCSPACE "1OG-11" | long name "Büro"
        IFCSPACE "1OG-22" | long name "Aufzug"
        IFCSPACE "1OG-18" | long name "Flur"
      IFCBUILDINGSTOREY "2. Obergeschoss" | elevation 8.8
        contains 380 elements
          2 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "BO | PVC 100" | FLOORING | names: "Fußbodenaufbau 2-003", "Fußbodenaufbau 2-001" | material: constituents "BO | PVC" ("Component 1": "PVC-Belag", "Component 2": "Estrich", "Component 3": "Trittschalldämmung") | property sets: Pset_CoveringCommon
          1 x IFCSANITARYTERMINAL | type IFCSANITARYTERMINALTYPE "WC barrierefrei 23" | TOILETPAN | names: "WC 2-006"
          1 x IFCSANITARYTERMINAL | type IFCSANITARYTERMINALTYPE "Waschbecken 1 23" | SINK | names: "Waschbecken 2-003"
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Stahlbeton 200" | FLOOR | names: "Rohdecke 2-001" | material: "Stahlbeton" | property sets: Pset_SlabCommon
          17 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "BAUTEIL" | names: "Flächenberechnung 2.OG", "Logo 2-008", "Logo 2-009" (+14 more) | material: "BAUTEIL" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon
          54 x IFCFURNITURE | type IFCFURNITURETYPE "Bücherregal 23" | names: "Möblierung 2-001", "Möblierung 2-002", "Möblierung 2-003" (+51 more)
          31 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "WI | GK 10 2-lagig 100" | names: "Wand 2-001", "Wand 2-002", "Wand 2-003" (+28 more) | material: constituents "WI | GK 10 2-lagig" ("Component 5": "Ausbauplatte GKB", "Component 4": "Ausbauplatte GKB", "Component 3": "Glaswolle", "Component 2": "Ausbauplatte GKB", "Component 1": "Ausbauplatte GKB"); constituents "WI | GK 10 2-lagig" ("Component 1": "Ausbauplatte GKB", "Component 2": "Ausbauplatte GKB", "Component 3": "Glaswolle", "Component 4": "Ausbauplatte GKB", "Component 5": "Ausbauplatte GKB") | property sets: Pset_WallCommon
          10 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "Blockrahmentür 1-Fl 23" | DOOR | names: "Tür 2-028", "Tür 2-001", "Tür 2-011" (+7 more) | property sets: Pset_DoorCommon
          20 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "Blockrahmentür 1-Fl 23" | DOOR | names: "Tür 2-029", "Tür 2-030", "Tür 2-009" (+17 more) | property sets: Pset_DoorCommon
          1 x IFCFURNITURE | type IFCFURNITURETYPE "Konzeptküche 23" | names: "Möblierung 2-004"
          12 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Stahlbeton 300 x 300" | COLUMN | names: "Stütze 2-001", "Stütze 2-002", "Stütze 2-003" (+9 more) | material: "Stahlbeton" | property sets: Pset_ColumnCommon
          12 x IFCFURNITURE | type IFCFURNITURETYPE "Büroarbeitsplatz 23" | names: "Möblierung 2-005", "Möblierung 2-006", "Möblierung 2-009" (+9 more)
          10 x IFCFURNITURE | type IFCFURNITURETYPE "Büroplanung Linie 23" | names: "Möblierung 2-007", "Möblierung 2-017", "Möblierung 2-022" (+7 more)
          15 x IFCFURNITURE | type IFCFURNITURETYPE "Bürostuhl 2 23" | names: "Möblierung 2-008", "Möblierung 2-023", "Möblierung 2-031" (+12 more)
          8 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Stahlbeton 200" | names: "Wand 2-022", "Wand 2-025", "Wand 2-028" (+5 more) | material: "Stahlbeton" | property sets: Pset_WallCommon
          4 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "WI | GK 10 2-lagig Nassraum einseitig 100" | names: "Wand 2-023", "Wand 2-026", "Wand 2-027" (+1 more) | material: constituents "WI | GK 10 2-lagig Nassraum einseitig" ("Component 1": "Ausbauplatte GKB", "Component 2": "Ausbauplatte GKB", "Component 3": "Glaswolle", "Component 4": "Ausbauplatte GKBI", "Component 5": "Ausbauplatte GKBI"); constituents "WI | GK 10 2-lagig Nassraum einseitig" ("Component 5": "Ausbauplatte GKBI", "Component 4": "Ausbauplatte GKBI", "Component 3": "Glaswolle", "Component 2": "Ausbauplatte GKB", "Component 1": "Ausbauplatte GKB") | property sets: Pset_WallCommon
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Wand - GK Vorwand 10cm 100 x 1200" | PLUMBINGWALL | names: "Installationswand 2-002" | material: constituents "Wand - GK Vorwand 10cm" ("Component 3": "Ausbauplatte GKBI", "Component 4": "Ausbauplatte GKBI", "Component 1": "Ausbauplatte GKBI", "Component 2": "Ausbauplatte GKBI") | property sets: Pset_WallCommon
          3 x IFCSANITARYTERMINAL | type IFCSANITARYTERMINALTYPE "Urinal 2 23" | URINAL | names: "Urinal 2-002", "Urinal 2-003", "Urinal 2-001"
          5 x IFCSANITARYTERMINAL | type IFCSANITARYTERMINALTYPE "Wand WC 23" | TOILETPAN | names: "WC 2-003", "WC 2-004", "WC 2-005" (+2 more)
          4 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "WA | STB + WDVS 420" | names: "Wand 2-029", "Wand 2-047", "Wand 2-048" (+1 more) | material: constituents "WA | STB + WDVS" ("Component 1": "Kunstharzputz", "Component 2": "Mineralwolle 3", "Component 3": "Stahlbeton", "Component 4": "Gipsputz"); constituents "WA | STB + WDVS" ("Component 4": "Gipsputz", "Component 3": "Stahlbeton", "Component 2": "Mineralwolle 3", "Component 1": "Kunstharzputz") | property sets: Pset_WallCommon
          66 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "1-Flügelfenster 23" | WINDOW | names: "Fenster 2-020", "Fenster 2-024", "Innenfenster 2-008" (+55 more) | property sets: Pset_WindowCommon
          9 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "3-Flügelfenster 1+1+1 23" | WINDOW | names: "Fenster 2-022", "Fenster 2-002", "Fenster 2-005" (+6 more) | property sets: Pset_WindowCommon
          5 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "2-Flügelfenster 1+1 23" | WINDOW | names: "Fenster 2-023", "Fenster 2-021", "Fenster 2-015" (+2 more) | property sets: Pset_WindowCommon
          3 x IFCFURNITURE | type IFCFURNITURETYPE "Kleiderschrank variabel 23" | names: "Möblierung 2-014", "Möblierung 2-015", "Möblierung 2-016"
          1 x IFCFURNITURE | type IFCFURNITURETYPE "Stuhlgruppe 23" | names: "Möblierung 2-018"
          1 x IFCFURNITURE | type IFCFURNITURETYPE "Tisch rechteckig 1 23" | names: "Möblierung 2-019"
          1 x IFCFURNITURE | type IFCFURNITURETYPE "Tisch rund 2 23" | names: "Möblierung 2-044"
          1 x IFCFURNITURE | type IFCFURNITURETYPE "Büroplanung Insel 23" | names: "Möblierung 2-045"
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "BO | Parkett 100" | FLOORING | names: "Fußbodenaufbau 2-002" | material: constituents "BO | Parkett" ("Component 1": "Parkett", "Component 2": "Estrich", "Component 3": "Trittschalldämmung") | property sets: Pset_CoveringCommon
          18 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "WI | GK 7,5 2-lagig, Einkofferung 75" | names: "Wand 2-043", "Wand 2-057", "Wand 2-067" (+15 more) | material: constituents "WI | GK 7,5 2-lagig, Einkofferung" ("Component 1": "Ausbauplatte GKB", "Component 2": "Ausbauplatte GKB", "Component 3": "Glaswolle", "Component 4": "Ausbauplatte GKB"); constituents "WI | GK 7,5 2-lagig, Einkofferung" ("Component 4": "Ausbauplatte GKB", "Component 3": "Glaswolle", "Component 2": "Ausbauplatte GKB", "Component 1": "Ausbauplatte GKB") | property sets: Pset_WallCommon
          4 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "BO | Fliesen 100" | FLOORING | names: "Fußbodenaufbau 2-001" | material: constituents "BO | Fliesen" ("Component 1": "Fliesen weiß", "Component 2": "Estrich", "Component 3": "Trittschalldämmung") | property sets: Pset_CoveringCommon
          2 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Text 3D 23" | names: "Logo 2-001", "Logo 2-010" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "BO | Teppich 100" | FLOORING | names: "Fußbodenaufbau 2-003" | material: constituents "BO | Teppich" ("Component 1": "Teppich", "Component 2": "Estrich", "Component 3": "Trittschalldämmung") | property sets: Pset_CoveringCommon
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "WI | GK 10 2-lagig Nassraum 100" | names: "Wand 2-055", "Wand 2-056" | material: constituents "WI | GK 10 2-lagig Nassraum" ("Component 5": "Ausbauplatte GKBI", "Component 4": "Ausbauplatte GKBI", "Component 3": "Glaswolle", "Component 2": "Ausbauplatte GKBI", "Component 1": "Ausbauplatte GKBI") | property sets: Pset_WallCommon
          2 x IFCSANITARYTERMINAL | type IFCSANITARYTERMINALTYPE "Mehrfach Waschbecken 23" | SINK | names: "Waschbecken 2-001", "Waschbecken 2-002"
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "WI | Vorwand GK 30 Nassraum 300" | PLUMBINGWALL | names: "Installationswand 2-003" | material: constituents "WI | Vorwand GK 30 Nassraum" ("Component 7": "Ausbauplatte GKBI", "Component 6": "Ausbauplatte GKBI", "Component 2": "Ausbauplatte GKBI", "Component 1": "Ausbauplatte GKBI") | property sets: Pset_WallCommon
          6 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "WI AD | GK 6,25 1-lagig 63" | CEILING | names: "Abhangdecke 2-027", "Abhangdecke 2-028", "Abhangdecke 2-029" (+3 more) | material: constituents "WI AD | GK 6,25 1-lagig" ("Component 2": "GK-Abhängung", "Component 1": "Ausbauplatte GKB") | property sets: Pset_CoveringCommon
          26 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "AD | GK 6,25 1-lagig 63" | CEILING | names: "Abhangdecke 2-001", "Abhangdecke 2-002", "Abhangdecke 2-003" (+23 more) | material: constituents "AD | GK 6,25 1-lagig" ("Component 1": "GK-Abhängung", "Component 2": "Ausbauplatte GKB") | property sets: Pset_CoveringCommon
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "WI | Vorwand GK 22,5 Nassraum 225" | PLUMBINGWALL | names: "Installationswand 2-004", "Installationswand 2-001" | material: constituents "WI | Vorwand GK 22,5 Nassraum" ("Component 2": "Ausbauplatte GKBI", "Component 1": "Ausbauplatte GKBI"); constituents "WI | Vorwand GK 22,5 Nassraum" ("Component 1": "Ausbauplatte GKBI", "Component 2": "Ausbauplatte GKBI") | property sets: Pset_WallCommon
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "WI | Vorwand GK 30 Nassraum einseitig 300" | PLUMBINGWALL | names: "Installationswand 2-005" | material: constituents "WI | Vorwand GK 30 Nassraum einseitig" ("Component 7": "Ausbauplatte GKBI", "Component 6": "Ausbauplatte GKBI", "Component 2": "Ausbauplatte GKB", "Component 1": "Ausbauplatte GKB") | property sets: Pset_WallCommon
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Wand - GK Vorwand 20cm 200 x 1200" | PLUMBINGWALL | names: "Installationswand 2-006", "Installationswand 2-007" | material: constituents "Wand - GK Vorwand 20cm" ("Component 3": "Ausbauplatte GKBI", "Component 4": "Ausbauplatte GKBI", "Component 2": "Ausbauplatte GKBI", "Component 1": "Ausbauplatte GKBI") | property sets: Pset_WallCommon
          5 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollkernplatte 30" | PARTITIONING | names: "Wand 2-069", "Wand 2-070", "Wand 2-071" (+2 more) | material: "Vollkernplatte" | property sets: Pset_WallCommon
          1 x IFCFURNITURE | type IFCFURNITURETYPE "Flachbildfernseher 23" | names: "Möblierung 2-102"
          3 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Mann stehend 1 23" | names: "Objekt-034" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon
          2 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Frau sitzend 23" | names: "Objekt-032" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon
          2 x IFCRAILING | type IFCRAILINGTYPE "Geländerart" | names: "Geländer 2-002", "Geländer 2-001" | material: constituents ("Component 1 in Geländer-Pfosten-001 Pfosten 2, 1": "Edelstahl", "Component 1 in Geländer-Pfosten-001 Pfosten 3, 2": "Edelstahl", "Component 1 in Geländer-Pfosten-001 Pfosten 4, 3": "Edelstahl", "Component 1 in Geländer-Pfosten-001 Pfosten 5, 4": "Edelstahl", "Component 1 in Geländer-Enden-001 1. Handlauf-Abschluss 5, 1": "Geländer", "Component 2 in Geländer-Enden-001 1. Handlauf-Abschluss 5, 1": "Edelstahl", "Component 1 in Geländer-Gurt-001 Gurt 1, 1": "Edelstahl", "Component 1 in Geländer-Handlauf-001 1. Handlauf 2, 1": "Geländer", "Component 2 in Geländer-Handlauf-001 1. Handlauf 2, 1": "Edelstahl", "Component 1 in Geländer-Gurt-001 Gurt 2, 2": "Edelstahl", "Component 1 in Geländerstäbe 2, 1": "Edelstahl", "Component 1 in Geländerstäbe 2, 2": "Edelstahl", "Component 1 in Geländerstäbe 2, 3": "Edelstahl", "Component 1 in Geländerstäbe 2, 4": "Edelstahl", "Component 1 in Innenpfosten 2, 1": "Edelstahl", "Component 1 in Innenpfosten 2, 2": "Edelstahl", "Component 1 in Geländerstäbe 2, 5": "Edelstahl", "Component 1 in Geländerstäbe 2, 6": "Edelstahl", "Component 1 in Geländerstäbe 2, 7": "Edelstahl", "Component 1 in Geländerstäbe 2, 8": "Edelstahl") | property sets: Pset_RailingCommon
        IFCSPACE "2OG-11" | long name "Büro"
        IFCSPACE "2OG-10" | long name "Meeting"
        IFCSPACE "2OG-12" | long name "Büro"
        IFCSPACE "2OG-25" | long name "Treppenraum"
        IFCSPACE "2OG-24" | long name "Treppenraum"
        IFCSPACE "2OG-26" | long name "Flur"
        IFCSPACE "2OG-13" | long name "Büro"
        IFCSPACE "2OG-23" | long name "Flur"
        IFCSPACE "2OG-18" | long name "WC Damen"
        IFCSPACE "2OG-20" | long name "WC Beh"
        IFCSPACE "2OG-19" | long name "WC Herren"
        IFCSPACE "2OG-21" | long name "Lager"
        IFCSPACE "2OG-22" | long name "Teeküche"
        IFCSPACE "2OG-01" | long name "Büro"
        IFCSPACE "2OG-02" | long name "Büro"
        IFCSPACE "2OG-03" | long name "Meeting"
        IFCSPACE "2OG-06" | long name "Vortragssaal"
        IFCSPACE "2OG-04" | long name "Technik"
        IFCSPACE "2OG-05" | long name "Stuhllager"
        IFCSPACE "2OG-07" | long name "Büro"
        IFCSPACE "2OG-08" | long name "Büro"
        IFCSPACE "2OG-09" | long name "Büro"
        IFCSPACE "2OG-14" | long name "Büro"
        IFCSPACE "2OG-17" | long name "Büro"
        IFCSPACE "2OG-16" | long name "Büro"
        IFCSPACE "2OG-15" | long name "Büro"
        IFCSPACE "2OG-27" | long name "Aufzug"
      IFCBUILDINGSTOREY "Dachaufsicht" | elevation 13.2
        contains 46 elements
          4 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Wand - Attikaverblechung 595 x 120" | names: "Unterzug-017", "Unterzug-018", "Unterzug-015" (+1 more) | material: constituents "Wand - Attikaverblechung" ("Component 2": "OSB", "Component 1": "Stahl, verzinkt", "Component 3": "Stahl, verzinkt") | property sets: Pset_BeamCommon, Pset_CoveringCommon
          4 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Wand - Attika 515 x 661" | names: "Attika 3-001", "Attika 3-004", "Attika 3-003" (+1 more) | material: constituents "Wand - Attika" ("Component 6": "Folie", "Component 1": "Mineralwolle 3", "Component 5": "Mineralwolle 3", "Component 2": "Stahlbeton", "Component 3": "Mineralwolle 3", "Component 4": "Kunstharzputz") | property sets: Pset_WallCommon
          8 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Wand - Aufkantung Oberlichter 220 x 639" | names: "Wand 3-007", "Wand 3-005", "Wand 3-008" (+5 more) | material: constituents "Wand - Aufkantung Oberlichter" ("Component 1": "Stahlbeton", "Component 2": "Mineralwolle 3") | property sets: Pset_WallCommon
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Stahlbeton 200" | FLOOR | names: "Rohdecke 3-001" | material: "Stahlbeton" | property sets: Pset_SlabCommon
          2 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "Dachfenster Rechteck 23" | SKYLIGHT | names: "Dachfenster 3-001", "Dachfenster 3-002" | property sets: Pset_WindowCommon
          24 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "DA | Flachdach Gefälledämmung 140" | ROOFING | names: "Dach-002", "Dämmung 3-002", "Dach-003" (+3 more) | material: constituents "DA | Flachdach Gefälledämmung" ("Component 1": "Mineralwolle 4") | property sets: Pset_CoveringCommon
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Kies 150" | names: "Belag 3-001" | material: "Kies" | property sets: Pset_CoveringCommon
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "DA | Flachdach Dämmung 14cm 140" | INSULATION | names: "Dämmung 3-001" | material: constituents "DA | Flachdach Dämmung 14cm" ("Component 1": "Mineralwolle 3") | property sets: Pset_CoveringCommon
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "BAUTEIL" | names: "Flächenberechnung DG" | material: "BAUTEIL" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon

Types
  IFCCOVERINGTYPE "XPS 100" | INSULATION | 28 occurrences
  IFCFOOTINGTYPE "Fundament - Punktfundament mit Dämmung 1000 x 1000" | PAD_FOOTING | 10 occurrences
  IFCWALLTYPE "Fundament Aufzugsunterfahrt | STB + Dämmung 500" | 4 occurrences
  IFCSLABTYPE "Stahlbeton 200" | BASESLAB | 1 occurrence
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "BAUTEIL" | 28 occurrences
  IFCRAILINGTYPE "Geländerart" | 22 occurrences
  IFCWALLTYPE "WA Keller | STB + WD 400" | 8 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Stahlbeton 300 x 300" | COLUMN | 57 occurrences
  IFCWALLTYPE "Stahlbeton 200" | 31 occurrences
  IFCWALLTYPE "WA | KS 17,5 175" | 14 occurrences
  IFCDOORTYPE "Blockrahmentür 2-Fl 23" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 7 occurrences
  IFCDOORTYPE "Blockrahmentür 1-Fl 23" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 26 occurrences
  IFCDOORTYPE "Blockrahmentür 1-Fl 23" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 45 occurrences
  IFCWALLTYPE "WA | KS 11,5 115" | 2 occurrences
  IFCFOOTINGTYPE "Fundament | STB + Dämmung 700" | STRIP_FOOTING | 13 occurrences
  IFCSLABTYPE "Stahlbeton 400" | BASESLAB | 2 occurrences
  IFCCOVERINGTYPE "XPS 100" | 8 occurrences
  IFCSTAIRTYPE "Treppentyp" | 5 occurrences
  IFCFURNITURETYPE "Kleiderschrank variabel 23" | 15 occurrences
  IFCCOVERINGTYPE "WA | WDVS vor UZ 170" | INSULATION | 2 occurrences
  IFCWALLTYPE "WI | GK 10 2-lagig 100" | 67 occurrences
  IFCCOVERINGTYPE "BO | Parkett 100" | FLOORING | 3 occurrences
  IFCCOVERINGTYPE "BO | Fliesen 100" | FLOORING | 13 occurrences
  IFCFURNITURETYPE "Tisch-Stuhlgruppe eckig 23" | 3 occurrences
  IFCFURNITURETYPE "Regal 1 23" | 191 occurrences
  IFCWALLTYPE "Vollkernplatte 30" | PARTITIONING | 15 occurrences
  IFCFURNITURETYPE "Sitzgarnitur Gruppe 23" | 4 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Wand - EG - Unterzug über Fassade 420 x 800" | JOIST | 12 occurrences
  IFCSANITARYTERMINALTYPE "Wand WC 23" | TOILETPAN | 15 occurrences
  IFCCURTAINWALLTYPE "Fassadentyp" | 18 occurrences
  IFCWALLTYPE "WI | GK 10 2-lagig Nassraum 100" | 6 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Stahlbeton 300 x 600" | JOIST | 4 occurrences
  IFCTRANSPORTELEMENTTYPE "Aufzug 23" | ELEVATOR | 1 occurrence
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Laubbäume 23" | 14 occurrences
  IFCWALLTYPE "WI | GK 10 2-lagig Nassraum einseitig 100" | 12 occurrences
  IFCFURNITURETYPE "Bürostuhl 6 23" | 4 occurrences
  IFCFURNITURETYPE "Barpult 23" | 9 occurrences
  IFCFURNITURETYPE "Bürotisch Rechteck 23" | 2 occurrences
  IFCFURNITURETYPE "Tisch-Stuhlgruppe rund 23" | 4 occurrences
  IFCFURNITURETYPE "Unterschrank Mehrfach-Schublade 23" | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "Wand - GK Vorwand 20cm 200 x 1200" | PLUMBINGWALL | 6 occurrences
  IFCWALLTYPE "WI | GK 7,5 2-lagig, Einkofferung 75" | 54 occurrences
  IFCWALLTYPE "WI | Vorwand GK 22,5 Nassraum 225" | PLUMBINGWALL | 6 occurrences
  IFCFURNITURETYPE "Bücherregal 23" | 139 occurrences
  IFCCOVERINGTYPE "WI | GK 10 2-lagig 100" | CEILING | 12 occurrences
  IFCWALLTYPE "Wand - GK Vorwand 10cm 100 x 1200" | PLUMBINGWALL | 3 occurrences
  IFCWALLTYPE "WI | Vorwand GK 30 Nassraum einseitig 300" | PLUMBINGWALL | 3 occurrences
  IFCSANITARYTERMINALTYPE "Urinal 2 23" | URINAL | 9 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Oberklassewagen 23" | 1 occurrence
  IFCCOVERINGTYPE "BO | PVC 100" | FLOORING | 4 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Stahlbeton 350" | 1 occurrence
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Text 3D 23" | 8 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "PKW 2 23" | 1 occurrence
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "PKW 4 23" | 1 occurrence
  IFCSANITARYTERMINALTYPE "Mehrfach Waschbecken 23" | SINK | 6 occurrences
  IFCFURNITURETYPE "Konzeptküche 23" | 3 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Sonstiges - Spritzschutzstreifen mit Drainage 1135 x 1510" | 14 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Wand - EG - Unterzug über Fassade 420 x 600" | JOIST | 4 occurrences
  IFCCOVERINGTYPE "AD | GK 6,25 1-lagig 63" | CEILING | 68 occurrences
  IFCCOVERINGTYPE "WI AD | GK 6,25 1-lagig 63" | CEILING | 18 occurrences
  IFCWALLTYPE "Wand - Außenwand EG 420 x 4400" | 6 occurrences
  IFCSLABTYPE "Stahlbeton 200" | FLOOR | 4 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Parkplätze Linienzug 23" | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "WI | Vorwand GK 30 Nassraum 300" | PLUMBINGWALL | 3 occurrences
  IFCSANITARYTERMINALTYPE "Waschbecken 1 23" | SINK | 3 occurrences
  IFCSANITARYTERMINALTYPE "WC barrierefrei 23" | TOILETPAN | 3 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Sonstiges - Spritzschutzstreifen mit Drainage und Rinne 1135 x 1500" | 2 occurrences
  IFCCOVERINGTYPE "Fassadentyp" | CLADDING | 6 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Sträucher 23" | 10 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Mann sitzend 1 23" | 1 occurrence
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Frau sitzend 23" | 7 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Frau stehend 23" | 3 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bücher 23" | 5 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Mann stehend 2 23" | 1 occurrence
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Mann stehend 1 23" | 4 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Frau gehend 2 23" | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "WA | STB + WDVS 420" | 8 occurrences
  IFCWINDOWTYPE "3-Flügelfenster 1+1+1 23" | WINDOW | TRIPLE_PANEL_VERTICAL | 24 occurrences
  IFCWINDOWTYPE "1-Flügelfenster 23" | WINDOW | SINGLE_PANEL | 104 occurrences
  IFCFURNITURETYPE "Büroarbeitsplatz 23" | 54 occurrences
  IFCFURNITURETYPE "Büroplanung Linie 23" | 17 occurrences
  IFCFURNITURETYPE "Büroplanung Insel 23" | 2 occurrences
  IFCCOVERINGTYPE "Brandriegel 170" | INSULATION | 4 occurrences
  IFCCOVERINGTYPE "BO | Teppich 100" | FLOORING | 2 occurrences
  IFCCOVERINGTYPE "DE | WDVS unter Decke 170" | INSULATION | 2 occurrences
  IFCCOVERINGTYPE "WA | WDVS vor Decke 170" | INSULATION | 2 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Mann sitzend 2 23" | 1 occurrence
  IFCFURNITURETYPE "Bürostuhl 2 23" | 15 occurrences
  IFCWINDOWTYPE "2-Flügelfenster 1+1 23" | WINDOW | DOUBLE_PANEL_VERTICAL | 5 occurrences
  IFCFURNITURETYPE "Stuhlgruppe 23" | 1 occurrence
  IFCFURNITURETYPE "Tisch rechteckig 1 23" | 1 occurrence
  IFCFURNITURETYPE "Tisch rund 2 23" | 1 occurrence
  IFCFURNITURETYPE "Flachbildfernseher 23" | 1 occurrence
  IFCCOVERINGTYPE "Wand - Attikaverblechung 595 x 120" | 4 occurrences
  IFCWALLTYPE "Wand - Attika 515 x 661" | 4 occurrences
  IFCWALLTYPE "Wand - Aufkantung Oberlichter 220 x 639" | 8 occurrences
  IFCWINDOWTYPE "Dachfenster Rechteck 23" | SKYLIGHT | 2 occurrences
  IFCCOVERINGTYPE "DA | Flachdach Gefälledämmung 140" | ROOFING | 24 occurrences
  IFCCOVERINGTYPE "Kies 150" | 1 occurrence
  IFCCOVERINGTYPE "DA | Flachdach Dämmung 14cm 140" | INSULATION | 1 occurrence

Property sets
  Pset_CoveringCommon | properties | on 132 objects (132 IFCCOVERING)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_CoveringCommon | properties | on 40 objects (40 IFCCOVERING)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_CoveringCommon | properties | on 30 objects (30 IFCCOVERING)
    FireRating = "F 30" (IFCLABEL)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_FootingCommon | properties | on 23 objects (23 IFCFOOTING)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_WallCommon | properties | on 191 objects (191 IFCWALL)
    AcousticRating = "-" (IFCLABEL)
    FireRating = "F 30" (IFCLABEL)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_WallCommon | properties | on 38 objects (38 IFCWALL)
    AcousticRating = "-" (IFCLABEL)
    FireRating = "F 30" (IFCLABEL)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_WallCommon | properties | on 31 objects (31 IFCWALL)
    AcousticRating = "-" (IFCLABEL)
    FireRating = "F 30" (IFCLABEL)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_SlabCommon | properties | on 5 objects (5 IFCSLAB)
    AcousticRating = "" (IFCLABEL)
    FireRating = "" (IFCLABEL)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
    ThermalTransmittance = 0. (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE)
  Pset_SlabCommon | properties | on 2 objects (2 IFCSLAB)
    AcousticRating = "" (IFCLABEL)
    FireRating = "" (IFCLABEL)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
    ThermalTransmittance = 0. (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 48 objects (48 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 40 objects (40 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 16 objects (16 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_RailingCommon | properties | on 22 objects (22 IFCRAILING)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 57 objects (57 IFCCOLUMN)
    FireRating = "" (IFCLABEL)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Stahlbeton 300 x 300" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_DoorCommon | properties | on 77 objects (77 IFCDOOR)
    AcousticRating = "-" (IFCLABEL)
    FireRating = "T 30" (IFCLABEL)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    SmokeStop = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_DoorCommon | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    AcousticRating = "-" (IFCLABEL)
    FireRating = "T 30" (IFCLABEL)
    HandicapAccessible = TRUE (IFCBOOLEAN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    SmokeStop = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_OpeningElementCommon | properties | on 41 objects (41 IFCOPENINGELEMENT)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_StairCommon | properties | on 2 objects (2 IFCSTAIR)
    FireRating = "F 30" (IFCLABEL)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    NumberOfRiser = 24. (IFCCOUNTMEASURE)
    NumberOfTreads = 25. (IFCCOUNTMEASURE)
    RequiredHeadroom = 2.2 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    RiserHeight = 0.183333333333 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
    WalkingLineOffset = 7.76391960958 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_StairCommon | properties | on 1 object (1 IFCSTAIR)
    FireRating = "F 30" (IFCLABEL)
    HandicapAccessible = FALSE (IFCBOOLEAN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    NumberOfRiser = 20. (IFCCOUNTMEASURE)
    NumberOfTreads = 20. (IFCCOUNTMEASURE)
    RequiredHeadroom = 2.1 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    RiserHeight = 0.175 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
    WalkingLineOffset = 6.95076171484 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_StairCommon | properties | on 1 object (1 IFCSTAIR)
    FireRating = "F 30" (IFCLABEL)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    NumberOfRiser = 24. (IFCCOUNTMEASURE)
    NumberOfTreads = 24. (IFCCOUNTMEASURE)
    RequiredHeadroom = 2.2 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    RiserHeight = 0.183333333333 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
    WalkingLineOffset = 7.76391960958 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_StairCommon | properties | on 1 object (1 IFCSTAIR)
    FireRating = "F 30" (IFCLABEL)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    NumberOfRiser = 24. (IFCCOUNTMEASURE)
    NumberOfTreads = 25. (IFCCOUNTMEASURE)
    RequiredHeadroom = 2.2 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    RiserHeight = 0.183333333333 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
    WalkingLineOffset = 7.7496301441 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_BeamCommon | properties | on 20 objects (16 IFCBUILDINGELEMENTPROXY, 4 IFCCOVERING)
    FireRating = "" (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 12 objects (12 IFCBEAM)
    FireRating = "" (IFCLABEL)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Wand - EG - Unterzug über Fassade 420 x 800" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 4 objects (4 IFCBEAM)
    FireRating = "" (IFCLABEL)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Stahlbeton 300 x 600" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 4 objects (4 IFCBEAM)
    FireRating = "" (IFCLABEL)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Wand - EG - Unterzug über Fassade 420 x 600" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_CurtainWallCommon | properties | on 12 objects (12 IFCCURTAINWALL)
    AcousticRating = "" (IFCLABEL)
    FireRating = "" (IFCLABEL)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
    ThermalTransmittance = 0. (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE)
  Pset_CurtainWallCommon | properties | on 6 objects (6 IFCCURTAINWALL)
    AcousticRating = "-" (IFCLABEL)
    FireRating = "F 30" (IFCLABEL)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
    SurfaceSpreadOfFlame = "" (IFCLABEL)
  Pset_CurtainWallCommon | properties | on 6 objects (6 IFCCOVERING)
    SurfaceSpreadOfFlame = "" (IFCLABEL)
  Pset_TransportElementCommon | properties | on 1 object (1 IFCTRANSPORTELEMENT)
    CapacityPeople = 0. (IFCCOUNTMEASURE)
    CapacityWeight = 0. (IFCMASSMEASURE) [KILO GRAM]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_SpaceCoveringRequirements | properties | on 63 objects (63 IFCSPACE)
    FloorCoveringThickness = 0.1 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_WindowCommon | properties | on 106 objects (106 IFCWINDOW)
    AcousticRating = "-" (IFCLABEL)
    FireRating = "F 30" (IFCLABEL)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    SmokeStop = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_WindowCommon | properties | on 28 objects (28 IFCWINDOW)
    AcousticRating = "-" (IFCLABEL)
    FireRating = "F 30" (IFCLABEL)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    SmokeStop = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
    ThermalTransmittance = 0. (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE)
  Pset_WindowCommon | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    AcousticRating = "-" (IFCLABEL)
    FireRating = "F 30" (IFCLABEL)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    SmokeStop = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)